“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

“ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

“216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin**

**"Dənizçi" MTK-nın 1-ci mərtəbəsi uşaq bağçası olmaqla yüksəkmərtəbəli yaşayış binalarının santexnika sisteminin qurulmasının satınalınması**

**məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM072/2021**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur); * İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; * Müsabiqə təklifi; * Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi; * Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.   İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci  **15 oktyabr 2021-ci il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.    Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:**   * Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 18:00-a kimi ala bilərlər. * İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz):**150 AZN.** * Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər. * ***Hesab nömrəsi:***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı  ABB- Müştəri Xidməti Departamenti  Kod: 805250  VÖEN: 9900001881  Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT: IBAZAZ2X  Alan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  VÖEN: 1701579951  Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT: CITIUS33  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Departament  SWIFT: IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX İD: 1701579951  Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT: COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID: 1701579951  Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.** |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :**   * Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir. * Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır. * Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır. * Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir. * Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur. * Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız malların anbara təhvil verilməsindən sonra ödənişin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır.   **Müqavilənin icra müddəti:**   * Malların tələbat yarandıqca alınması nəzərdə tutulur. Satınalma müqaviləsinin ASCO tərəfindən rəsmi sifariş (tələbat) daxil olduqdan sonra *5 (beş)* *təqvim günü ərzində* yerinə yetirilməsi tələb olunur. |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **21 oktyabr 2021-ci il**, Bakı vaxtı ilə saat **17:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər. * Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır. |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**  Azərbaycan Respublikası, AZ1003, Bakı şәhәri Neftçilәr prospekti, 2,  ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.  **Əlaqələndirici şəxs:**  Emil Həsənov  ASCO-nun Satınalmalar Departameninin aparıcı mütəxəssisi  Telefon nömrəsi: +99450 422 00 11  Elektron ünvan: emil.hasanov@asco.az, [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az)  Salamov Zaur  ASCO-nun Satınalmalar Departameninin təchizat işləri üzrə mütəxəssisi  Telefon nömrəsi**:Tel: +99455 817 08 12**  Elektron ünvan: zaur.salamov@asco.az  **Hüquqi məsələlər üzrə:**  Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)  Elektron ünvan: [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az) |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**  Zərflərin açılışı **22 oktyabr 2021-ci il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **15:00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır.  Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**  Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

**MALLARIN SİYAHISI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Xidmətlərin təsviri | Olcu vahidi | Miqdari | Sertfikat tələbi | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **Dənizçi MTK-nın 1-ci mərtəbəsi uşaq bağçası olmaqla yüksəkmərtəbəli yaşayış binalarının santexnika sisteminin qurulması(1A,1B, 2A,2B) (mal-material və işçiliklə birlikdə** | | | | | |
|  | **Su - kanalizasiya** |  |  |  |  |
| **1A icməli su sisteminin qurulması (mətbəx,sanitar qovşağı, soyuq su boru kəməri, soyuq su dayağı, isti su boru kəməri, isti su dayağı, sirkulyasiya boru kəməri, sirkulyasiya dayağı) TƏSƏRRÜFAT İÇMƏLİ SU KƏMƏRİ (S1)** | | | | | |
| 1 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅20х1,9 PN25 DÜST 32415-2013(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 4604 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 2 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅25х2,3 PN25 DÜST 32415-2013(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 3462 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 3 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅32х2,9 PN25 DÜST 32415-2013(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 218 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 4 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅40х3,7 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 50 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 5 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅63x5,8 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 437 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 6 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅15; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 512 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 7 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅20; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 520 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 8 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅25; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 8 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 9 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅32; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 32 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 10 | Təzyiq tənzimləyicinin quraşdırılması (monometr) D-Ø100; yiv-m20x1,5; dəqiqlik sinifi-2,5; 16bar; İP-40; titrəyişə davamlı DÜST 2405-88 | ədəd | 56 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 11 | ∅32 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 218 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 12 | ∅40 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 50 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 13 | ∅63 boru üçün istilik izolyasiyaedici quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 437 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **1A binasının çirkab su kanalizasiya sisteminin qurulması ((TƏSƏRRÜFAT-MƏİŞƏT KANALİZASİYASI SİSTEMİ (K1, DK1,TK2))** | | | | | |
| 14 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅50x1,8 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 720 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 15 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅110x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 930 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 16 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya PP-H (ПП-Г)∅50 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 90 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 17 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya, yoxlama PP-H (ПП-Г)∅110 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 88 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **1A yağış kanalizasiya xətinin quraşdırılması (DAXİLİ SUAXINI KANALİZASİYASI SİSTEMİ (K2))** | | | | | |
| 19 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅50x1,8 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 106 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 20 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅75x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 276 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 21 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅110x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 114 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 22 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya, yoxlama PP-H (ПП-Г)∅75 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 25 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 24 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya PP-H (ПП-Г)∅110 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 8 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 25 | Plastik trapın quraşdırılması 10x10sm cıxışı ∅50 (üst hissəsi paslanmayan metaldan,nerjaveka) | ədəd | 195 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **1Bicməli su sisteminin qurulması (mətbəx,sanitar qovşağı, soyuq su boru kəməri, soyuq su dayağı, isti su boru kəməri, isti su dayağı, sirkulyasiya boru kəməri, sirkulyasiya dayağı) TƏSƏRRÜFAT İÇMƏLİ SU KƏMƏRİ (S1)** | | | | | |
| 26 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅20x1,9 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 4788 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 27 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅25x2,3 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 3674 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 28 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅32x2,9 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 218 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 29 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅40x3,7 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 50 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 30 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅63x5,8 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 110 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 31 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅15; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 484 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 32 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅20; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 423 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 33 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅25; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 8 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 34 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅32; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 30 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 35 | Təzyiq tənzimləyicinin quraşdırılması (monometr) D-Ø100; yiv-m20x1,5; dəqiqlik sinifi-2,5; 16bar; İP-40; titrəyişə davamlı DÜST 2405-88 | ədəd | 48 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 36 | ∅32 boru üçün istilik izolyasiyaedici quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 218 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 37 | ∅40 boru üçün istilik izolyasiyaedici quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 50 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 38 | ∅63 boru üçün istilik izolyasiyaedici quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 437 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **1B binasının çirkab su kanalizasiya sisteminin qurulması((TƏSƏRRÜFAT-MƏİŞƏT KANALİZASİYASI SİSTEMİ (K1, DK1,TK2))** | | | | | |
| 39 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅50x1,8 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 798 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 40 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅110x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 1020 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 41 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya PP-H (ПП-Г)∅50 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 105 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 42 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya,yoxlama PP-H (ПП-Г)∅110 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 95 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **1B yağış kanalizasiya xətinin quraşdırılması (DAXİLİ SUAXINI KANALİZASİYASI SİSTEMİ (K2))** | | | | | |
| 44 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅50x1,8 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 106 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 45 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅75x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 272 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 46 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅110x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 118 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 47 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya,yoxlama PP-H (ПП-Г)∅75 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 25 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 49 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya PP-H (ПП-Г)∅110 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 8 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 50 | Plastik trapın quraşdırılması 10x10sm cıxışı ∅50 (üst hissəsi paslanmayan metaldan,nerjaveka) | ədəd | 210 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **1C binasında icməli su sisteminin quraşdırılması (şaxtalarda ana xətlər)TƏSƏRRÜFAT İÇMƏLİ SU KƏMƏRİ (S1)** | | | | | |
| 51 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅32х2,9 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 52 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 52 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅40х3,7 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 50 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 53 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅63х5,8 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 104 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 54 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅25; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 30 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 55 | Təzyiq tənzimləyicinin quraşdırılması (monometr) D-Ø100; yiv-m20x1,5; dəqiqlik sinifi-2,5; 16bar; İP-40; titrəyişə davamlı DÜST 2405-88 | ədəd | 48 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 56 | ∅32 boru üçün istilik izolyasiyaedici quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 52 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 57 | ∅40 boru istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 50 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 58 | ∅63 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 104 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **Zirzəmidə içməli su sisteminin qurulması (1A, 1B, 1C TƏSƏRRÜFAT İÇMƏLİ SU KƏMƏRİ (S1))** | | | | | |
| 59 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅32х2,9 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 198 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 60 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅40х3,7 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 42 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 61 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅50х4,6 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 6 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 63 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅63х5,8 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 140 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 62 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅75х6,8 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 346 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 64 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅125х11,4 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 16 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 65 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅25; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 4 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 66 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅32; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 2 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 67 | Siyirtmənin klapanın quraşdırılması paralel tip(klinket) çuqun 30ч6бр Dş- ∅32; 1,6mPa (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 11 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 68 | Siyirtmənin klapanın quraşdırılması paralel tip(klinket) çuqun 30ч6бр Dş- ∅100; 1,6mPa (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 4 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 69 | ∅32 boru üçün istilik izolyasiyaedici quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 198 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 70 | ∅40 boru istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 42 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 71 | ∅63 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 146 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 72 | ∅75 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 346 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 73 | ∅125 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 16 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **Zirzəmidə çirkab su kanalizasiya sisteminin quraşdırılması (1A, 1B, 1C TƏSƏRRÜFAT-MƏİŞƏT KANALİZASİYASI SİSTEMİ (K1))** | | | | | |
| 74 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅50x1,8 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 113 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 75 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅75x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 4 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 76 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅110x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 297 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 77 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅160x4,0 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 117 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 78 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya PP-H (ПП-Г)∅50 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 21 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 79 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya,yoxlayıcı PP-H (ПП-Г)∅110 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 43 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 81 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya PP-H (ПП-Г)∅160 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 8 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 82 | Drenaj nasosunun quraşdırılması Q=6 m³/saat, H=14 m, N=0,75 kvt / 5,7A | dəst | 3 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **Zirzəmidə yağış kanalizasiya sisteminin quraşdırılması(1A, 1B, 1C DAXİLİ SUAXINI KANALİZASİYASI SİSTEMİ (K2))** | | | | | |
| 83 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅50x1,8 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 12 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 84 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅40; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 3 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 85 | Əks klapan tip döymə çuqun 16кч11р Dş-∅40; 16kq/sm² | ədəd | 3 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 86 | Təzyiq tənzimləyicinin quraşdırılması (monometr) D-Ø100; yiv-m20x1,5; dəqiqlik sinifi-2,5; 16bar; İP-40; titrəyişə davamlı DÜST 2405-88 | ədəd | 3 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **Uşaq bağçasında içməli su sisteminin quraşdırılması(mətbəx,sanitar qovşağı, soyuq su boru kəməri, soyuq su dayağı, isti su boru kəməri, isti su dayağı, sirkulyasiya boru kəməri, sirkulyasiya dayağı) (1A,1B,1C TƏSƏRRÜFAT İÇMƏLİ SU KƏMƏRİ (S1))** | | | | | |
| 87 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅20х1,9 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 446 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 88 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅25х2,3 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 228 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 89 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅32х2,9 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 240 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 90 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅40х3,7 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 53 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 91 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅50х4,6 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 152 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 92 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅63х5,8 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 12 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 93 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅15; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 38 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 94 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅20; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 6 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 95 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅25; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 26 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 96 | ∅32 boru üçün istilik izolyasiyaedici quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 240 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 97 | ∅40 boru üçün istilik izolyasiyaedici quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 53 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 98 | ∅50 boru üçün istilik izolyasiyaedici quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 152 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 99 | ∅63 boru üçün istilik izolyasiyaedici quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 12 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 100 | Polad-paslanmıyan siyirtmənin(klinket) quraşdırılması tip 30c41нж Dş-∅63, Pn-16(fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 3 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **Uşaq bağçasında çirkab su kanalizasiya sisteminin yığılması(1A,1B,1C TƏSƏRRÜFAT-MƏİŞƏT KANALİZASİYASI SİSTEMİ (K1))** | | | | | |
| 101 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅50x1,8 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 83 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 102 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅75x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 2 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 103 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅110x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 196 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 104 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya PP-H (ПП-Г)∅110 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 3 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 105 | Plastik trapın quraşdırılması 10x10sm, cıxışı ∅50 (üst hissəsi paslanmayan metaldan,nerjaveka) | ədəd | 10 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 106 | Suvarma sistemi üçün plastik ventilin quraşdırılması ∅25 | ədəd | 8 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **2A icməli su sisteminin quraşdırılması(mətbəx,sanitar qovşağı, soyuq su boru kəməri, soyuq su dayağı, isti su boru kəməri, isti su dayağı, sirkulyasiya boru kəməri, sirkulyasiya dayağı) TƏSƏRRÜFAT İÇMƏLİ SU KƏMƏRİ (S1)** | | | | | |
| 107 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅20х1,9 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,traynik,dirsək,xamut və.s) | metr | 5308 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 108 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅25х2,3 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,traynik,dirsək,xamut və.s) | metr | 3830 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 109 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅32х2,9 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,traynik,dirsək,xamut və.s) | metr | 52 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 110 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅40х3,7 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,traynik,dirsək,xamut və.s) | metr | 56 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 111 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅63x5,8 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,traynik,dirsək,xamut və.s) | metr | 140 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 112 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅15; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 512 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 113 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅20; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 520 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 114 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅32; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 32 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 115 | Təzyiq tənzimləyicinin quraşdırılması (monometr) D-Ø100; yiv-m20x1,5; dəqiqlik sinifi-2,5; 16bar; İP-40; titrəyişə davamlı DÜST 2405-88 | ədəd | 56 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 116 | ∅32 boru üçün istilik izolyasiyaedici quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 52 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 117 | ∅40 boru istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 56 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 118 | ∅63 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 140 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **2A çirkab su kanalizasiya sisteminin yığılması (TƏSƏRRÜFAT-MƏİŞƏT KANALİZASİYASI SİSTEMİ (K1))** | | | | | |
| 119 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅50x1,8 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 842 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 120 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅110x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 1020 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 121 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya PP-H (ПП-Г)∅50 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 112 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 122 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya PP-H (ПП-Г)∅110 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 78 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **2A yağış kanalizasiya sisteminin quraşdırılması (DAXİLİ SUAXINI VƏ İSTEHSALAT KANALİZASİYASI SİSTEMİ (K2; K3))** | | | | | |
| 123 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅50x1,8 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 126 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 124 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅75x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 320 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 125 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅110x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 118 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 126 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya,yoxlayıcı PP-H (ПП-Г)∅75 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 30 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 128 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya PP-H (ПП-Г)∅110 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 8 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 129 | Plastik trapın quraşdırılması 10x10sm cıxışı ∅50 (üst hissəsi paslanmayan metaldan,nerjaveka) | ədəd | 239 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **2B icməli su sisteminin quraşdırılması(mətbəx,sanitar qovşağı, soyuq su boru kəməri, soyuq su dayağı, isti su boru kəməri, isti su dayağı, sirkulyasiya boru kəməri, sirkulyasiya dayağı)TƏSƏRRÜFAT İÇMƏLİ SU KƏMƏRİ (S1)** | | | | | |
| 130 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅20х1,9 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 4604 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 131 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅25х2,3 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 3462 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 132 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅32х2,9 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 52 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 133 | Borunun quraşdırlması PP-R SDR11 ∅40х3,7 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 50 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 134 | Borunun quraşdırlması PP-R SDR11 ∅63x5,8 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 140 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 135 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅15; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 435 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 136 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅20; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 408 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 137 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅25; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 8 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 138 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅32; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 30 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 139 | Təzyiq tənzimləyicinin quraşdırılması (monometr) D-Ø100; yiv-m20x1,5; dəqiqlik sinifi-2,5; 16bar; İP-40; titrəyişə davamlı DÜST 2405-88 | ədəd | 48 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 140 | ∅32 boru üçün istilik izolyasiyaedici quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 52 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 141 | ∅40 boru istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 50 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 142 | ∅63 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 140 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **2B çirkab su kanalizasiya sisteminin yığılması (TƏSƏRRÜFAT-MƏİŞƏT KANALİZASİYASI SİSTEMİ (K1))** | | | | | |
| 143 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅50x1,8 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 720 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 144 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅110x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 1020 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 145 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya PP-H (ПП-Г)∅50 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 90 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 146 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya,yoxlayıcı PP-H (ПП-Г)∅110 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 86 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **2B yağış kanalizasiya sisteminin quraşdırılması (DAXİLİ SUAXINI VƏ İSTEHSALAT KANALİZASİYASI SİSTEMİ (K2; K3))** | | | | | |
| 148 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅50x1,8 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 106 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 149 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅75x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 268 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 150 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅110x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 118 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 151 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya,yoxlayıcı PP-H (ПП-Г)∅75 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 25 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 153 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya PP-H (ПП-Г)∅110 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 8 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 154 | Plastik trapın quraşdırılması 10x10sm cıxışı ∅50 (üst hissəsi paslanmayan metaldan,nerjaveka) | ədəd | 195 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **Zirzəmidə içməli su sisteminin qurulması (2A, 2B TƏSƏRRÜFAT İÇMƏLİ SU KƏMƏRİ (S1))** | | | | | |
| 155 | Borunun quraşdışdırılması PP-R SDR11 ∅32х2,9 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 142 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 156 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅40х3,7 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 16 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 157 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅63х5,8 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 222 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 158 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅75x6,8 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 24 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 159 | Borunun quraşdırılası PP-R SDR11 ∅125х11,4 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 40 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 160 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅160х14,6 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 84 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 161 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅25; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 4 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 162 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅32; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 2 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 163 | Siyirtmənin klapanın quraşdırılması paralel tip(klinket) çuqun 30ч6бр Dş- ∅50; 1,6mPa (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 11 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 164 | Siyirtmənin klapanın quraşdırılması paralel tip(klinket) çuqun 30ч6бр Dş- ∅100; 1,6mPa (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 4 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 165 | ∅32 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 142 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 166 | ∅40 boru istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 16 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 167 | ∅63 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 222 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 168 | ∅75 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 24 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 169 | ∅125 boru istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 40 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 170 | ∅160 boru üçün istilik izolyasiyaedicinin quraşdırılması 30mm PEF (вспененный полиэтилен) ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) | metr | 84 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **Zirzəmidə çirkab su kanalizasiya sisteminin qurulması ( 2A, 2B TƏSƏRRÜFAT-MƏİŞƏT KANALİZASİYASI SİSTEMİ (K1))** | | | | | |
| 171 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅50x1,8 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 32 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 172 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅110x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 146 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 173 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅125x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 18 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 174 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅160x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 50 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 175 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya PP-H (ПП-Г)∅50 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 6 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 176 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya,yoxlayıcı PP-H (ПП-Г)∅110 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 35 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 179 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya PP-H (ПП-Г)∅125 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 5 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 177 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya,yoxlayıcı PP-H (ПП-Г)∅160 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 5 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **Zirzəmidə yağış kanalizasiya sisteminin quraşdırılması (2A, 2B DAXİLİ SUAXINI VƏ İSTEHSALAT KANALİZASİYASI SİSTEMİ (K2; K3))** | | | | | |
| 182 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅50x1,8 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 48 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 181 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅110x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 126 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 183 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya, yoxlayıcı PP-H (ПП-Г)∅110 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 9 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 185 | Metal yağış qəbuledici novun quraşdırılması 400x400 20tn | metr | 10 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 186 | Plastik Su axıdıcı novun quraşdırılması 200x80(h) 10tn | metr | 57 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 187 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅40; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 7 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 188 | Əks klapan tip döymə çuqun 16кч11р Dş-∅40; 16kq/sm² | ədəd | 7 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 189 | Təzyiq tənzimləyicinin quraşdırılması (monometr) D-Ø100; yiv-m20x1,5; dəqiqlik sinifi-2,5; 16bar; İP-40; titrəyişə davamlı DÜST 2405-88 | ədəd | 7 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **ZİRZƏMİ 2A, 2B** | | | | | |
| 190 | Plastik trapın quraşdırılması 10x10sm cıxışı ∅50 (üst hissəsi paslanmayan metaldan,nerjaveka) | ədəd | 11 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **2B Bağçanın icməli su sisteminin quraşdırılması(mətbəx,sanitar qovşağı, soyuq su boru kəməri, soyuq su dayağı, isti su boru kəməri, isti su dayağı, sirkulyasiya boru kəməri, sirkulyasiya dayağı) TƏSƏRRÜFAT İÇMƏLİ SU KƏMƏRİ (S1)** | | | | | |
| 191 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅20х1,9 PN25 DÜST 32415-2013(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 141 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 192 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅25х2,3 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 102 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 193 | Borunun quraşdışdırılması PP-R SDR11 ∅32х2,9 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 40 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 194 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅40х3,7 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 76 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 195 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅63х6,8 PN25 DÜST 32415-2013(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 10 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 196 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅15; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 17 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 197 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅25; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 6 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 198 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅32; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 3 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 199 | Polad-paslanmıyan siyirtmənin(klinket) quraşdırılması tip 30c41нж Dş-∅50, Pn-16(fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 3 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **2B bağçanın çirkab su kanalizasiya sisteminin quraşdırılması (TƏSƏRRÜFAT-MƏİŞƏT KANALİZASİYASI SİSTEMİ (K1))** | | | | | |
| 200 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅50x1,8 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 25 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 201 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅110x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 28 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 202 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya PP-H (ПП-Г)∅110 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | ədəd | 3 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 203 | Plastik trapın quraşdırılması 10x10sm cıxışı ∅50 (üst hissəsi paslanmayan metaldan,nerjaveka) | ədəd | 3 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 204 | Suvarma sistemi üçün plastik ventilin quraşdırılması ∅25 | ədəd | 3 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **Nasosxana hissəsədə sistemin yığılması** | | | | | |
| 205 | Nasos qurğusunun quraşdırılması: Q=26m³/saat, H=50m, N=3x2,2kW/3x5,5A(1-ci zona üzrə - 2 işlək, 1 ehtiyyat) | dəst | 1 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 206 | Nasos qurğusunun quraşdırılması: Q=25m³/saat, H=90m, N=3x5,5kW/3x10,9A(2-ci zona üzrə - 2 işlək, 1 ehtiyyat) | dəst | 1 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 207 | Drenaj nasosunun quraşdırlması; Q=3m³/saat, H=8m,N=0,45kW | ədəd | 1 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 208 | Pnevmatik(genişlənmə çəni) çənin quraşdırılması V=1000 L(silindir formalı, 3 ayaq, h=2180mm, diametri - 800mm, bağlantı 2 1/2", manometr) | ədəd | 2 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 209 | Təzyiq tənzimləyicinin quraşdırılması (monometr) D-Ø100; yiv-m20x1,5; dəqiqlik sinifi-2,5; 16bar; İP-40; titrəyişə davamlı DÜST 2405-88 | ədəd | 3 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 210 | Polad-paslanmayan siyirtmənin(klinket) quraşdırılması tip 30c41нж Dş-∅200, Pn-16(fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 2 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 211 | Polad-paslanmayan siyirtmənin(klinket) quraşdırılması tip 30c41нж Dş-∅150, Pn-16(fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 9 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 212 | Polad-paslanmayan siyirtmənin(klinket) quraşdırılması tip 30c41нж Dş-∅110, Pn-16(fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 1 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 213 | Polad-paslanmayan siyirtmənin(klinket) quraşdırılması tip 30c41нж Dş-∅80, Pn-16(fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 1 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 214 | Polad-paslanmayan siyirtmənin(klinket) quraşdırılması tip 30c41нж Dş-∅50, Pn-16(fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 2 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 215 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅25; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 1 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 216 | Əks klapanın paslanmayan polad 16c13нж Dş-∅150; 4mPA | ədəd | 2 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 217 | Əks klapan tip döymə çuqun 16кч11р Dş-∅25; 16kq/sm² | ədəd | 1 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 218 | Polad elektrikqaynaqlı düztikişli borunun quraşdırılması ∅219x4 II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 30 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 219 | Polad elektrikqaynaqlı düztikişli borunun quraşdırılması ∅159x4 II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 26 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 220 | Polad elektrikqaynaqlı düztikişli borunun quraşdırılması ∅114x3 II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 8 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 221 | Polad elektrikqaynaqlı düztikişli borunun quraşdırılması ∅89x3 II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 9 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 222 | Polad elektrikqaynaqlı düztikişli borunun quraşdırılması ∅57x2,8 II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 4 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 223 | Kollektor polad elektrikqaynaqlı düztikişli borunun quraşdırılması ∅325x6 II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 1.5 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 224 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅32х2,9 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 5 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| **Su tutumu ilə nasosxananın birləşən hissənin yığılması (TƏSƏRRUFAT-İÇMƏLİ SU KƏMƏRİ)** | | | | | |
| 227 | Polad elektrikqaynaqlı düztikişli borunun quraşdırılması ∅114x3 II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 17 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 229 | Qovuqlu ventilin quraşdırılması ∅50(Poplavok ventil və ya səviyyə kontrol vanası) | ədəd | 2 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 230 | Polad elektrikqaynaqlı düztikişli borunın quraşdırılması ∅219x4 II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 31 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 231 | Polad elektrikqaynaqlı düztikişli borunın quraşdırılması ∅159x4 II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 27 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 233 | Polad elektrikqaynaqlı düztikişli borunun quraşdırılması ∅89x3 II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 9 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 234 | Polad elektrikqaynaqlı düztikişli borunun quraşdırılması ∅57x2,8 II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 7 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 235 | Kollektor polad elektrikqaynaqlı düztikişli borunun quraşdırılması ∅325x6 II DÜST 10704-91/ B-Ст3сп DÜST 10705-80(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 1.5 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 236 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅32х2,9 PN25 DÜST 32415-2013 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | metr | 5 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 237 | Polad-paslanmıyan siyirtmənin(klinket) quraşdırılması tip 30c41нж Dş-∅200, Pn-16(fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 2 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 238 | Polad-paslanmıyan siyirtmənin(klinket) quraşdırılması tip 30c41нж Dş-∅150, Pn-16(fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 9 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 239 | Polad-paslanmıyan siyirtmənin(klinket) quraşdırılması tip 30c41нж Dş-∅110, Pn-16(fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 1 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 240 | Polad-paslanmıyan siyirtmənin(klinket) quraşdırılması tip 30c41нж Dş-∅80, Pn-16(fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 1 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 241 | Polad-paslanmıyan siyirtmənin(klinket) quraşdırılması tip 30c41нж Dş-∅50, Pn-16(fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 2 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 242 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅25; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | ədəd | 1 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 243 | Əks klapanın paslanmayan polad 16c13нж Dş-∅150; 4mPA | ədəd | 2 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |
| 244 | Əks klapan tip döymə çuqun 16кч11р Dş-∅25; 16kq/sm² | ədəd | 1 | Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı | İstehsalçı ölkə, istehsalçı müəssisə və Standarta uyğun malın markası |

"Dənizçi" MTK-nın 1-ci mərtəbəsi uşaq bağçası olmaqla yüksəkmərtəbəli yaşayış binalarının santexnika sisteminin qurulması (1A,1B, 2A,2B, mal-material və işçiliklə birlikdə)nəzərdə tutulan texniki tələblər və iş həcmi:

* Binanın daxili təmir işlərinin aparılması zamanı Layihə sənədlərinin tələblərinə əməl olunmalıdır.
* İstifadə olunan materialların Uyğunluq sertifikatı, Keyfiyyət sertifikatı, Gigiyenik sertifikatıtəqdim olunmalıdır.
* işlərinin təhvili müddəti göstərilməlidir.
* Tikinti işlərinin aparılması üçün lisenziya təqdim edilməlidir.
* İşlərin yerinə yetirilməsi üçün müəssisənin sınaq və təmir sahələri, texniki imkanları və təcrübələri təqdim edilməlidir.
* Tikinti təşkilatının işçilərinin iş həcimlərində göstərilən işlərə uyğun serfikatları olmalıdır.
* Tikinti təşkilatının rəsmi işçilərinin siyahısı və müqaviləsi olmalıdır.
* İxtisaslaşmış təşkilatın iş təcrübəsi minimum 3 il olmalıdır və görülən işlərin müqavilələri göstərilməlidir.
* Tikinti işləri aparan zaman təhlükəsizlik qaydalarını “AXDG” QSC-nin tələbləri və tikinti norma qaydalarına uyğun yerinə yetirilməsi.

**Texniki suallarla bağlı**

**Elvin Əliyev, Dənizçi Təmir MMC-nin Texniki istehsalat şöbəsin rəisi**

**Tel: +99450 2286364**

**E-mail: [elvin.alıyev@asco.az](mailto:elvin.alıyev@asco.az)**

**Texniki suallarla bağlı**

**Cavid Eminov, Əsaslı tikinti və təmir şöbəsinin mühəndisi**

**Tel: +99450 2740251**

**E-mail: [cavid.eminov@asco.az](mailto:cavid.eminov@asco.az)**

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.