“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

“ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

“216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin**

**BAKI ŞƏHƏRİ, XƏTAİ RAYONU, CAVANŞIR KÜÇƏSİ, 9 SAYLI ÜNVANDA Yerləşən YÜKSƏKMƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNALARINDA damafon və video nəzarət sisteminin quraşdırılması və Lot-2 üzrə TV (internet) kanallarının çəkilməsinin (mal-material və işçilik birlikdə)**  **satınalınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM 66/2022**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur); * İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; * Müsabiqə təklifi; * Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi; * Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.   İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci  **07 aprel 2022-ci il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.    Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:**   * Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 18:00-a kimi ala bilərlər. * İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz**): Lot 1 - 100 AZN. Lot 2 – 100 AZN** * Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər. * ***Hesab nömrəsi:***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı  ABB- Müştəri Xidməti Departamenti  Kod: 805250  VÖEN: 9900001881  Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT: IBAZAZ2X  Alan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  VÖEN: 1701579951  Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT: CITIUS33  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Departament  SWIFT: IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX İD: 1701579951  Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT: COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID: 1701579951  Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.** |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :**   * Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir. * Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır. * Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır. * Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir. * Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur. |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **14 aprel 2022-ci il**, Bakı vaxtı ilə saat **17:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər. * Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır. |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**  Azərbaycan Respublikası, AZ1003, Bakı şәhәri Neftçilәr prospekti, 2,  ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.  **Əlaqələndirici şəxs:**  Quliyev Şəhriyar  ASCO-nun Satınalmalar Departamenti  Telefon nömrəsi: +99455 444 36 37  Elektron ünvan: :[shahriyar.quliyev@asco.az](mailto:shahriyar.quliyev@asco.az?subject=M%C3%B6vzu:&body=H%C3%B6rm%C9%99tli%20%C5%9E%C9%99hriyar%20Quliyev,), [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az)  Cavid Eminov  ASCO-nun Əsaslı Təmir Tikinti şöbəsinin mütəxəssisi  Telefon nömrəsi**:Tel: +99450 274 02 51**  Elektron ünvan: [cavid.eminov@asco.az](mailto:cavid.eminov@asco.az?subject=M%C3%B6vzu:&body=H%C3%B6rm%C9%99tli%20Cavid%20Eminov,)  **Hüquqi məsələlər üzrə:**  Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)  Elektron ünvan: [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az) |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**  Zərflərin açılışı **15 aprel 2022-ci il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **15:30-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır.  Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**  Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

**MALLARIN SİYAHISI VƏ TEXNİKİ SPESİFİKASİYALARI**

**Malların (işlərin) həcmi:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Malın adı** | | Texniki məlumat | Ölçü vahidi | | Sayı | | | Tələb olunan sertifikatlar | |
| BAKI ŞƏHƏRİ, XƏTAİ RAYONU, CAVANŞIR KÜÇƏSİ, 9 SAYLI ÜNVANDA YÜKSƏKMƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNALARINDA damafon və video nəzarət sisteminin quraşdırılması (mal-material və işçilik birlikdə) | | | | | | | | | | |
| 1 | 48-PORT kommutatorun quraşdırılması(material və işçiliklə birlikdə) | | Enerji istehlakı təsviri39 Vt (maksimum) Giriş gərginliyi100 - 127 / 200 - 240 VAC, nominal (seçilmiş enerji təchizatından asılı olaraq) Xarici Giriş/Çıxış Portları(48) RJ-45 avtomatik algılama 10/100/1000 port (4) SFP 100/1000 Mbps portları maksimum 48 autosensing 10/100/1000 port plus 4 SFP port Gecikmə 100 Mb Gecikmə: < 7 µs 1000 Mb Gecikmə: < 2 µs Konfiqurasiyadan asılı olaraq marşrutlaşdırma/keçid tutumu maksimum 104 Gbps Keçid tutumu 104 Gbps 77,3 Mpps-ə qədər ötürmə qabiliyyəti Yaddaş və prosessorARM Cortex-A9 @ 400 MHz 128 MB SDRAM Paket bufer ölçüsü: 1,5 MB 16 MB flas İdarəetmə Xüsusiyyətləri Veb brauzeri SNMP meneceri HTTPS RMON1 FTP HPE IMC və ümumi tərəfindən dəstəklənir SNMP idarəetmə platformaları. MIB dəstəyi təfərrüatları üçün sənədlərə baxın. | ədəd | | 10 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 2 | 24-PORT kommutatorun quraşdırılması (material və işçiliklə birlikdə) | | Enerji istehlakı təsviri 22 Vt (maksimum) Giriş gərginliyi100 - 127 / 200 - 240 VAC, nominal (seçilmiş enerji təchizatından asılı olaraq) Xarici Giriş/Çıxış Portları(24) RJ-45 avtomatik algılama 10/100/1000 port (2) SFP 100/1000 Mbps portları Maksimum 24 avtomatik algılama 10/100/1000 port və 2 SFP portunu dəstəkləyir Gecikmə 100 Mb Gecikmə: < 7 µs 1000 Mb Gecikmə: < 2 µs Konfiqurasiyadan asılı olaraq marşrutlaşdırma/keçid tutumu maksimum 104 Gbps Kommutasiya tutumu 52 Gbps 38,6 Mpps-ə qədər ötürmə qabiliyyəti Yaddaş və prosessorARM Cortex-A9 @ 400 MHz 128 MB SDRAM Paket bufer ölçüsü: 1,5 MB 16 MB flash İdarəetmə XüsusiyyətləriVeb brauzeri | ədəd | | 2 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 3 | 8-PORT kommutatorun quraşdırılması(material və işçiliklə birlikdə) | | Məhsulun Fərqləndiricisi (uzun) Əsas ağıllı idarə olunan 8 portlu Gigabit açarı. Bu modeldə 8x 10/100/1000 port var. Enerji sərfiyyatının təsviri 12,2 Vt (maksimum) Giriş gərginliyi100 - 240 VAC, nominal (seçilmiş enerji təchizatından asılı olaraq) Xarici Giriş/Çıxış Portları(8) RJ-45 avtomatik algılama 10/100/1000 port Maksimum 8 avtomatik algılama 10/100/1000 portu dəstəkləyir Gecikmə 100 Mb Gecikmə: < 7 µs 1000 Mb Gecikmə: < 2.4 µs Konfiqurasiyadan asılı olaraq marşrutlaşdırma/keçid tutumu maksimum 104 Gbps Keçid tutumu 16 Gbps 11.9 Mpps-ə qədər ötürmə qabiliyyəti Yaddaş və prosessorARM Cortex-A9 @ 400 MHz 128 MB SDRAM Paket bufer ölçüsü: 1,5 MB 16 MB flash İdarəetmə XüsusiyyətləriVeb brauzeri | ədəd | | 7 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 4 | Cat6 FUTP şəbəkə kabelinin quraşdırılması (material və işçiliklə birlikdə) | |  | ədəd | | 15890 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 5 | 9U Rack kabin - avadanlıq dolabının quraşdırılması (material və işçiliklə birlikdə) | | 600\*600 Rack cabin | ədəd | | 12 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 6 | 6 Port Pdu - rozetka blokunun quraşdırılması(material və işçiliklə birlikdə) | |  | ədəd | | 12 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 7 | Mənzil daxili IP domofon avadanlığının quraşdırılması (material və işçiliklə birlikdə) | | · 2 SIP xətti · Genişzolaqlı Codec ilə HD Audio: G.722, Opus · 10 sürətli yığım düyməsi, 1 proqramlaşdırıla bilən DSS açarı · 3tərəfli Konfrans · Masa/divara quraşdırılmış rejim · Telefon / Hands-free rejimi · 10/100 Mbit/s · PoE/Güc adapteri | ədəd | | 487 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 8 | İP Domfon çağırış panelinin quraşdırılması(material və işçiliklə birlikdə) | | Sistem Android  RAM 512 MB  ROM 8 GB  Ön Panel Alüminium  Enerji təchizatı PoE (802.3af) və ya DC12V/2A  Gözləmə rejimində güc 3W  Nominal güc 13W  Kamera 2MP, CMOS  IR Sensor Dəstəyi  Qapı giriş üzü, IC kartı (13,56 MHz), PIN kodu, NFC  IP reytinqi IP65  Quraşdırma Gömülü montaj  Ölçüləri 400 x 180 x 45 mm  İşləmə temperaturu -40 ℃ - + 55 ℃  Saxlama temperaturu -40℃ - +70℃  İş rütubəti 10%-90% (kondensasiya olunmayan)  Ekran  10,1 düymlük TFT LCD displey  Ekran 10,1 düymlük kapasitiv sensor ekran  Çözünürlük 1024 x 600  Audio və Video  Audio Codec G.711  Video kodek H.264  Videonun həlli 1920 x 1080-ə qədər  İşıq kompensasiyası LED ağ işıq  Şəbəkə  Protokol SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP, Port  Wiegand Port Dəstəyi, Ethernet Portu 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptiv  RS485 Port 1  Relay 1  Çıxış düyməsi 1  Qapı Maqnit 1 | ədəd | | 5 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 9 | Elektromagnit kilidin quraşdırılması(material və işçiliklə birlikdə) | | tutma qüvvəsi: kilidləmək üçün 260 kq güc mexaniki zədə yoxdur, mexaniki aşınma yoxdur, 90 dərəcə açıq qapı üçün uyğundur (çərçivəsiz və ya yox, qapını itələyin) Gərginlik: DC12V giriş İş cərəyanı: 480mA Dartma gücü: 240 -260kg Çəki: 1.70kg Kilid Ölçüsü: 250 \* 26 \* 47mm | ədəd | | 5 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 10 | Qapı çatdırıcı qolun quraşdırılması 280 kq | |  | ədəd | | 10 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 11 | Keçidə nəzarət avadanlığınin quraşdırılması(material və işçiliklə birlikdə) | | Tək qapı dəstəyi (tək iş) Ayrı bir klaviatura kimi istifadə edilə bilər. Komputerə qoşulmağa ehtiyac yoxdur, tək işləyə bilər 2000 istifadəçini dəstəkləyin, Card, PIN, Card + PIN Həssas və tez cavab verir RFID oxuyucusu, kontaktsız RFID transponder texnologiyasında qurun | ədəd | | 5 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 12 | Konsyerj stansiyasının quraşdırılması(material və işçiliklə birlikdə) | | Sistem Android  RAM 512 MB  ROM 4 GB  Ön Panel Plastik  Enerji təchizatı PoE (802.3af) və ya DC12V/2A  Gözləmə rejimində güc 3W  Nominal güc 10W  Kamera 0.3MP, CMOS  Quraşdırma masa üstü  Ölçülər 303 x 195 x 35 mm  İşləmə temperaturu -10℃ - +55 ℃  Saxlama temperaturu -10℃ - +60℃  İş rütubəti 10%-90% (kondensasiya olunmayan)  Ekran  10,1 düymlük TFT LCD displey  Ekran Kapasitiv sensor ekran  Çözünürlük 1024 x 600  Audio və Video  Audio Codec G.711  Video kodek H.264  Şəbəkə  Protokol SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP  Liman  SD Kart Portu 1  Ethernet Portu 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptiv | ədəd | | 1 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 13 | Outdoor bulet VF İP camera  (2.8-12 mm ) - videomüşahidə kamerasının quraşdırılması | |  | ədəd | | 7 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 14 | Outdoor bulet VF AHD camera (2.8-12 mm - videomüşahidə kamerasının quraşdırılması(material və işçiliklə birlikdə) | | Şəkil Sensoru: SC2235H 1/2.7" Proqressiv CMOS Siqnal sistemi: PAL/NTSC Çərçivə Tezliyi: "AHD/TVI/CVI: P/@25fps N/@30fps CVBS: 960H" Çözünürlük: 2MP 1920（H）×1080（V） Minimum işıqlandırma: 0.05lux@F1.2(AGC ON), IR ON ilə 0Lux Çekim vaxtı: 1/15 s - 1/50.000 s Lens: 2,8-12 mm sabit lens Üfüqi Baxış Sahəsi: H.FOV:113,54°(W)—29,76°(T)(2,8-12) Gündüz və Gecə: IR kəsmə filtri IR kəsmə filtri: VAR, 850nm Sinxronizasiya Daxili: sinxronizasiya Dwdr: dəstək AGC: Bəli Gündüz/Gecə Rejimi: EXT/Avto/Rəng/BW (Qara və Ağ) Ağ balans: Avtomatik/Əl ilə BLC: Bəli S/N nisbəti: 40dB OSD: dəstək Video çıxışının dayandırılması: 1 kanallı BNC video çıxışı Swaitch düyməsi: AHD/TVI/CVI/CVBS IP reytinqi: IP66 Enerji təchizatı: 12V Enerji istehlakı: MAX 3W Ir Range: 35M-ə qədər Ünsiyyət: Koaksiyaya çatın, Protokol | ədəd | | 109 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 15 | 32ch 5mp XVR - videoqeydiyyat cihazının quraşdırılması(material və işçiliklə birlikdə) | |  | ədəd | | 4 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 16 | 4TB Seagate HDD 3.5" SATA - yaddaş kartının quraşdırılması(material və işçiliklə birlikdə) | |  | ədəd | | 8 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 17 | 12U Rack cabin 600x600 - avadanlıq dolabının quraşdırılması(material və işçiliklə birlikdə) | |  | ədəd | | 2 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 18 | 22U Rack cabin 600x600 - avadanlıq dolabının quraşdırılması(material və işçiliklə birlikdə) | |  | ədəd | | 1 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 19 | 1500A LINE UPS - kəsintisiz qida mənbəyinin quraşdırılması (material və işçiliklə birlikdə) | | Quraşdırılmış AVR Dəyişən Gərginlik Probleminə yönəlmişdir Ofis Avadanlıqları üçün Uyğundur Simulyasiya edilmiş Sinüs Dalğası Çıxışı Ani Vəziyyət Göstərişi üçün LED / LCD Ekran Avtomatik Diaqnoz və Siqnal Xəbərdarlıqları Dalğalanma, Qısa Qapanma, Həddindən artıq yükləmə mühafizəsi | ədəd | | 4 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 20 | Junction box - germetik qutunun quraşdırılması (material və işçiliklə birlikdə) | |  | ədəd | | 116 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 21 | 6 Port Pdu - rozetka blokunun quraşdırılması (material və işçiliklə birlikdə) | |  | ədəd | | 6 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 22 | CCTV 4+1 kamera kabelinin quraşdırılması (material və işçiliklə birlikdə) | |  | ədəd | | 7864 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 23 | Cat6 UTP şəbəkə kabelinin quraşdırılması (material və işçiliklə birlikdə) | |  | ədəd | | 1350 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 24 | Monitorinq üçün PC-nin quraşdırılması (material və işçiliklə birlikdə) | | Windows 10 Pro 64-bit Intel Core i7-9400 (9MB Cache, 2.9GHz) 16GB (2666MHz) DDR4-SDRAM 512GB SSD VGA 3050 2 HDMI çıxışı | ədəd | | 2 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 25 | 43" Monitorun quraşdırılması (material və işçiliklə birlikdə) | | 43 LED | ədəd | | 2 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 26 | Power supply 30A - kameraların qida blokunun quraşdırılması (material və işçiliklə birlikdə) | |  | ədəd | | 8 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 27 | 4m Barrierin(şlaqbaum) quraşdırılmasıc(material və işçiliklə birlikdə) | | Qoruma reytinqi (IP) 54 Enerji təchizatı (V - 50/60 Hz) 230 AC Mühərrikin enerji təchizatı (V) 24 DC Absorbsiya (A) 15 Maks. Güc (W) 300 Açılış vaxtı 90° (s) 2 ÷ 6 Vəzifə/dövr (%) AĞIR XİDMƏT Dönmə momenti (Nm) 200 İşləmə temperaturu (°C) -20 ÷ +55 | ədəd | | 3 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 28 | Outdoor İP Çağırış paneli - Şlaqbaum üçün giriş çıxışı təmin edən İP domofonun quraşdırılması (material və işçiliklə birlikdə) | | Sistem Linux  RAM 64MB  ROM 128 MB  Ön Panel Plastik  Enerji təchizatı PoE (802.3af) və ya DC12V/2A  Gözləmə rejimində güc 1.5W  Nominal güc 3W  Kamera 2MP, CMOS  IR Sensor Dəstəyi  Qapı Giriş IC kartı (13.56MHz), NFC  IP reytinqi IP65  Quraşdırma Səthə montaj  Ölçülər 170,5 x 111 x 38,6 mm  İşləmə temperaturu -40 ℃ - + 55 ℃  Saxlama temperaturu -40℃ - +70℃  İş rütubəti 10%-90% (kondensasiya olunmayan)  Audio və Video  Audio Codec G.711  Video kodek H.264  Videonun həlli 1280x720  İşıq kompensasiyası LED ağ işıq  Şəbəkə  Protokol ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP  Liman  Ethernet Portu 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptiv  RS485 Port 1  Relay 1  Çıxış düyməsi 1  Qapı Maqnit 1 | ədəd | | 6 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 29 | Çağırış panelləri quraşdırmaq üçün kronşteynin quraşdırılması (material və işçiliklə birlikdə) | |  | ədəd | | 6 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 30 | Çıxış düyməsinin quraşdırılması (material və işçiliklə birlikdə) | |  | ədəd | | 3 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 31 | Routerin quraşdırılması Routerin | | Təhlükədən qorunma qabiliyyəti: 600 Mbps Saytdan Sayta VPN Tunelləri: 1000 Paralel Seanslar: 6.000.000 | ədəd | | 1 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 32 | Video müşahidə sistemləri mövcud sistemə inteqrasiya olunması | | Video müşahidə sistemləri ücün xüsusi program təminatı (Ai,Üz tanıma,insan və avtomobil axtarış sistemli ) ASCO nun mövdud video mşahidə sistemi ilə inteqrasiya | ədəd | | 1 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| 33 | mərkəzi idarə olunma program təminatının sistemə quraşdırılması | | İp domofonların mərkəzi idarə olunma program təminatı (binanın və mənzillərin intelektual itelektual idarə olunması) | ədəd | | 1 | | | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikat | |
| Lot-2 TV (internet) xətlərinin çəkilməsi | | | | | | | | | | |
| **Sıra sayı** | | **İşlərin adı** | | | **Ölçü vahidi** | | **miqdar** | **Sertifikat tələbi haqqında** | |
|  | |
| 1 | | Cat6 UTP Data kabelinin quraşdırılması(yanmaz kabel) (kabelin itgisin nəzərə almaqla 5%) **100BASE-T** (Her mənzil üçün 1 kablonun 2 ucuna Rj45 jak ilə test edilecek )Mal-materialla birlikdə | | | m | | 8850 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı | |
| 2 | | Cat6 UTP kabel xəttləri üçün divarlarda şırımların qazılması | | | pm | | 3523 |  | |
| 3 | | Cat6 UTP kabel xəttləri üçün divarlarda şırımların doldurulması (Mal-materialla birlikdə) | | | pm | | 3523 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı | |
| 4 | | RG6 Tv kabelinin quraşdırılması (Yanmaz kabel)(kabelin itgisin nəzərə almaqla 5%) **(75±3 Ω)**(desibel))(Her mənzil üçün 1 kablonun 2 ucuna Tv connektör ile test edilecek) Mal-materialla birlikdə | | | m | | 8850 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı | |
| 5 | | RG6 Tv kabel xəttləri üçün divarlarda şırımların qazılması | | | pm | | 3523 |  | |
| 6 | | RG6 Tv kabel xəttləri üçün divarlarda şırımların doldurulması (Mal-materialla birlikdə ) | | | pm | | 3523 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı | |
| 7 | | Yanmaz spiral borunun quraşdırılması (birləşdirici aksesuarlarla birlikdə- 1490 ədəd) Ø 20 MM. TELLI GRI (mal -materialla birlikdə) | | | m | | 14600 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı | |
| **KABEL KANALI** | | | | | | | |  | |
| 8 | | Metal kabel-kanal 200x20x2000mm DÜST Р МЭК 61084-1-2007 quraşadırılması (Paslanmayan, Kanalın hündürlüyü 2 sm, uzunluq isə 2000mm'dir, vertikal bağlantı elementi -152 ədəd, m6x12mm bolt+şayba, M8 dəmir tij və dəmir sığac,SE2/SE3 duvar montaj (horizantal) materialları -420 ədəd ) | | | m | | 300 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı | |
| 9 | | Metal kabel-kanalının 300x20x2000mm DÜST Р МЭК 61084-1-2007 quraşadırılması (Paslanmayan, Kanalın hündürlüyü 2 sm, uzunluq isə 2000mm'dir, vertikal bağlantı elementi -152 ədəd, m6x12mm bolt+şayba, M8 dəmir tij və dəmir sığac, SE2/SE3 duvar montaj (horizantal) materialları 420ədəd) | | | m | | 300 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı | |

LOT-1 üzrə

AXDG” QSC-nin “Dənizçi” MTK-nın 1-ci mərtəbəsi uşaq bağçası olmaqla yüksək mərtəbəli yaşayış binalarında interkom və video müşahidə sistemlərinin quraşdırılması işlərinə nəzərdə tutulan texniki tələblər:

* Yaşayış binalarında interkom və video müşahidə sistemlərinin quraşdırılması işlərinin aparılması zamanı Layihə sənədlərinin tələblərinə əməl olunmalıdır.
* İstifadə olunan materialların keyfiyyət və uyğunluq serfikatları təqdim olunmalıdır.
* İşlərin təhvili müddəti göstərilməlidir.
* Podratçının rəsmi işçilərinin siyahısı və müqaviləsi (müqavilənin surəti) olmalıdır.
* Podratçı müvafiq müqavilə predmeti üzrə iş təcrübəsini (təsdiqli müqavilə) təqdim etməlidir.
* Tikinti işləri aparan zaman təhlükəsizlik qaydalarını “AXDG” QSC-nin tələbləri və tikinti norma qaydalarına uyğun yerinə yetirilməsi.

Lot-2 üzrə

AXDG” QSC-nin “Dənizçi” MTK-nın 1-ci mərtəbəsi uşaq bağçası olmaqla yüksək mərtəbəli yaşayış binalarında TV (internet) xətlərinin çəkilməsi

* İstifadə olunan materialların keyfiyyət və uyğunluq serfikatları təqdim olunmalıdır.
* İşlərin təhvili müddəti göstərilməlidir.
* Podratçının rəsmi işçilərinin siyahısı və müqaviləsi (müqavilənin surəti) olmalıdır.
* Podratçı müvafiq müqavilə predmeti üzrə iş təcrübəsini (təsdiqli müqavilə) təqdim etməlidir.
* Tikinti işləri aparan zaman təhlükəsizlik qaydalarını “AXDG” QSC-nin tələbləri və tikinti norma qaydalarına uyğun yerinə yetirilməsi.
* İşlərlə bağlı Lisenziya təqdim edilməlidir.(mühəndis komunikasiya xətlərinin çəkliməsi ilə bağlı)

**Texniki suallarla bağlı**

**Cavid Eminov, Əsaslı tikinti və təmir şöbəsinin mühəndisi**

**Tel: +99450 2740251**

**E-mail:** [**cavid.eminov@asco.az**](mailto:cavid.eminov@asco.az)

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.