Утвержден Приказом Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» от 01 декабря 2016 года,№ 216.



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ КАСПИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКУПКУ РУКАВОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ УПРАВЛЕНИИ "ASCO":**

**К о н к у р с №AM069 / 2023**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Перечень документов для участия в конкурсе:**   * Заявка на участие в конкурсе (образец прилагается); * Банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе; * Конкурсное предложение; * Банковская справка о финансовом положении грузоотправителя за последний год (или в течении периода функционирования); * Справка из соответствующих налоговых органов об отсутствии просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике, а также об отсутствии неисполненных обязанностей налогоплательщика, установленных Налоговым кодексом Азербайджанской Республики в течение последнего года (исключая период приостановления).   На первичном этапе, заявка на участие в конкурсе (подписанная и скрепленная печатью) и банковский документ об оплате взноса за участие (за исключением конкурсного предложения) должны быть представлены на Азербайджанском, русском или английском языках не позднее **17:00** (по Бакинскому времени) **28 апреля 2023 года** по месту нахождения Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (далее – «АСКО» или "Закупочная Организация") или путем отправления на электронную почту контактного лица. Остальные документы должны быть представлены в конверте конкурсного предложения.    Перечень (описание) закупаемых товаров, работ и услуг прилагается. |
|  | **Сумма взноса за участие в конкурсе и приобретение Сборника Основных Условий :**   * Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, должны оплатить нижеуказанную сумму взноса за участие в конкурсе *(название организации проводящий конкурс и предмет конкурса должны быть точно указаны в платежном поручении)* путем перечисления средств на банковский счет АСКО с последующим представлением в АСКО документа подтверждающего оплату, в срок не позднее, указанного в первом разделе. Претенденты, выполнявшие данное требование, вправе приобрести Сборник Основных Условий по предмету закупки у контактного лица в электронном или печатном формате в любой день недели с 09.00 до 18.00 часов до даты, указанной в разделе IV объявления. * Взнос за участие (без НДС) : **50 АЗН** * Допускается оплата суммы взноса за участие в манатах или в долларах США и Евро в эквивалентном размере. * ***Номер счета:***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Наименование: Международный Банк Азербайджана  АМБ –Департамент Клиентского Обслуживания  Код: 805250  ИНН: 9900001881  Корреспондентский счет: AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT: IBAZAZ2X  Клиент-получатель: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  ИНН: 1701579951  Счет № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT: CITIUS33  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Department  SWIFT: IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX ID: 1701579951  Account No.: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT: COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID: 1701579951  Account No.: AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **Взнос за участие в конкурсе не подлежит возврату ни при каких обстоятельствах, за исключением отмены конкурса АСКО!** |
|  | **Гарантия на конкурсное предложение:**   * Для конкурсного предложения требуется банковская гарантия в сумме не менее 1 (одного)% от цены предложения. Форма банковской гарантии будет указана в Сборнике Основных Условий. * Оригинал банковской гарантии должен быть представлен в конкурсном конверте вместе с предложением. В противном случае Закупочная Организация оставляет за собой право отвергать такое предложение. * Финансовое учреждение, выдавшее гарантию, должно быть принято в финансовых операциях в Азербайджанской Республике и / или в международном уровне. Закупочная организация оставляет за собой право не принимать никаких недействительных банковских гарантий. * В случае если лица, желающие принять участие в конкурсе закупок, предпочтут представить гарантию другого типа (аккредитив, ценные бумаги, перевод средств на счет указанный в тендерных документах, депозит и другие финансовые активы), в этом случае должны предварительно запросить АСКО посредством контактного лица, указанного в объявлении и получить согласие о возможности приемлемости такого вида гарантии. * Сумма гарантии за исполнение договора требуется в размере 5 (пяти) % от закупочной цены. * Для текущей закупочной операции Закупающая Организация произведет оплату только после того, как товары будут доставлены на склад, предоплата не предусмотрена. |
|  | **Предельный срок и время подачи конкурсного предложения:**   * Участники, представившие заявку на участие и банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе до срока, указанного в первом разделе, должны представить свои конкурсные предложения в «АСКО» в запечатанном конверте (один оригинальный экземпляр и одна копия) не позднее **17:00** (по Бакинскому времени) **03 мая 2023 года**. * Конкурсные предложения, полученные позже указанной даты и времени, не вскрываются и возвращаются участнику. |
|  | **Адрес закупочной организации :**  Азербайджанская Республика, город Баку AZ1029 (индекс), Пр. Нефтяников 2, Комитет по Закупкам АСКО.  **Контактное лицо :**  Рахим Аббасов  Специалист по закупкам Департамента Закупок АСКО  Телефон: **+99450 2740277**  Адрес электронной почты: rahim.abbasov@asco.az  **По юридическим вопросам :**  Телефонный номер: +994 12 4043700 (внутр. 1262)  Адрес электронной почты: [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az) |
|  | **Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями :**  Вскрытие конвертов будет производиться в **15.00** (по Бакинскому времени) **04 мая 2023 года** по адресу, указанному в разделе V.  Лица, желающие принять участие во вскрытии конверта, должны представить документ, подтверждающий их участие (соответствующую доверенность от участвующего юридического или физического лица) и удостоверение личности не позднее, чем за полчаса до начала конкурса. |
|  | **Сведения о победителе конкурса :**  Информация о победителе конкурса будет размещена в разделе «Объявления» официального сайта АСКО. |
|  |  |

**((на бланке участника-претендента))**

**ПИСЬМО-ЗАЯВКА**

**НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ**

Город \_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**Председателю Комитета по Закупкам АСКО**

**Господину Дж. Махмудлу**

Настоящей заявкой [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] подтверждает намерение принять участие в открытом конкурсе № [с указанием претендентом номера конкурса], объявленном «АСКО» в связи с закупкой «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

При этом подтверждаем, что в отношении [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также отсутствуют иные обстоятельства, не позволяющие участвовать в данном тендере.

Гарантируем, что [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не является лицом, связанным с АСКО.

Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Вами по вопросам, связанным с представленной документацией и другими процедурами, нами уполномочен:

* Контактное лицо:
* Должность контактного лица:
* Телефон:
* E-mail:

**Приложение:**

1. *Оригинал банковского документа об оплате взноса за участие в конкурсе – на \_\_\_\_ листах.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность уполномоченного лица)*

**M.П.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н/п | Malın adı | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Количество | Заявка | Название судна / участка | Требование к сертификату |
| 1 | Шланг для воды поддонного пространства , внутренний Ø 75 мм, внешний Ø 89 мм, 16 бар. L-40 м, с камлоковой головкой с обеих сторон, Ø 75 мм, 20 бар |  | 1 | штук | 10058439 | Р. Гаджиев | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 2 | Хомут металлический 41 x 47 в комплекте с болтом и гайкой |  | 10 | штук | 10061368 | S406 | Сертификат соответствия и качества |
| 3 | . Хомут металлический с болтом и гайкой 45 х 49 |  | 10 | штук | 10061368 | S406 | Сертификат соответствия и качества |
| 4 | Хомут металлический 53 x 59 в комплекте с болтом и гайкой |  | 10 | штук | 10061368 | S406 | Сертификат соответствия и качества |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Su şlanqı Ø-32mm 50m 8 bar Qost 18698-79 |  | 1 | ƏD | 10062476 | Hövsan | Uyğunluq və Keyfiyyət sertfikatı |
| 10 | Su şlanqı Ø-32mm 50m  8 bar Qost18698-79 |  | 1 | ш т. | 10061565 | Зиря | Сертификат соответствия и качества |
| 11 | Водяной шланг 75 мм, 16 бар (1 головка Weco 4 ``) |  | 25 | метр | 10061845 | "Хазяр-3" | Сертификат соответствия и качества |
| 12 | Шланг воздушный Ø16мм капроновой изнутри 10 бар |  | 300 | метр | 10061919 | Суда МТФ | Сертификат соответствия и качества |
| 13 | Рукав дюритовый: внутр. диа. Ø 76 мм, 10 бар |  | 10 | метр | 10063097 | Судоремонтный Завод “Бибиэйбат” - И.Гусейнов | Сертификат соответствия и качества |
| 14 | Фекальный шланг 65 мм 12 бар |  | 20 | метр | 10062533 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - KП. Агасиев | Сертификат соответствия и качества |
| 15 | Шланг для бытовой воды, наружный Ø 65 мм, внутренний Ø 50 мм, 10 бар. С универсалный головкой с обеих сторон Наружный диаметр головки 162 мм, внутренний диаметр 37 мм. |  | 40 | метр | 10062869 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "Нефтегаз -64" | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 16 | Шланг для аппарата пескоструйной обработки (стойкий к высокому давлению) Максимальная износостойкость 60 мм3 согласно DIN 53 516:1987. Рабочее давление 12 бар. Давление, необходимое для разрыва шланга, составляет 36 бар. Диапазон рабочих температур - от -300 до +800 °С. | 32 x 8 мм, 12 - 36 бар устойчив к высокому давлению Максимальная стойкость к абразивному износу – 60 мм3, что соответствует DIN 53 516:1987. Рабочее давление составляет 12 бар. Давление, необходимое для разрыва рукава, – 36 бар. Диапазон рабочих температур – от -300 до +800 °С. | 500 | метр | 10062080 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 17 | Шланг для аппарата пескоструйной обработки (SUNFLEX AH300 3/4", WP20 BAR / BP 60bar) устойчивый к высокому давлению Категория: Шланг для воды Витрина: Целая витрина Описание воздушного шланга (AH 300), размер 3/4 дюйма x 1 метр может быть для воды, ветра, газа Особенности: -. Температура: от -10°С до +85°С -. Труба: Черный, гладкий, материал TPR, устойчивый к масляному пару -. 1 рулон: 100 метров -. Размер: рабочее давление: 300 фунтов на кв. дюйм/ 20 бар Давление: 900 фунтов/кв. дюм / 60 бар ISO: 9001: 2008 | SUNFLEX AH300 3/4",WP20 BAR / BP 60 бар устойчивый к высокому давлению Категория: Водяной шланг Витрина: Вся витрина Описание шланга для воздушного шланга (AH 300), размер 3 / 4 дюйма x 1 метр может быть для воды, ветра, газа Технические характеристики: Температура: от -10 градусов С до +85 градусов С Трубка: черная, гладкая, материал TPR, устойчив к масляному туману 1 рулон: 100 метров -Размер : рабочее давление: 300 psi / 20 бар  Давление притирания: 900 фунтов/кв. дюйм / 60 бар ISO: 9001: 2008 | 400 | метр | 10062080 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 18 | Шланг высокого давления: Длина: 50 футов (15,2 м) Диаметр шланга: 1 / 4 дюйма (6,4 мм)  Внутренняя резьба NPSM: 1 / 4 дюйма Вес 6,69 фунта Размеры 15,6 × 17,85 × 3,3 дюйма Торговая марка Graco | 500bar, 1/4", 15,2m (Graco H72550 ) Длина: 50 футов (15,2 м) Диаметр шланга: 1/4 дюйма (6,4 мм)  Внутренняя резьба NPSM: 1/4 дюйма Масса 6,69 фунта Размеры 15,6 × 17,85 × 3,3 дюйма Бренд Грако | 27 | ш т. | 10062080 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 19 | Шланг высокого давления Длина: 1,4 м - Диаметр: 3/16 - Соединения: Накидная гайка 1 / 4" NPSM с внутренней резьбой, 1/4" NPSM с наружной резьбой — Макс. допустимое рабочее давление: 227 бар Номер детали Graco: 238959 | Graco Bluemax II 227 бар, 3/16", 1,4 м Длина: 1,4 м - Диаметр: 3/16 - Соединения: Накидная гайка 1/4" NPSM с внутренней резьбой, 1/4" NPSM с наружной резьбой - Макс. допустимое рабочее давление: 227 бар Артикул Graco: 238959 | 10 | ш т. | 10062080 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 20 | Шланг пропановый Ø 8 мм (красного цвета) наружный диаметр Ø 13 мм, 20 бар |  | 300 | метр | 10063530 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 21 | Кислородный шланг Ø 8 мм (синего цвета), наружный диаметр Ø 13 мм, 20 бар |  | 300 | метр | 10063530 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 22 | Топливный шланг 16 бар, внешний Ø 90 мм, внутренний Ø 70 мм. С универсальной головкой на одном конце Ø - 100 мм молоток на одном конце. Ø-100 мм |  | 25 | метр | 10063319 | Каспийский Морской Нефтяной Флот "Хазяр-1" | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шланг для бытовой воды, наружный Ø 65 мм, внутренний Ø 50 мм, 10 бар. С универсалный головкой с обеих сторон Наружный диаметр головки 162 мм, внутренний диаметр 37 мм. |  | 30 | метр | 10063142 | Каспийский Морской Нефтяной Флот - "PSK 40" | Сертификат качества и соответствия / Сертификат Международного Морского Классификационного Общества |
| 26 | Шланг динамометрического ключа с муфтой L=4 м HTWH4 |  | 4 | ш т. | 10062994 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 27 | Шланг водяной (резиновый) Ø 15 мм 6 бар |  | 50 | метр | 10062769 | Судоремонтный Завод “Биби-Эйбат” | Сертификат соответствия и качества |
| 28 | Шланг для сжиженного газа H0620 Ø 6 мм (Yıldız) |  | 500 | метр | 10062274 | Судоремонтный Завод “Биби-Эйбат” | Сертификат соответствия и качества |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . . | Дюритовый рукав 27 мм прокладочной конструкции 40У-27-7 ТУ 0056016-87 «40» - конструктивная группа «У» - тип рукава по назначению «27» - размер внутреннего диаметра «7» - рабочее давление рукава в атм Диаметр внутренний / наружный: 27 / 36 мм Толщина стенки:4,5 мм Длина рукава:до 10 м (зависит от партии) Рабочее давление: до 7 бар Рабочая температура: от -55 °С до +100 °С Мин. радиус изгиба:33 см Основа: резина (наружный и внутренний слой) | 30 | метр | 10063933 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 32 |  | Дюритовый рукав 42 мм прокладочной конструкции 40У-42-10 ТУ 0056016-87 «40» - конструктивная группа «У» - тип рукава по назначению «42» - размер внутреннего диаметра «10» - рабочее давление рукава в атм Диаметр внутренний : 42 мм Толщина стенки:4,5 мм Длина рукава:до 10 м (зависит от партии) Рабочее давление: до 10 бар Рабочая температура: от -55 °С до +100 °С Мин. радиус изгиба:33 см Основа: резина (наружный и внутренний слой) | 30 | метр | 10063933 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 33 | . . | Дюритовый рукав 50 мм прокладочной конструкции 40У-50-10 ТУ 0056016-87 «40» - конструктивная группа «У» - тип рукава по назначению «50» - размер внутреннего диаметра «10» - рабочее давление рукава в атм Диаметр внутренний : 50 мм Толщина стенки:4,5 мм Длина рукава:до 10 м (зависит от партии) Рабочее давление: до 10 бар Рабочая температура: от -55 °С до +100 °С Мин. радиус изгиба:33 см Основа: резина (наружный и внутренний слой) | 30 | метр | 10063933 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 34 | . . | Дюритовый рукав 48 мм прокладочной конструкции 40У-48-10 ТУ 0056016-87 «40» - конструктивная группа «У» - тип рукава по назначению «48» - размер внутреннего диаметра «10» - рабочее давление рукава в атм Диаметр внутренний : 48 мм Толщина стенки:4,5 мм Длина рукава:до 10 м (зависит от партии) Рабочее давление: до 10 бар Рабочая температура: от -55 °С до +100 °С Мин. радиус изгиба:33 см Основа: резина (наружный и внутренний слой) | 30 | метр | 10063933 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 35 | Dürit xortum ø58 mm Konstruksiyası 40U-58-7 TU 0056016-87 "40" - konstruktiv qrup "U" - təyinatına görə qol növü "58" - daxili diametrin ölçüsü "7" - atm ilə hortumun iş təzyiqi Daxili diametri: 58 mm Divar qalınlığı: 4,5 mm Qol uzunluğu: 10 m-ə qədər (partiyadan asılı olaraq) İş təzyiqi: 7 bara qədər İş temperaturu: -55 °С-dən +100 °С-ə qədər Min. əyilmə radiusu: 33 sm Baza: rezin (xarici və daxili təbəqə) | Дюритовый рукав 58 мм прокладочной конструкции 40У-58-7 ТУ 0056016-87 «40» - конструктивная группа «У» - тип рукава по назначению «58» - размер внутреннего диаметра «7» - рабочее давление рукава в атм Диаметр внутренний : 58 мм Толщина стенки:4,5 мм Длина рукава:до 10 м (зависит от партии) Рабочее давление: до 7 бар Рабочая температура: от -55 °С до +100 °С Мин. радиус изгиба:33 см Основа: резина (наружный и внутренний слой) | 30 | метр | 10063933 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 36 | . . | Дюритовый рукав 60 мм прокладочной конструкции 40У-60-7 ТУ 0056016-87 «40» - конструктивная группа «У» - тип рукава по назначению «60» - размер внутреннего диаметра «7» - рабочее давление рукава в атм Диаметр внутренний : 60 мм Толщина стенки:4,5 мм Длина рукава:до 10 м (зависит от партии) Рабочее давление: до 7 бар Рабочая температура: от -55 °С до +100 °С Мин. радиус изгиба:33 см Основа: резина (наружный и внутренний слой) | 25 | метр | 10063933 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 37 | . . | Дюритовый рукав 76 мм прокладочной конструкции 40У-76-10 ТУ 0056016-87 «40» - конструктивная группа «У» - тип рукава по назначению «76» - размер внутреннего диаметра «10» - рабочее давление рукава в атм Диаметр внутренний : 76 мм Толщина стенки:4,5 мм Длина рукава:до 10 м (зависит от партии) Рабочее давление: до 10 бар Рабочая температура: от -55 °С до +100 °С Мин. радиус изгиба:33 см Основа: резина (наружный и внутренний слой) | 20 | метр | 10063933 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 38 | . . | Дюритовый рукав 90 мм прокладочной конструкции 40У-90-3 ТУ 0056016-87 «40» - конструктивная группа «У» - тип рукава по назначению «90» - размер внутреннего диаметра «3» - рабочее давление рукава в атм Диаметр внутренний : 90 мм Толщина стенки:4,5 мм Длина рукава:до 10 м (зависит от партии) Рабочее давление: до 3 бар Рабочая температура: от -55 °С до +100 °С Мин. радиус изгиба:33 см Основа: резина (наружный и внутренний слой) | 20 | метр | 10063933 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 39 | . | Хомут усиленный с болтом и гайкой 15 - 22 мм одноболтовый, оцинкованная сталь | 100 | ш т. | 10063933 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 40 | . | Хомут усиленный с болтом и гайкой 20 - 32 мм одноболтовый, оцинкованная сталь | 50 | ш т. | 10063933 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 41 | . | |  | | --- | | Хомут усиленный с болтом и гайкой 25 - 40 мм одноболтовый, оцинкованная сталь | | 50 | ш т. | 10063933 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 42 | . | Хомут усиленный с болтом и гайкой 32 - 50 мм одноболтовый, оцинкованная сталь | 50 | ш т. | 10063933 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 43 | . | Хомут усиленный с болтом и гайкой 40 - 56 мм одноболтовый, оцинкованная сталь | 50 | ш т. | 10063933 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 44 | . | Хомут усиленный с болтом и гайкой 40 - 60 мм одноболтовый, оцинкованная сталь | 50 | ш т. | 10063933 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . | Хомут усиленный с болтом и гайкой 70 - 90 мм одноболтовый, оцинкованная сталь | 50 | ш т. | 10063933 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 48 | . | Хомут усиленный с болтом и гайкой 86 - 91 мм одноболтовый, оцинкованная сталь | 30 | ш т. | 10063933 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 49 | . | Хомут усиленный с болтом и гайкой 87 - 112 мм одноболтовый, оцинкованная сталь | 30 | ш т. | 10063933 | Судоремонтно-строительный Завод “Зых” | Сертификат соответствия и качества |
| 50 | Водяной шланг (черный) 20 х 30 - 1 ГОСТ 10362-2017 |  | 200 | метр | 10062769 | Судоремонтный Завод “Биби-Эйбат” | Сертификат соответствия и качества |
| **51** | Шланг водяной (резиновый) Ø 15 мм 6 бар |  | **50** | **метр** | **10062769** | Судоремонтный Завод “Биби-Эйбат” | **Сертификат соответствия и качества** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии | Баллы |
| 1 | Стоимость конкурсного предложения:  :   * - для претендента, представившего наименьшую цену * - другие конкурсные предложения будут оценены по следующей формуле   БЗО = МОП / ЦПП x 80  БАЗ – балл за оценивание  МОП – минимальная оценка предложений ЦПП – ценовое предложение претендента | 80  80 |
| 3 | По срокам доставки:  В течение 20 дней с момента первого заказа  позднее 20 дней | 20  0 |

**Примечание: Условия оплаты принимаются только по Факту и другие условия не принимаются.**

**Контактное лицо по техническим вопросам**

**Рза Паналиев**

**Телефон : +99450 6740550**

**Адрес электронной почты:**[**Rasim.huseynov@asco.az**](mailto:Rasim.huseynov@asco.az)

До заключения договора купли-продажи с компанией победителем конкурса проводится проверка претендента в соответствии с правилами закупок АСКО.

Компания должна перейти по этой ссылке (http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/), чтобы заполнить специальную форму или представить следующие документы:

* Устав компании (со всеми изменениями и дополнениями)
* Выписка из реестра коммерческих юридических лиц (выданная в течение последнего 1 месяца)
* Информация об учредителе юридического лица в случае если учредитель является юридическим лицом
* ИНН свидетельство
* Проверенный аудитором баланс бухгалтерского учета или налоговая декларация (в зависимости от системы налогообложения) / справка на отсутствие налоговой задолженности в органах налогообложения
* Удостоверения личности законного представителя
* Лицензии учреждения необходимые для оказания услуг / работ (если применимо)

Договор не будет заключен с компаниями которые не предоставляли указанные документы и не получили позитивную оценку по результатам процедуры проверки и они будут исключены из конкурса!