“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

“ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

“216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ASCO-nun Dəniz Nəqliyyat Donanması inzibati binasının təmiri (3-cü və 4 cü mərtəbənin təmiri) xidmətlərinin (mal-material və işçilik daxil) satın alınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM099/2023**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur); * İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; * Müsabiqə təklifi; * Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi; * Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.   İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci 11 İyul **2023-ci il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.    Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:**   * Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 18:00-a kimi ala bilərlər. * İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz):**150 Azn.** * Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər. * ***Hesab nömrəsi:***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı  ABB- Müştəri Xidməti Departamenti  Kod: 805250  VÖEN: 9900001881  Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT: IBAZAZ2X  Alan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  VÖEN: 1701579951  Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT: CITIUS33  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Departament  SWIFT: IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX İD: 1701579951  Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT: COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID: 1701579951  Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.** |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :**   * Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir. * Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır. * Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır. * Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir. * Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur. * Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız malların anbara təhvil verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır. |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) 13 iyul **2023-ci il**, Bakı vaxtı ilə saat **17:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər. * Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır. |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**  Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1029 (indeks), Neftçilər prospekti 2, ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.  **Əlaqələndirici şəxs:**  Rahim Abbasov  ASCO-nun Satınalmalar Departameninin təchizat işləri üzrə mütəxəssisi  Telefon nömrəsi: **+99450 2740277**  Elektron ünvan: rahim.abbasov@asco.az, [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az)  **Hüquqi məsələlər üzrə:**  Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)  Elektron ünvan: [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az) |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**  Zərflərin açılışı 14 iyul **2023-cü il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **15:00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır.  Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**  Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |
|  |  |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

**M.Y.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dəniz Nəqliyyat Donanmasının inzibati binasının əsaslı təmiri(3-cü və 4-cü mərtəbə) | | | |
| İşlərin təsviri: | | | |
| Sıra № | İşlərin adı, təsviri | Miqdarı | Ölçü vahidi |
|  | Üçüncü mərtəbə |  |  |
| 1 | Mişar daşında olan 200mm divarın əl ilə sökülməsi (qapı yerinin açılması) | m2 | 1.89 |
| 2 | 8sm qal. Kərpic divarın sökülməsi | m2 | 36.00 |
| 3 | Yararsız taxta qapıların söküntüsü | ədəd | 35.00 |
| 4 | Divardan yarsız kafelin sökülməsi | m2 | 94.00 |
| 5 | Döşəmədən metlağın sökülməsi | m2 | 32.00 |
| 6 | Elektrik sistemlərinin söküntüsü (aksessuarlar ilə birgə) | mərtəbə | 1.00 |
| 7 | Santexnika və kanalizasiya sisteminin söküntüsü (aksessuarlar ilə birgə) | mərtəbə | 1.00 |
| 8 | Döşəmələrdən laminat, dikt, taxta atmaların sökülməsi | m2 | 810.00 |
| 8a | Döşəmələrdən metlağın hamarlayıcı qat ilə birlikdə sökülməsi | m2 | 303.00 |
| 9 | Tavanlardan alçipanın profillərnən birlikdə sökülməsi | m2 | 1113.98 |
| 10 | Divarlarda suvağ qatının qaşınması və tozdan təmizlənməsi | m2 | 2452.67 |
| 11 | İnşaat tullantıların kisələrə yığılaraq kənarlaşdırılması | ton | 596.67 |
| 12 | İnşaat tullantıların avtomaşınlara yüklənilməsi | ton | 596.67 |
| 13 | İnşaat tullantıların 35 km məsafəyə qədər daşınması | ton | 596.67 |
|  | Mansard mərtəbə |  |  |
| 14 | Mişar daşında olan 200mm divarın əl ilə sökülməsi (qapı yerinin açılması) | m2 | 1.89 |
| 15 | 8sm qal. Kərpicdən divarın sökülməsi | m2 | 14.00 |
| 16 | Yararsız taxta qapıların söküntüsü | ədəd | 20.00 |
| 17 | Divardan yarsız kafelin sökülməsi | m2 | 94.00 |
| 18 | Döşəmədən metlağın sökülməsi | m2 | 32.00 |
| 19 | Elektrik sistemlərinin söküntüsü (aksessuarlar ilə birgə) | mərtəbə | 1.00 |
| 20 | Santexnika və kanalizasiya sisteminin söküntüsü (aksessuarlar ilə birgə) | mərtəbə | 1.00 |
| 21 | Döşəmələrdən laminat, dikt, taxta atmaların sökülməsi | m2 | 950.00 |
| 21a | Döşəmələrdən metlağın hamarlayıcı qat ilə birlikdə sökülməsi | m2 | 210.00 |
| 22 | Tavanlardan alçipanın profillərnən birlikdə sökülməsi | m2 | 1222.89 |
| 23 | Divarlarda suvağ qatının qaşınması və tozdan təmizlənməsi | m2 | 2250.49 |
| 24 | İnşaat tullantıların kisələrə yığılaraq kənarlaşdırılması | ton | 581.95 |
| 25 | İnşaat tullantıların avtomaşınlara yüklənilməsi | ton | 581.95 |
| 26 | İnşaat tullantıların 35 km məsafəyə qədər daşınması | ton | 581.95 |
|  | 3 mərtəbə |  |  |
|  | Döşəmə |  |  |
| 27 | Döşəməyə laqaların taxtadan yığılması 50x70mm (şrup,propqa,mismar və digər köməkçi materiallar daxil, 1m2 -2,5 metr taxta ) Qost 8486-86 | m2 | 881.77 |
| 28 | Döşəməyə faneranın(dik) vurulması Qalınlığı 15mm (şrup və digər köməkçi materiallar )152x152x15sm Qosd 3916,1-2018 | m2 | 881.77 |
| 29 | Döşəməyə laminatın vurulması(qupqa , mismar və digər köməkçi materiallar )(təqdim edilən numunəyə əsasən, 1380x193x7mm ГОСТ 32304-2013 (33 class) | m2 | 691.00 |
| 30 | Döşəməyə parketin vurulması(Laklı parket) (Parketi sifarişçi verəcək)(işçilik, kley və mismar və.s nəzərə alınmalıdır.) | m2 | 170.00 |
| 31 | Döşəməyə 7sm qal MDF plintusun vurulması( mismar və digər köməkçi materiallar )(təqdim edilən numunəyə əsasən) Qosd 19111-2011 | m2 | 627.00 |
|  | Divar |  |  |
| 32 | Divarların daxili səthinin yüksək keyfiyyətli sem-qum məhlulu ilə suvanması (sem-qum qarışığı -M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014,(divarların binderlə yuyulması-suvaq vurmadan öncə) | m2 | 2593.50 |
| 33 | Divarlara məcunun çəkilməsi və cilalanması (astar, üz, sumbata kağızı, pəncərə və sütun künclərinə alüminium künclük daxil) (üz məcun AZS046 (TS370), astar məcun AZS052 (TS6433) | m2 | 2593.50 |
| 34 | Divarların sulu-emulsiya ilə 2 dəfə yaxşılaşdırılmış rənglənməsi (Ral 7044,7031 ) (AZS -034-98) | m2 | 2593.50 |
| 35 | Tavan |  |  |
| 36 | Tavana alüminium profil yığılmaqla (U-profil 50x35x0.5mm, C-profil 75x49x0.5mm) alcipan (, 2500x1200x12,5mm) ilə üzlənməsi ГОСТ32614-2012 | m2 | 1174.00 |
| 37 | Tavana məcunun çəkilməsi və cilalanması (astar, üz, sumbata kağızı, rigellərin künclərinə alüminium künclük daxil), (üzlük məcun AZS046 (TS370), astar məcun AZS052 (TS6433) | m2 | 1174.00 |
| 38 | Tavanın sulu-emulsiya ilə 2 dəfə yaxşılaşdırılmış rənglənməsi, Ral -9003(AZS -034-98) | m2 | 1174.00 |
|  | Bölmə-10: Sanitar qovşağı |  |  |
|  | Döşəmə |  |  |
| 39 | Döşəməyə qum sement məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi qal 7sm | m2 | 16.24 |
| 40 | Döşəmənin sürtmə izolyasiyasının vurulması | m2 | 16.24 |
| 41 | Döşəməyə metlağın sement və perlit əsaslı yüngül dolduruculu məhlula (mata ГОСТ 28013-98) vurulması (ara doldurucu sement daxil) (Metlax - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, ГОСТ 6787-2001, 300x300x10mm) | m2 | 16.24 |
|  | Divar |  |  |
| 42 | Divarların kərpic ilə hörülməsi 10sm (kərpicin ölçüləri 10x19x19sm) (sem-qum qarışığı-M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014, | m2 | 36.00 |
| 43 | Divarların daxili səthinin yüksək keyfiyyətli sem-qum məhlulu ilə suvanması (sem-qum qarışığı -M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014,(divarların binderlə yuyulması-suvaq vurmadan öncə) | m2 | 47.30 |
| 44 | Divara sürtmə izolyasiyanın vurulması h=1m | m2 | 17.20 |
| 45 | Divarların kafel ilə üzlənməsi (aradoldurucu və mata daxil ГОСТ 28013-98) (Kafel - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, 200x500x8mm ГОСТ 13996-2019) | m2 | 47.30 |
|  | Bölmə-11: Sanitar qovşağı |  |  |
|  | Döşəmə |  |  |
| 46 | Döşəməyə qum sement məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi qal. 7sm | m2 | 16.78 |
| 47 | Döşəmənin sürtmə izolyasiyasının vurulması | m2 | 16.78 |
| 48 | Döşəməyə metlağın sement və perlit əsaslı yüngül dolduruculu məhlula (mata ГОСТ 28013-98) vurulması (ara doldurucu sement daxil) (Metlax - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, ГОСТ 6787-2001, 300x300x10mm) | m2 | 16.78 |
|  | Divar |  |  |
| 49 | Divarların kərpic ilə hörülməsi 10sm (kərpicin ölçüləri 10x19x19sm) (sem-qum qarışığı-M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014, | m2 | 36.00 |
| 50 | Divarların daxili səthinin yüksək keyfiyyətli sem-qum məhlulu ilə suvanması (sem-qum qarışığı -M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014,(divarların binderlə yuyulması-suvaq vurmadan öncə) | m2 | 47.85 |
| 51 | Divara sürtmə izolyasiyanın vurulması h=1m | m2 | 17.40 |
| 52 | Divarların kafel ilə üzlənməsi (aradoldurucu və mata daxil ГОСТ 28013-98) (Kafel - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, 200x500x8mm ГОСТ 13996-2019) | m2 | 47.85 |
|  | Divar |  |  |
|  | Divarların MDF-ilə üzlənməsi(krasqalı)(renderə uyğun) | m2 | 36.30 |
| 53 | Divarların dekorativ boya ilə rənglənməsi (Ral 9001) | m2 | 108.40 |
|  | Tavan |  |  |
| 54 | Tavana alüminium profil yığılmaqla (U-profil 50x35x0.5mm, C-profil 75x49x0.5mm) alcipan ( 2500x1200x12,5mm) ilə üzlənməsi ГОСТ32614-2012 eni 800mm | pm | 77.60 |
| 55 | Tavana alüminium profil yığılmaqla (U-profil 50x35x0.5mm, C-profil 75x49x0.5mm) alcipan ( 2500x1200x12,5mm) ilə üzlənməsi ГОСТ32614-2012 eni 150mm | pm | 59.35 |
| 56 | Tavana alüminium profil yığılmaqla (U-profil 50x35x0.5mm, C-profil 75x49x0.5mm) alcipan ( 2500x1200x12,5mm) ilə üzlənməsi ГОСТ32614-2012 eni(gizli işıq) | pm | 59.35 |
| 57 | Tavana paduqa quraşdırılması(gips) qal:15sm | m | 126.63 |
|  | Bölmə-21: Mətbəx |  |  |
|  | Döşəmə |  |  |
| 58 | Döşəmənin 80mm qal. Sem-qum məhlulu ilə hamarlanması (sem-qum qarışığı M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014, | m2 | 15.66 |
| 59 | Döşəməyə metlağın sement və perlit əsaslı yüngül dolduruculu məhlula (mata ГОСТ 28013-98) vurulması (ara doldurucu sement daxil) (Metlax - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, ГОСТ 6787-2001, 1200x600x10mm) | m2 | 15.66 |
|  | Divar |  |  |
| 60 | Divarların kafel ilə üzlənməsi (aradoldurucu və mata daxil ГОСТ 28013-98) (Kafel - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, 1200x600x10mm ГОСТ 13996-2019) | m2 | 2.00 |
|  | Bölmə-23: Dəhliz |  |  |
|  | Döşəmə |  |  |
| 61 | Döşəmənin 80mm qal. Sem-qum məhlulu ilə hamarlanması (sem-qum qarışığı M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014, | m2 | 201.15 |
| 62 | Döşəməyə metlağın sement və perlit əsaslı yüngül dolduruculu məhlula (mata ГОСТ 28013-98) vurulması (ara doldurucu sement daxil) (Metlax - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, ГОСТ 6787-2001, 1200x600x10mm) | m2 | 201.15 |
| 63 | Dəhliz divarına 8 sm qalılığında süpürgəliyin sement və perlit əsaslı yüngül dolduruculu məhlula (mata, ГОСТ 28013-98) metlağın vurulması (ara doldurucu sement daxil) (Metlax - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, ГОСТ 6787-2001, | pm | 106.64 |
|  | Bölmə-24: Qapı, qapı və pəncərə altlıqları |  |  |
|  | Qapı və arabölmə sistemləri |  |  |
| 64 | MDF(mdf-6 mm) boya(astar-üz-Poliuretan) materialından mənzildaxili otaq qapıların(qapının qal. 40 mm) quraşdırılması (kandarsız, 2 tərəfli haşiyə - 7sm -teleskopik(keçmə) (naliçnik), divarın eni 13-15sm, daxili qapı qıfılı dəsdi -Planka tipli qapı qolu , qapı petləsi 3 dəst- kəpənək petlə, qapının çəkisi 30 kq, qapının çərçivə və haşiyə ilə birlikdə çəkisi 50 kq) 0,9x2,07 metr Ral 9016, mal-material daxil (qapıların yerində quraşdırılması -köpük və digər köməkçi materiallarla birlikdə) | ədəd | 37.00 |
| 65 | Qapı və pəncərə altlıqları |  |  |
| 66 | Qapı altlıqlarına mərmər quraşdrılması qal 2sm, eni 10-15sm (sq üçün) | pm | 4.80 |
| 67 | Pəncərə mailiklərinə 2sm qal. mərmər pəncərə altlığının quraşdırılması, eni: 31 sm | pm | 78.40 |
|  | Mansar mərtəbəsi |  |  |
|  | Döşəmə |  |  |
| 68 | Döşəməyə laqaların taxtadan yığılması 50x70mm (şrup,propqa,mismar və digər köməkçi materiallar daxil, 1m2 -2,5 metr taxta ) Qost 8486-86 | m2 | 867.45 |
| 69 | Döşəməyə faneranın(dik) vurulması Qalınlığı 15mm (şrup və digər köməkçi materiallar )152x152x15sm Qosd 3916,1-2018 | m2 | 867.45 |
| 70 | Döşəməyə laminatın vurulması(qupqa, mismar və digər köməkçi materiallar )(təqdim edilən numunəyə əsasən, 1380x193x7mm ГОСТ 32304-2013 (33 class) | m2 | 594.00 |
| 71 | Döşəməyə parketin vurulması(Laklı parket) (Parketi sifarişçi verəcək)(işçilik, kley və mismar və.s nəzərə alınmalıdır.) | m2 | 273.00 |
| 72 | Döşəməyə 7sm qal.(eni 18mm) MDF plintusun vurulması(mismar və digər köməkçi materiallar )(təqdim edilən numunəyə əsasən) Qosd 19111-2011 | m2 | 626.80 |
|  | Divar |  |  |
| 73 | Divarların daxili səthinin yüksək keyfiyyətli sem-qum məhlulu ilə suvanması (sem-qum qarışığı -M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014,(divarların binderlə yuyulması-suvaq vurmadan öncə) | m2 | 2094.92 |
| 74 | Divarlara məcunun çəkilməsi və cilalanması (astar, üz, sumbata kağızı, pəncərə və sütun künclərinə alüminium künclük daxil) (üz məcun AZS046 (TS370), astar məcun AZS052 (TS6433) | m2 | 2094.92 |
| 75 | Divarların sulu-emulsiya ilə 2 dəfə yaxşılaşdırılmış rənglənməsi (Ral 7044,7031 ) (AZS -034-98) | m2 | 2094.92 |
| 76 | Divarların dekorativ boya ilə rənglənməsi (Ral 9001) | m2 | 88.00 |
|  | Tavan |  |  |
| 77 | Tavana alüminium profil yığılmaqla (U-profil 50x35x0.5mm, C-profil 75x49x0.5mm) alcipan (göy rəngli, 2500x1200x12,5mm) ilə üzlənməsi ГОСТ32614-2012 | m2 | 1276.09 |
|  | Tavan |  |  |
| 78 | Tavana alüminium profil yığılmaqla (U-profil 50x35x0.5mm, C-profil 75x49x0.5mm) alcipan (göy rəngli, 2500x1200x12,5mm) ilə üzlənməsi ГОСТ32614-2012 eni 800mm | pm | 23.20 |
| 79 | Tavana alüminium profil yığılmaqla (U-profil 50x35x0.5mm, C-profil 75x49x0.5mm) alcipan (göy rəngli, 2500x1200x12,5mm) ilə üzlənməsi ГОСТ32614-2012 eni 150mm | pm | 19.20 |
| 80 | Tavana alüminium profil yığılmaqla (U-profil 50x35x0.5mm, C-profil 75x49x0.5mm) alcipan (göy rəngli, 2500x1200x12,5mm) ilə üzlənməsi ГОСТ32614-2012 eni(gizli işıq) | pm | 19.20 |
| 81 | Tavana məcunun çəkilməsi və cilalanması (astar, üz, sumbata kağızı, rigellərin künclərinə alüminium künclük daxil), (üzlük məcun AZS046 (TS370), astar məcun AZS052 (TS6433) | m2 | 56.08 |
| 82 | Tavana paduqa quraşdırılması(gips) qal:15sm | m | 18.40 |
| 83 | Tavanın sulu-emulsiya ilə 2 dəfə yaxşılaşdırılmış rənglənməsi, Ral - (AZS -034-98) | m2 | 56.08 |
|  | Tavan |  |  |
| 84 | Tavana alüminium profil yığılmaqla (U-profil 50x35x0.5mm, C-profil 75x49x0.5mm) alcipan (göy rəngli, 2500x1200x12,5mm) ilə üzlənməsi ГОСТ32614-2012 | m2 | 53.20 |
| 85 | Tavana alüminium profil yığılmaqla (U-profil 50x35x0.5mm, C-profil 75x49x0.5mm) alcipan (göy rəngli, 2500x1200x12,5mm) ilə üzlənməsi ГОСТ32614-2012 eni 800mm | pm | 19.60 |
| 86 | Tavana alüminium profil yığılmaqla (U-profil 50x35x0.5mm, C-profil 75x49x0.5mm) alcipan (göy rəngli, 2500x1200x12,5mm) ilə üzlənməsi ГОСТ32614-2012 eni 1800mm | pm | 2.80 |
| 87 | Tavana alüminium profil yığılmaqla (U-profil 50x35x0.5mm, C-profil 75x49x0.5mm) alcipan (göy rəngli, 2500x1200x12,5mm) ilə üzlənməsi ГОСТ32614-2012 eni 150mm | pm | 21.20 |
| 88 | Tavana alüminium profil yığılmaqla (U-profil 50x35x0.5mm, C-profil 75x49x0.5mm) alcipan (göy rəngli, 2500x1200x12,5mm) ilə üzlənməsi ГОСТ32614-2012 eni 800mm(gizli işıq) | pm | 21.20 |
| 89 | Tavana məcunun çəkilməsi və cilalanması (astar, üz, sumbata kağızı, rigellərin künclərinə alüminium künclük daxil), (üzlük məcun AZS046 (TS370), astar məcun AZS052 (TS6433) | m2 | 56.38 |
| 90 | Tavana paduqa quraşdırılması(gips) qal:15sm | m | 20.40 |
| 91 | Tavanın sulu-emulsiya ilə 2 dəfə yaxşılaşdırılmış rənglənməsi, Ral - (AZS -034-98) | m2 | 56.38 |
| 92 | Tavana məcunun çəkilməsi və cilalanması (astar, üz, sumbata kağızı, rigellərin künclərinə alüminium künclük daxil), (üzlük məcun AZS046 (TS370), astar məcun AZS052 (TS6433) | m2 | 1276.09 |
| 93 | Tavanın sulu-emulsiya ilə 2 dəfə yaxşılaşdırılmış rənglənməsi, Ral -9003 (AZS -034-98) | m2 | 1276.09 |
|  | Bölmə-10: Sanitar qovşağı |  |  |
| 94 | Döşəmə |  |  |
| 95 | Döşəməyə qum sement məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi qal.7sm | m2 | 16.24 |
| 96 | Döşəmənin sürtmə izolyasiyasının vurulması | m2 | 16.24 |
| 97 | Döşəməyə metlağın sement və perlit əsaslı yüngül dolduruculu məhlula (mata ГОСТ 28013-98) vurulması (ara doldurucu sement daxil) (Metlax - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, ГОСТ 6787-2001, 300x300x10mm) | m2 | 16.24 |
|  | Divar |  |  |
| 98 | Divarların kərpic ilə hörülməsi 10sm (kərpicin ölçüləri 10x19x19sm) (sem-qum qarışığı-M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014, | m2 | 14.00 |
| 99 | Divarların daxili səthinin yüksək keyfiyyətli sem-qum məhlulu ilə suvanması (sem-qum qarışığı -M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014,(divarların binderlə yuyulması-suvaq vurmadan öncə) | m2 | 47.30 |
| 100 | Divara sürtmə izolyasiyanın vurulması h=1m | m2 | 17.20 |
| 101 | Divarların kafel ilə üzlənməsi (aradoldurucu və mata daxil ГОСТ 28013-98) (Kafel - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, 200x500x8mm ГОСТ 13996-2019) | m2 | 47.30 |
|  | Bölmə-11: Sanitar qovşağı |  |  |
|  | Döşəmə |  |  |
| 102 | Döşəməyə qum sement məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi qal.7sm | m2 | 16.78 |
| 103 | Döşəmənin sürtmə izolyasiyasının vurulması | m2 | 16.78 |
| 104 | Döşəməyə metlağın sement və perlit əsaslı yüngül dolduruculu məhlula (mata ГОСТ 28013-98) vurulması (ara doldurucu sement daxil) (Metlax - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, ГОСТ 6787-2001, 300x300x10mm) | m2 | 16.78 |
|  | Divar |  |  |
| 105 | Divarların kərpic ilə hörülməsi 10sm (kərpicin ölçüləri 10x19x19sm) (sem-qum qarışığı-M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014, | m2 | 14.00 |
| 106 | Divarların daxili səthinin yüksək keyfiyyətli sem-qum məhlulu ilə suvanması (sem-qum qarışığı -M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014,(divarların binderlə yuyulması-suvaq vurmadan öncə) | m2 | 47.85 |
| 107 | Divara sürtmə izolyasiyanın vurulması h=1m | m2 | 17.40 |
| 108 | Divarların kafel ilə üzlənməsi (aradoldurucu və mata daxil ГОСТ 28013-98) (Kafel - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, 200x500x8mm ГОСТ 13996-2019) | m2 | 47.85 |
|  | Bölmə-21: Mətbəx |  |  |
|  | Döşəmə |  |  |
| 109 | Döşəmənin 80mm qal. Sem-qum məhlulu ilə hamarlanması (sem-qum qarışığı M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014, | m2 | 13.04 |
| 110 | Döşəməyə metlağın sement və perlit əsaslı yüngül dolduruculu məhlula (mata ГОСТ 28013-98) vurulması (ara doldurucu sement daxil) (Metlax - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, ГОСТ 6787-2001, 1200x600x10mm) | m2 | 13.04 |
|  | Divar |  |  |
| 111 | Divarların kafel ilə üzlənməsi (aradoldurucu və mata daxil ГОСТ 28013-98) (Kafel - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, 1200x600x10mm ГОСТ 13996-2019) | m2 | 3.15 |
|  | Bölmə-23: Dəhliz |  |  |
|  | Döşəmə |  |  |
| 113 | Döşəmənin 80mm qal. Sem-qum məhlulu ilə hamarlanması (sem-qum qarışığı M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014, | m2 | 304.50 |
| 114 | Döşəməyə metlağın sement və perlit əsaslı yüngül dolduruculu məhlula (mata ГОСТ 28013-98) vurulması (ara doldurucu sement daxil) (Metlax - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, ГОСТ 6787-2001, 1200x600x10mm) | m2 | 304.50 |
| 115 | Dəhliz divarına 8 sm qalılığında süpürgəliyin sement və perlit əsaslı yüngül dolduruculu məhlula (mata, ГОСТ 28013-98) metlağın vurulması (ara doldurucu sement daxil) (Metlax - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, ГОСТ 6787-2001, | pm | 133.40 |
|  | Bölmə-24: Qapı, qapı və pəncərə altlıqları |  |  |
|  | Qapı və arabölmə sistemləri |  |  |
| 116 | MDF(mdf-6 mm) boya(astar-üz-Poliuretan) materialından mənzildaxili otaq qapıların(qapının qal. 40 mm) quraşdırılması (kandarsız, 2 tərəfli haşiyə - 7sm -teleskopik(keçmə) (naliçnik), divarın eni 13-15sm, daxili qapı qıfılı dəsdi -Planka tipli qapı qolu , qapı petləsi 3 dəst- kəpənək petlə, qapının çəkisi 30 kq, qapının çərçivə və haşiyə ilə birlikdə çəkisi 50 kq) 0,9x2,07 metr Ral 9016, mal-material daxil (qapıların yerində quraşdırılması -köpük və digər köməkçi materiallarla birlikdə) | ədəd | 23.00 |
|  | Qapı və pəncərə altlıqları |  |  |
| 116 | Mərmər qapı altlıqlarının quraşdrılması qal 2sm, eni 10-15sm (sq üçün) | pm | 3.20 |
| 117 | Pəncərə mailiklərinə 2sm qal. mərmər pəncərə altlığının quraşdırılması, eni: 31-35 sm | pm | 78.40 |
|  | Bölmə-1: Daxili sol pilləkənlər |  |  |
|  | Divar |  |  |
| 118 | Divarların daxili səthinin yüksək keyfiyyətli sem-qum məhlulu ilə suvanması (sem-qum qarışığı -M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014,(divarların binderlə yuyulması-suvaq vurmadan öncə) | m2 | 190.53 |
| 119 | Divarlara məcunun çəkilməsi və cilalanması (astar, üz, sumbata kağızı, pəncərə və sütun künclərinə alüminium künclük daxil) (üz məcun AZS046 (TS370), astar məcun AZS052 (TS6433) | m2 | 190.53 |
| 120 | Divarların sulu-emulsiya ilə 2 dəfə yaxşılaşdırılmış rənglənməsi (Ral 7044,7031 ) ) (AZS -034-98) | m2 | 190.53 |
|  | Pilləkənlər |  |  |
| 121 | Meydançaların döşəməsinin 70mm qal. sem-qum məhlulu ilə hamarlanması (sem-qum qarışığı-M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014, | m2 | 29.82 |
| 122 | Pilləkən meydançasına 2sm qal. mərmərin vurulması (sem-qum qarışığı -M50) semend M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014 (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | m2 | 29.82 |
| 123 | Pilləkən pilələrini 3x33sm və sinəsi 2x16sm qal mərmərlə üzlənməsi (sem-qum qarışığı -M50) semend M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014 (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | 110.00 |
| 124 | Pilləkən pilələrinə 8sm enində süpürgəliyin 2sm qal. qranitdən vurulması (sem-qum qarışığı -M50) semend M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014 (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | 73.10 |
| 125 | Divarlara məcunun çəkilməsi və cilalanması (astar, üz, sumbata kağızı, pəncərə və sütun künclərinə alüminium künclük daxil) (üz məcun AZS046 (TS370), astar məcun AZS052 (TS6433) | m2 | 62.82 |
| 126 | Divarların sulu-emulsiya ilə 2 dəfə yaxşılaşdırılmış rənglənməsi (Ral 7044,7031 ) (AZS -034-98) | m2 | 62.82 |
| 127 | Mövcud metal pilləkən məhəcərlərinin sökülməsi və rənglənərək yenidən quraşdırılması | pm | 32.64 |
|  | Bölmə-2: Daxili sağ pilləkənlər |  |  |
|  | Divar |  |  |
| 128 | Divarların daxili səthinin yüksək keyfiyyətli sem-qum məhlulu ilə suvanması (sem-qum qarışığı -M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014,(divarların binderlə yuyulması-suvaq vurmadan öncə) | m2 | 190.53 |
| 129 | Divarlara məcunun çəkilməsi və cilalanması (astar, üz, sumbata kağızı, pəncərə və sütun künclərinə alüminium künclük daxil) (üz məcun AZS046 (TS370), astar məcun AZS052 (TS6433) | m2 | 190.53 |
| 130 | Divarların sulu-emulsiya ilə 2 dəfə yaxşılaşdırılmış rənglənməsi (Ral 7044,7031 ) ) (AZS -034-98) | m2 | 190.53 |
|  | Pilləkənlər |  |  |
| 131 | Meydançaların döşəməsinin 70mm qal. sem-qum məhlulu ilə hamarlanması (sem-qum qarışığı-M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014, | m2 | 29.82 |
| 132 | Pilləkən meydançasına 2sm qal. mərmərin vurulması (sem-qum qarışığı -M50) semend M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014 (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | m2 | 29.82 |
| 133 | Pilləkən pilələrini 3x33sm və sinəsi 2x16sm qal mərmərlə üzlənməsi (sem-qum qarışığı -M50) semend M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014 (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | 110.00 |
| 134 | Pilləkən pilələrinə 8sm enində süpürgəliyin 2sm qal. qranitdən vurulması (sem-qum qarışığı -M50) semend M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014 (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | 73.10 |
| 135 | Divarlara məcunun çəkilməsi və cilalanması (astar, üz, sumbata kağızı, pəncərə və sütun künclərinə alüminium künclük daxil) (üz məcun AZS046 (TS370), astar məcun AZS052 (TS6433) | m2 | 62.82 |
| 136 | Divarların sulu-emulsiya ilə 2 dəfə yaxşılaşdırılmış rənglənməsi (Ral 7044,7031 ) ) (AZS -034-98) | m2 | 62.82 |
| 137 | Mövcud metal pilləkən məhəcərlərinin sökülməsi və rənglənərək yenidən quraşdırılması | pm | 32.64 |
|  | Bölmə-3: Daxili əsas pilləkənlər |  |  |
|  | Döşəmə |  |  |
| 138 | Meydançaların döşəməsinin 70mm qal. sem-qum məhlulu ilə hamarlanması (sem-qum qarışığı-M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014, | m2 | 31.35 |
| 139 | Döşəməyə metlağın sement və perlit əsaslı yüngül dolduruculu məhlula (mata ГОСТ 28013-98) vurulması (ara doldurucu sement daxil) (Metlax - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, ГОСТ 6787-2001, 1200x600x10mm) | m2 | 31.35 |
|  | Divar |  |  |
| 140 | Divarların daxili səthinin yüksək keyfiyyətli sem-qum məhlulu ilə suvanması (sem-qum qarışığı -M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014,(divarların binderlə yuyulması-suvaq vurmadan öncə) | m2 | 110.88 |
| 141 | Divarlara məcunun çəkilməsi və cilalanması (astar, üz, sumbata kağızı, pəncərə və sütun künclərinə alüminium künclük daxil) (üz məcun AZS046 (TS370), astar məcun AZS052 (TS6433) | m2 | 110.88 |
| 142 | Divarların sulu-emulsiya ilə 2 dəfə yaxşılaşdırılmış rənglənməsi (Ral 7044,7031 ) ) (AZS -034-98) | m2 | 110.88 |
|  | Pilləkənlər |  |  |
| 143 | Meydançaların döşəməsinə 70mm qal. sem-qum məhlulu ilə hamarlanması (sem-qum qarışığı-M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014, | m2 | 36.40 |
| 144 | Pilləkən meydançasına 2sm qal. mərmərin vurulması (sem-qum qarışığı -M50) semend M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014 (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | m2 | 36.40 |
| 145 | Pilləkən pilələrini 3x33sm və sinəsi 2x16sm qal mərmərlə üzlənməsi (sem-qum qarışığı -M50) semend M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014 (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | 121.00 |
| 146 | Pilləkən pilələrinə 8sm enində süpürgəliyin 2sm qal. qranitdən vurulması (sem-qum qarışığı -M50) semend M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014 (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | 55.58 |
| 147 | Divarlara məcunun çəkilməsi və cilalanması (astar, üz, sumbata kağızı, pəncərə və sütun künclərinə alüminium künclük daxil) (üz məcun AZS046 (TS370), astar məcun AZS052 (TS6433) | m2 | 54.70 |
| 148 | Divarların sulu-emulsiya ilə 2 dəfə yaxşılaşdırılmış rənglənməsi (Ral 7044,7031 ) ) (AZS -034-98) | m2 | 54.70 |
| 149 | Mövcud metal pilləkən məhəcərlərinin sökülməsi və rənglənərək yenidən quraşdırılması | pm | 32.44 |
|  | Santexnika avadanlığı |  |  |
| 1. Daxili su təchizatı |  |  |  |
| 150 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅20х1,9 PN25 DÜST 32415-2013(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | m | 212 |
| 151 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅25х2,3 PN25 DÜST 32415-2013(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) - | m | 650 |
| 152 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅32х2,9 PN25 DÜST 32415-2013(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | m | 268 |
| 153 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅40х3,7PN25 DÜST 32415-2013(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | m | 72 |
| 154 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅50х4,5 PN25 DÜST 32415-2013(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | m | 80 |
| 155 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅20х1,9 PN25 DÜST 32415-2013(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | m | 660 |
| 156 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅25х2,3 PN25 DÜST 32415-2013(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) - | m | 896 |
| 157 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅32х2,9 PN25 DÜST 32415-2013(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | m | 176 |
| 158 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅40х3,7PN25 DÜST 32415-2013(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | m | 112 |
| 159 | Borunun quraşdırılması PP-R SDR11 ∅50х4,5 PN25 DÜST 32415-2013(fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | m | 84 |
| 160 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅15; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | əd | 12 |
| 161 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅20; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | əd | 10 |
| 162 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅25; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | əd | 5 |
| 163 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅32; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | əd | 2 |
| 164 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅40; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | əd | 2 |
| 165 | Bağlayıcı-keçici (ventil)pirinç (запорный-проходной) klapanın quraşdırılması keçici tip 15б3p Dş-∅50; 1,6mPa; (fitinqlərlə birlikdə-amerkanla,dirsək və.s) | əd | 2 |
| 166 | Əl-üz yuyan üçün su qarışdırıcının quraşdırılması ( xrom) 17x13cm | əd | 28 |
| 167 | Mətbəx üçün su qarışdırıcının quraşdırılması 30x25cm | əd | 4 |
| 168 | Duş dəsdinin quraşdırılması (su qarışdırıcı,kran,əl duşu,təpə duşu, xrom) 105x33cm | əd | 4 |
| 169 | Gigiyenik duşun quraşdırılması (su qarışdırıcı ilə birlikdə, xrom) 18x9x13cm | əd | 43 |
| 170 | Güzgünün quraşdırılması (60x70sm) | Ədəd | 10 |
| 171 | Su qarışdırıcı üçün birləşdirici borunun quraşdırılması (60cm) (dəst -2ədəd) | Dəst | 24 |
| 172 | Əl -üz yuyan üçün üçün sifonun quraşdırılması(Tülpan) 85cm | Ədəd | 24 |
| 173 | Mətbəx moykası üçün sifonun quraşdırılması 85cm | Ədəd | 4 |
| 174 | Divarici unitaz bacokunun quraşdırılması | ədəd | 33 |
| 175 | Unitaz üçün sifonun quraşdırılması | Ədəd | 29 |
| 176 | Keramik asma unitazın quraşdırılması | ədəd | 33 |
| 177 | Metal profillərdən əl üz yuyan üçün karkazın yığılması(40x40x3mm metal profil) eni 70sm | metr | 17.6 |
| 178 | Əl-üz yuyan üçün 50sm keramik çaşqanın quraşdırılması | ədəd | 24 |
| 179 | 2sm qal. Qranitdən əl üz yuyanın quraşdırıması (eni 70sm,sinəsi 20sm) | metr | 17.6 |
| 2. Daxili kanalizasiya sistemi |  |  |  |
| Avadanlıq, Borular və köməkçi materiallar |  |  |  |
| 180 | Drenaj nasosunun quraşdırılması (Fekal) nasos G=6m³/saat, H=3m | dəst | 1 |
| 181 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅50x1,8 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | m | 70 |
| 182 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅75x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | m | 10 |
| 183 | Borunun quraşdırılması PVC-U-(НПВХ) ∅110x3,2 DÜST 32412-2013; İSO 3633:2002; EN 1329-1:1999 (fitinqlərlə birlikdə-mufta,üçlük,dirsək 90º,xamut və.s) | m | 150 |
| 184 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya PP-H (ПП-Г)∅110 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | əd | 20 |
| 185 | Təmizləyicinin (reviziya) quraşdırılması Reviziya PP-H (ПП-Г)∅50 DÜST 32414-2013; İSO 7671:2003,NEQ; EN 1451-1:1998,NEQ | əd | 10 |
| 186 | Plastik trapın quraşdırılması 10x10sm cıxışı ∅50 (üst hissəsi paslanmayan metaldan,nerjaveka) | əd | 24 |
| 187 | Metal (paslanmayan)qabyuyanın quraşdırılması 70sm | dəst | 4 |

ASCO-nun DND-nıninzibati binasının təmiri(3-cü və 4 cü mərtəbənin təmiri) işləri üçün nəzərdə tutulan texniki tələblər və iş həcmi:

* İnzibati binanın təmiri işlərinin aparılması zamanı Layihə sənədləri və 3D görüntülərin(interyer dizayn) tələblərinə əməl olunmalıdır;
* İstifadə olunan materialların keyfiyyət serfikatı, uyğunluq serfikatı, istehsalçı haqqında məlumat, texniki parametrlər haqqında məlumat təqdim olunmalıdır;
* İşlərin icra (təhvil) müddəti göstərilməlidir;
* İştirakçı işçilərin siyahısı və müvafiq əmək müqavilələrinin surətləri təqdim olunmalıdır;
* İştirakçı təşkilat müvafiq işlər üzrə təcrübə təqdim etməlidir;
* Tikinti işləri aparan zaman təhlükəsizlik qaydaları ASCO-nun tələbləri və tikinti norma qaydalarına uyğun yerinə yetirilməlidir;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Meyarlar | Bal |
| 1 | Müsabiqə təklifinin dəyəri:  Eyni zamanda   * ən aşağı qiymət təklif etmiş iddiaçı üçün * digər Müsabiqə təklifləri aşağıdakı formulaya əsasən qiymətləndiriləcəkdir:   QGB = TMQ/İTQ x 100  QGB – qiymətləndirməyə görə bal  TMQ – təkliflərin minimum qiyməti İTQ – iddiaçının təklif qiyməti | 100  100 |

**Ödəmə şərti yalnız Fakt üzrə qəbul edilir və digər şərtlər qəbul edilməyəcəkdir.**

**Texniki suallarla bağlı:**

**Cavid Eminov**

**Tel: +99450 2740251**

**E-mail:** [**Cavid.Eminov@asco.az**](mailto:Cavid.Eminov@asco.az)

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.