“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

 Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

 “ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

 “216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ASCO-nun struktur idarələrinə tələb olunan məişət avadanlıqlarının və mərkəzləşdirilmiş kondisioner sistemlərinə** **illik texniki xidmətlərin satın alınması satın alınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM101/2024**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur);
* İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
* Müsabiqə təklifi;
* Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
* Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.

İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci 20 dekabr **2024-cü il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.   Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:*** Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 18:00-a kimi ala bilərlər.
* İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz):**100 Azn.**
* Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər.
* ***Hesab nömrəsi:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Adı: Azərbaycan Beynəlxalq BankıABB- Müştəri Xidməti DepartamentiKod: 805250VÖEN: 9900001881Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT: IBAZAZ2XAlan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCVÖEN: 1701579951Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT: CITIUS33Beneficiary Bank: The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartamentSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX İD: 1701579951Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT: COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID: 1701579951Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |

* **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.**
 |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :*** Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir.
* Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır.
* Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
* Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir.
* Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur.
* Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız malların anbara təhvil verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır.
 |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) 26 dekabr **2024-ci il**, Bakı vaxtı ilə saat **17:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər.
* Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır.
 |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1029 (indeks),Mikayıl Useynov 2, ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.**Əlaqələndirici şəxs:**Rahim AbbasovASCO-nun Satınalmalar Departameninin təchizat işləri üzrə mütəxəssisiTelefon nömrəsi: **+99450 2740277**Elektron ünvan: rahim.abbasov@asco.az, tender@asco.az**Hüquqi məsələlər üzrə:**Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)Elektron ünvan: tender@asco.az  |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**Zərflərin açılışı 27 dekabr **2024-cü il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **14:00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır. Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir.  |
|  |  |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

 **M.Y.**

 Təmiri nəzərdə tutulan avadanlıqların siyahısı

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| s/s | Cihazın adı | Ölçü vahidi | Miqdarı |
| 1. | Split tipli kondisioner | ədəd | 450 |
| 2. | Pəncərə tipli kondisioner | ədəd | 60 |
| 3. | Şkaf tipli kondensioner | ədəd | 35 |
| 4. | Mərkəzləşdirilmiş kondisioner sistemi | ədəd | 30 |
| 6. | Soyuducu | ədəd | 250 |
| 7. | Dispenser | ədəd | 90 |

**Təmiri nəzərdə tutulan avadanlıqların ehtiyat hissələri:**

ASCO-nun balansında istismarda olan 5000 BTU - 24000 BTU gücə malik split tipli kondisionerlərə göstərilən texniki xidmətlərin siyahısı:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  **№** | Müəyyən edilmiş qüsurların adı | Xidmətin adı  | Sayı |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| **1** | Elektrik naqilləri yarasız hala düşüb, | Elektrik Naqillərinin Bərpası, Elektrik şəbəkəsində cərəyanı yoxlamaq, ön paneli açmaq, mühərrikdə qoruyucunun sazlığını yoxlamaq, naqilləri bərpa etmək, | 1 |
| **2** | Kondisioner işə düşmür, Kompressor yanıb | Kompressor dəyişmək, Xarici hissədə korpusu sökmək, motor kompressorunun yanmasını təyin etmək və dəyişilməsi üçün lazım olan tədbirləri görmək, | 1 |
| **3** | Daxili və ya xarici elektrik mühərriki (Fan motor) işləmir, | Elektrik mühərrikini dəyişmək, Hər iki hissədə elektrik sxemlərini, mikro sxemləri yoxlamaq, elektrik mühərriklərinin yanmasını təyin etdikdən sonra dəyişdirmək, | 1 |
| **4** | İstilik və ya soyuqluq zəyifdir, | Sistemə qaz vurulması, Xarici hissədə manometrləri ventillərə bağlamaqla freon təzyiqini ölçmək, borularda sızma və yaxud tutulmaları təyin etmək, hər iki halda təmir üçün tədbir görmək və sistemə qaz vurmaq, | 1 |
| **5** | Buxarlandırıcı və ya Radiatorda sızmalar var | Qaynaq etmək, Sızmaları təyin etmək üçün teçiskatellə bütün aqreqal sistemini yoxlamaq, sızmanı aşkar edib qaynaq etmək, | 1 |
| **6** | Daxili və xarici hissələr çirkdən tutulub, | Kondisioneri yumaq, Kondisionerləri işə salmaq, yoxlamaq, sonra xarici hissədə freonu yığmaq, hər iki hissəni söküb kimyəvi maddə ilə yumaq, | 1 |
| **7** | Daxili və xarici hissələr arasındakı borularda sızmalar var, | Boruları dəyişmək, Hər iki hissə arasında olan boruların sökülməsini təmin etmək, boruları yeniləmək və yerinə quraşdırmaq, | 1 |
| **8** | Drenaj boruların su axıdır, yararsız hala düşüb, | Drenaj boruları dəyişmək, Daxili və xarici hissədə olan drenaj su borularını yenisi ilə əvəz etmək, | 1 |
| **9** | Drenaj boruların çirkdən tutulub, | Drenaj borular təmizləmək, Daxili hissədə və xarici hissədə istilik mübadiləsi altında olan vannanı söküb, ona birləşmiş olan su borularını hava vasitəsi ilə təmizləmək, | 1 |
| **10** | Dördçıxışlı klapan və ya aqreqat sistemində əks klapan işləmir, | Dördçıxışlı klapanı dəyişmək, Hər iki hissələri sökmək, dördçıxışlı klapanı və ya əks klapanı yenisi ilə əvəz etmək, sistemi vakum edərək işə salmaq, | 1 |
| **11** | Mikrosxem yararsız hala düşüb | Mikrosxemi dəyişmək, Kondisioneri işə saldıqda indikatorun göstəricisinə qəza variantını nəzərə almaqla mikrosxemin iş prinsipini yoxlamaq və platanı söküb təmir olunması üçün tədbir görmək və ya dəyişmək, | 1 |
| **12** | Temperatur tənzimləyicisinin | Termodatçiki dəyişmək, Daxili hissədə ön panel sökülür və pult vasitəsi ilə komanda verdikdə, komandanın yerinə yetirilməməsi şəraitində temperatur tənzimləyicisini çıxarmaq və dəyişmək, | 1 |
| (termodatçik) dəyişdirilməsi |
| **13** | Xarici və daxili hissələrdə mühərrik yastıqlarının dəyişdirilməsi | Mühərrik yastıqlarını dəyişmək, Kondisionerin korpusu sökülməklə mühərrik pərlərini açmaq, mühərriki çıxarmaq, mühərrikin rotoru çıxarmaqla onda olan yastıqlar dəyişdirmək, yağlamaq və əks əməliyyat yerinə yetirmək, | 1 |
| **14** | Mühərrik pəri və ya baraban yararsız hala düşüb, | Mühərrik pəri və ya barabanı dəyişmək, Kondisionerin korpusu sökülməklə mühərrik pərlərini açmaq, mühərriki çıxarmaq pərini və ya barabanı dəyişdirmək və yerinə quraşdırmaq, | 1 |
| **15** | Split tipli kondisionerlərin quraşdırılması | Kondisioner quraşdırmaq, Xarici hissə üçün arakəsmə yuva açmaq, Sorma və vurma borularını arakəsmə yuvasından keçirib uyğun kranlara bağlamaq, Hər iki hissəni elektrik vakum etmək, kondisioneri elektrik xəttinə qoşub təhvil vermək, | 1 |
| **16** | Split tipli kondisionerlərin sökülməsi | Kondisioneri sökmək, Split kondisionerlərinin qazını yığıb,elektrik şəbəkəsindən ayırmaq, kranların ağzını skoçla bağlayıb kondisioneri sökmək | 1 |
| **17** | Kranlarda sızmalar var, | Kranlar dəyişmək, Kranlardakı sızmaları aşkar edib onları yenisi ilə əvəz etmək, | 1 |
| **18** | Kondesator və ya sensorun yanıb, | Kondesator və ya sensoru dəyişmək, Daxili və ya xarici hissələrin korpusunu sökmək, Kondesator və ya sensoru yoxlamaq işləmədiyini təyin edib yenisi ilə əvəz etmək | 1 |
| **19** | Nəmalma qurğusunun kompressoru işləmir, | Kompressor dəyişmək, Korpusu sökmək, motor kompressorunun yanmasını təyin etmək və dəyişilməsi üçün lazım olan tədbirləri görmək, | 1 |
| **20** | Daxili elektrik mühərriki (Fan motor) və ya Mikrosxem (plata) işləmir, | Elektrik mühərrikini və ya Mikrosxemi dəyişmək, Daxili elektrik sxemlərini, mikro sxemləri yoxlamaq, elektrik mühərriklərinin və ya mikrosxemin yanmasını təyin etdikdən sonra dəyişdirmək, | 1 |

 ASCO-nun balansında istismarda olan 30000 BTU - 80000 BTU gücə malik split tipli, şkaf tipli, mərkəzləşdirilmiş və kanal tipli kondisionerlərə göstərilən texniki xidmətlərin siyahısı:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |   |  |
|  |  |   | Sayı |
|  **№** | Müəyyən edilmiş qüsurların adı | Xidmətin adı  |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| **1** | Elektrik naqilləri yarasız hala düşüb, | Elektrik Naqillərinin Bərpası, Elektrik şəbəkəsində cərəyanı yoxlamaq, ön paneli açmaq, mühərrikdə qoruyucunun sazlığını yoxlamaq, naqilləri bərpa etmək, | 1 |
| **2** | Kondisioner işə düşmür, Kompressor yanıb | Kompressor dəyişmək, Xarici hissədə korpusu sökmək, motor kompressorunun yanmasını təyin etmək və dəyişilməsi üçün lazım olan tədbirləri görmək, | 1 |
| **3** | Daxili və ya xarici elektrik mühərriki (Fan motor) işləmir, | Elektrik mühərrikini dəyişmək, Hər iki hissədə elektrik sxemlərini, mikro sxemləri yoxlamaq, elektrik mühərriklərinin yanmasını təyin etdikdən sonra dəyişdirmək, | 1 |
| **4** | İstilik və ya soyuqluq zəyifdir, | Sistemə qaz vurulması, Xarici hissədə manometrləri ventillərə bağlamaqla freon təzyiqini ölçmək, borularda sızma və yaxud tutulmaları təyin etmək, hər iki halda təmir üçün tədbir görmək və sistemə qaz vurmaq, | 1 |
| **5** | Buxarlandırıcı və ya Radiatorda sızmalar var | Qaynaq etmək, Sızmaları təyin etmək üçün teçiskatellə bütün aqreqal sistemini yoxlamaq, sızmanı aşkar edib qaynaq etmək, | 1 |
| **6** | Daxili və xarici hissələr çirkdən tutulub, | Kondisioneri yumaq, Kondisionerləri işə salmaq, yoxlamaq, sonra xarici hissədə freonu yığmaq, hər iki hissəni söküb kimyəvi maddə ilə yumaq, | 1 |
| **7** | Daxili və xarici hissələr arasındakı borularda sızmalar var, | Boruları dəyişmək, Hər iki hissə arasında olan boruların sökülməsini təmin etmək, boruları yeniləmək və yerinə quraşdırmaq, | 1 |
| **8** | Drenaj boruların su axıdır, yararsız hala düşüb, | Drenaj boruları dəyişmək, Daxili və xarici hissədə olan drenaj su borularını yenisi ilə əvəz etmək, | 1 |
| **9** | Drenaj boruların çirkdən tutulub, | Drenaj borular təmizləmək, Daxili hissədə və xarici hissədə istilik mübadiləsi altında olan vannanı söküb, ona birləşmiş olan su borularını hava vasitəsi ilə təmizləmək, | 1 |
| **10** | Dördçıxışlı klapan və ya aqreqat sistemində əks klapan işləmir, | Dördçıxışlı klapanı dəyişmək, Hər iki hissələri sökmək, dördçıxışlı klapanı və ya əks klapanı yenisi ilə əvəz etmək, sistemi vakum edərək işə salmaq, | 1 |
| **11** | Mikrosxem yararsız hala düşüb | Mikrosxemi dəyişmək, Kondisioneri işə saldıqda indikatorun göstəricisinə qəza variantını nəzərə almaqla mikrosxemin iş prinsipini yoxlamaq və platanı söküb təmir olunması üçün tədbir görmək və ya dəyişmək, | 1 |
| **12** | Temperatur tənzimləyicisinin | Termodatçiki dəyişmək, Daxili hissədə ön panel sökülür və pult vasitəsi ilə komanda verdikdə, komandanın yerinə yetirilməməsi şəraitində temperatur tənzimləyicisini çıxarmaq və dəyişmək, | 1 |
| (termodatçik) dəyişdirilməsi | 1 |
| **13** | Xarici və daxili hissələrdə mühərrik yastıqlarının dəyişdirilməsi | Mühərrik yastıqlarını dəyişmək, Kondisionerin korpusu sökülməklə mühərrik pərlərini açmaq, mühərriki çıxarmaq, mühərrikin rotoru çıxarmaqla onda olan yastıqlar dəyişdirmək, yağlamaq və əks əməliyyat yerinə yetirmək, | 1 |
| **14** | Mühərrik pəri və ya baraban yararsız hala düşüb, | Mühərrik pəri və ya barabanı dəyişmək, Kondisionerin korpusu sökülməklə mühərrik pərlərini açmaq, mühərriki çıxarmaq pərini və ya barabanı dəyişdirmək və yerinə quraşdırmaq, | 1 |
| **15** | Split tipli kondisionerlərin quraşdırılması | Kondisioner quraşdırmaq, Xarici hissə üçün arakəsmə yuva açmaq, Sorma və vurma borularını arakəsmə yuvasından keçirib uyğun kranlara bağlamaq, Hər iki hissəni elektrik vakum etmək, kondisioneri elektrik xəttinə qoşub təhvil vermək, | 1 |
| **16** | Split tipli kondisionerlərin sökülməsi | Kondisioneri sökmək, Split kondisionerlərinin qazını yığıb, elektrik şəbəkəsindən ayırmaq, kranların ağzını skoçla bağlayıb kondisioneri sökmək | 1 |
| **17** | Kranlarda sızmalar var, | Kranlar dəyişmək, Kranlardakı sızmaları aşkar edib onları yenisi ilə əvəz etmək, | 1 |
| **18** | Kondesator və ya sensorun yanıb, | Kondesator və ya sensoru dəyişmək, Daxili və ya xarici hissələrin korpusunu sökmək, Kondesator və ya sensoru yoxlamaq işləmədiyini təyin edib yenisi ilə əvəz etmək | 1 |
| **19** | Daxili və xarici elektrik damperlər işləmir | Damperləri dəyişmək, Daxili və xarici hissələrin hər ikisini açmaq, Damperlər işləmədikdə onların yenisi ilə əvəz edilməsi, | 1 |

ASCO-nun balansında istismarda olan məişət soyuducuları və su dispenserlərinə göstərilən texniki xidmətlərin siyahısı:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |   | **Sayı** |
|  **№** | Müəyyən edilmiş qüsurların adı | Xidmətin adı  |
| 1 | Rele işləmir | Rele dəyişmək, Cərəyan qidalanmasını yoxlamaq termostatı sönmüş vəziyyətə gətirib, kompressor relesini yoxlayaraq dəyişmək, | 1 |
|
| 2 | Sistemdə qaz yoxdur | Qaz vurma, Aqreqat sistemini işlək vəziyyətə gətirərək teçiskatellə freon sızmalarını aşkar edib, sızmanı aradan qaldırmaq, Aqreqat sistemi vakum edib freon doldurmaq, | 1 |
|
|
| 3 | Motor kompressor işləmir, | Kompressor dəyişmək, Sarğıların uclarında müqavimətin yoxlanması, dolaqlarda qırılmaların aşkar edilməsi ilə əvəz edilməsi, Motor kompressorunun yanmasını təyin edib yenisi ilə əvəz etmək, | 1 |
|
|
|
| 4 | Süzgəc tutulub | Süzgəc dəyişmək, Aqreqat sistemində süzgəclərin tutulmasını təyin etmək, qaynaq vasitəsilə dəyişdirmək, | 1 |
|
| 5 | Termostat işləmir | Termostat dəyişmək, Termostatın (termorequlyator və ya termodatçik) yoxlanılması sökülüb dəyişdirilməsi və tənzimlənməsi, | 1 |
|
| 6 | Buzxana deşilib və ya sıradan çıxıb, | Buzxana dəyişmək, Soyuducuların markasına uyğun olan yeni buzxana ilə dəyişdirilməsi və ya sızmanı arqon qaynağı ilə qaynaq etmək, | 1 |
|
| 7 | Qapının germetikliyi pozulub və ya yararsız hala düşüb, | Rezinləri və ya qapını dəyişmək, Qapı rezinlərinin və ya qapının yenisi ilə əvəz edilməsi, | 1 |
|
| 8 | Dispenser kranları xarab olub, | Kranları dəyişmək, Dispenser kranları su buraxırsa və ya qırılıbsa onları yenisi ilə əvəz etmək, | 1 |

ASCO-nun balansında istismarda olan buzxana kameraları və vitrin soyuducularına göstərilən texniki xidmətlərin siyahısı:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |   |  |
|  **№** | Müəyyən edilmiş qüsurların adı | Xidmətin adı  | Sayı |
|   |   |   |  |
| 1 | Rele işləmir | Rele dəyişmək, Cərəyan qidalanmasını yoxlamaq termostatı sönmüş vəziyyətə gətirib, kompressor relesini yoxlayaraq dəyişmək, | 1 |
| 2 | Sistemdə qaz yoxdur | Qaz vurma, Aqreqat sistemini işlək vəziyyətə gətirərək teçiskatellə freon sızmalarını aşkar edib, sızmanı aradan qaldırmaq, Aqreqat sistemi vakum edib freon doldurmaq, | 1 |
| 1 |
| 3 | Motor kompressor işləmir, | Kompressor dəyişmək, Sarğıların uclarında müqavimətin yoxlanması, dolaqlarda qırılmaların aşkar edilməsi ilə əvəz edilməsi, Motor kompressorunun yanmasını təyin edib yenisi ilə əvəz etmək, | 1 |
| 1 |
| 4 | Süzgəc tutulub | Süzgəc dəyişmək, Aqreqat sistemində süzgəclərin tutulmasını təyin etmək, qaynaq vasitəsilə dəyişdirmək, | 1 |
| 5 | Termostat işləmir | Termostat dəyişmək, Termostatın (termorequlyator və ya termodatçik) yoxlanılması sökülüb dəyişdirilməsi və tənzimlənməsi, | 1 |
| 6 | Buzxana deşilib və ya sıradan çıxıb, | Buzxana dəyişmək, Soyuducuların markasına uyğun olan yeni buzxana ilə dəyişdirilməsi və ya sızmanı arqon qaynağı ilə qaynaq etmək, | 1 |
| 7 | Qapının germetikliyi pozulub və ya yararsız hala düşüb, | Rezinləri və ya qapını dəyişmək, Qapı rezinlərinin və ya qapının yenisi ilə əvəz edilməsi, | 1 |
| 8 | Buzxana kamerası işləmir | Selenoidi dəyişmək, Soyuducunun markasına uyğun solenoidin yenisi ilə əvəz olunması, | 1 |
| 9 | Agreqat sistemdə soyuqluq yoxdur, | Resiveri dəyişmək, Soyuducunun markasına uyğun resiverin yenisi ilə əvəz olunması, | 1 |
| 10 | Buzxana kamerası normal təzyiq yoxdu | Təzyiq relesini dəyişmək, Soyuducunun markasına uyğun təzyiq relesinin yenisi ilə əvəz olunması, | 1 |
| 11 | Titrəşim borusu deformasiya olub | Titrəşim xortumu dəyişmək, Soyuducunun markasına uyğun titrəşim xortumunun yenisi ilə əvəz olunması, | 1 |
| 12 | Termometr işləmir | Termometri dəyişmək, Soyuducunun markasına uyğun termometrin yenisi ilə əvəz olunması, | 1 |
| 13 | Yağ ayırıcı işləmir | Yağ ayırıcını dəyişmək, Soyuducunun markasına uyğun yağ ayrıcısının yenisi ilə əvəz olunması, | 1 |
| 14 | Mikrosxem (plata) sıradan çıxıb, | Mikrosxemi dəyişmək, Soyuducunun markasına uyğun elektrik şəbəkəsinin (blokunun)yenisi ilə əvəz olunması və ya quraşdırılması, | 1 |
| 15 | Fan mator işləmir | Fan motoru dəyişmək, Markaya uyğun fan mator dəyişdirilməsi, | 1 |

ASCO-nun balansında istismarda olan pəncərə tipli kondisionerlərə göstərilən texniki xidmətlərin siyahısı:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |   |  |
| **№** | Müəyyən edilmiş qüsurların adı | Xidmətin adı  | Sayı |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| **1** | Ön panelin və ya onun hissələrindən birinin dəyişdirilməsi | Dekorativ vitrinlərin vintləri açıb ön paneldən cıxarmalı | 1 |
| **2** | İdarəetmə dəstəklərinin dəyişdirilməsi | Qüsurlu dəstəkləri çıxarıb yenisi ilə əvəz etməli | 1 |
| **3** | İşə salmada mühafizə qurğusunun (İMQ) hissələrindən birinin dəyişdirilməsi | Ön panelin idarəetmə dəstələrini çıxarmalı, işəsalma qurğusunu açmalı, sıradan cıxmış hissələri müəyyən edib onların əvəzinə yenilərini quraşdırması, | 1 |
| **4** | Ştepsel çəngəlinin təmiri və ya dəyişdirilməsi | Ştepsel çəngəlini sökməli, qüsuru aşkar edib aradan qaldırmalı, sıradan çıxmış ştepsel çəngəlini yenisi ilə əvəz etməli | 1 |
| **5** | Üzüyün dəyişdirilməsi | Üzüyü yenisi ilə əvəz edib, arakəsmənin kip olmasını təmin etməli | 1 |
| **6** | Kondisionerin təmiri üçün çıxarılması və yenidən quraşdırılması | Üzlüyü çıxarmalı, ön paneli açmalı, kondisioneri çıxarmalı və təmirdən sonra ardıcıllıqla yığılıb yerinə qoyulmalı, üzlüyü bərkitməli, kondisionerin işləməsini yoxlamalı | 1 |
| **7** | Kondisionerlərin gövdəsinin dəyişdirilməsi və ya onun təmir işləri üçün çıxarılıb yenidən bərkidilməsi | Ön paneli çıxarmalı, gövdəni açmalı, təmirdən sonra bağlamalı və kondisioneri yerinə qoyub üzlüyü bərkitməli | 1 |
| **8** | Elektrik sxeminin dəyişdirilməsi | Platanı çıxarıb yenisi ilə əvəz etmək, | 1 |
| **9** | Soyuducu aqreqatın bərpası  | Gövdəni çıxarmalı, İMQ-nu açmalı, buxarlandırıcı və kondensatorun qapağını açıb çıxarmalı, trosu açıb zaslonkadan ayırmalı, soyuducu aqreqatı açmalı və kondisionerin özülündən çıxarmalı. Bərpa olunduqdan sonra aqreqatı özülə bərkitməli, kompressoru və boruları nizamlamalı | 1 |
| **10** | Soyuducu aqreqatın və kondisionerin digər hissələrinin yuyulması | Kondisioneri yumaq üçün sökməli, gövdəni, ön paneli və b, hissələri yuyub təmizləməli, Elektrik mühərrikinin gövdəsini yaş əski ilə silməli, Soyuducu aqreqatın istilik dəyişdiriçilərindən çirk qatını təmizləməli, Aqreqatı yuduqdan sonra qurutmalı və özündə bərkitməli, Kondisioneri yığmalı və işləməsini yoxlamalı, | 1 |
| **11** | Soyuducu aqreqatın freonla doldurulması | Soyuducu aqreqatı çıxarmalı, sistemdə olan freon reqenerasiya qurğu ilə sormalı, aqreqatı vakum etdirib freonla doldurmalı və freon sızmasını yoxlamalı və onu ROJ yağlamalı, | 1 |
| **12** | İstilik cərəyan relesinin dəyişdirilməsi | Gövdəni açmalı, kompressorun qapağını götürməli, Relenin tıxacını çıxarmalı, releni məftillərdən ayırıb yenisinin qaynaq edilməsi | 1 |
| **13** | Freonun sızma nöqtələrinin təyini | Freonun sızma nöqtəsini aşkar edilib qaynaq edilməsi, Aqreqatın freonla doldurmalı | 1 |
| **14** | Soyuducu aqreqatının hissələrinin dəyişdirilməklə təmiri, | Soyuducu aqreqatı çıxarmalı, sıradan cıxmış hissələri dəyişdirməsi, | 1 |
| **15** |  Kompressorun dəyişdirilməsi | Sıradan çıxmış kompressoru aqreqatdan ayırmalı,Təzə kompressoru sınaqdan keçirib aqreqata qaynaq edilməsi | 1 |
| **16** | Quruçu süzgəç və kapliyar borunun dəyişdirilməsi | Kapilyar borunu quruducu süzgəcə qaynaq edilməsi, qovşağın hava keçirməsini yoxla malı və onu aqreqata qaynaq edilməsi | 1 |
| **17** | Kondensatorun dəyişdirilməsi | Kondensatorun soyuducu aqreqata qaynaq edilməsi | 1 |
| **18** |  Buxarlandırıcını dəyişdirilməsi | Buxarlandarıcının soyuducu aqreqata qaynaq edilməsi | 1 |
| **19** |  Borulardan birinin dəyişdirilməsi (vurma, sorma, dempfer) | Sıradan çıxmış borunu aqreqatdan çıxarmalı və yenisini qaynaq etməli | 1 |
| **20** | Elektrik mühərriklərinin ventilyatorlarından birinin təmir işləri üçün çıxarılması və ya onların dəyişdirilməsi | Mərkəzdənqaçma ventilyatorun örtüyünü açıb çıxarmalı, Mərkəzdənqaçma və oxvari ventilyatorları mühərrikin valından xüsusi çıxarışdan istifadə etməklə çıxarmalı, Ventilyatorları vala bərkitməli və onları təmizləməli | 1 |
| **21** | Elektrik mühərrikinin dəyişdirilməsi | Mühərrikin elektrik sisteminden ayırmalı, mərkəzdənqaçma və oxvari ventilyatorları çıxarmalı,təzə mühərriki özülə bərkidib sisteminə qoşmalı və onun hər iki rejimdə işləməsini yoxlamalı | 1 |
| **22** | Elektrik mühərikinin yastıqlarının dəyişdirilməsi, | Mühərriki özülündən çıxarmalı, qapaqlarını açıb rotoru çıxarmalı, qüsurları müəyyən edib aradan qaldırmalı, Sıradan çıxmış diyirçəkliyi bərkitməli, Mühərriki yığmalı və onun işləməsini yoxlamalı | 1 |
| **23** | Ötürüçü trosun dəyişdirilməsi | Gövdəni çıxarmalı, İMQ-nu açmalı, trosu ötürüçülərdən və zaslonkadan ayırmalı,Təzə trosu bağlayıb zaslonkanın işləməsini yoxlamalı | 1 |
| **24** | Yaranan səslərin yüksək titrəmələrin aradan qaldırılması | Gövdəni açmalı, səsin yaranma səbəbini aşkar edib aradan qaldırmalı, kompressoru, boruları nizamlamalı, amortizatorları tənzimləməli | 1 |
| **25** | Kondisionerin demontaj edilməsi | Pəncərədə kondisionerin ön panelini söküb montaj vintlərini açıb, kondisioneri pəncərədən çıxarmalı, Ön paneli kondisionerin üzərinə yenidən bağlamalı, | 1 |
| **26** | Kondisionerin hazırlanmış pəncərəyə quraşdırılması, | Kondisionerlərin qabaqcadan hazırlanmış yuvaya yerləşdirməli, Boşluqları doldurmalı, Kondisioneri işə salıb yoxlamalı | 1 |

**Qeyd: Ödəniş yalnız fakt üzrə qəbul edilir. Digər ödəniş şərtləri nəzərdə tutulan təkliflər müsabiqədən kənarlaşdırılacaq və qiymətləndirilməyəcəkdir.**

"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" Qapalr Səhmdar Cəmiyyətinin balansında olan məişət cihazlarına illik texniki xidmət işlərinin görülməsinə texniki tələblər :

* İştirakçı şirkət tərəfindən xidmətlərin yerinə yetirilməsi üzrə, həmçinin quraşdırma və təmir işlərinin görülməsi barədə 2 illik təcrübəni təsdiq edən daha öncə bağlanılan müqavilələr təqdim edilməlidir.
* İştirakçı şirkət müvafiq işlər üzrə lisenziya təqdim etməlidir. ( lisenziya mərkəzləşdirilmiş  kondisioner və.s. sistemlərin quraşdırma işlərinə tələb olan lisenziyadır) (Lisenziyanın adı- Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti quraşdırma işləri)
* Xidmətlərin yerinə yetirilməsi üçün iştirakçı şirkət maddi texniki və təmir bazası barədə məlumatlar təqdim etməlidir.
* İştirakçı şirkətin müvafiq işləri yerinə yetirən işçi personalları barədə məlumatlar (bu işlərlə bağlı işçilərin əmək müqaviləsi, lisenziya, diplom, sertifikat və digər sənədləri) təqdim edilməlidir.
* Subpodratçı cəlb etməklə iştirak edən təchizatçıların təklifləri müsabiqədən kənarlaşdırılacaq və qiymətləndirilməyəcəkdir.
* İşlərin qiymətləndirilməsi üçün yerli texniki baxış keçirilməlidir.
* Xidmətin qiyməti hesablanarkən, sərf ediləcək mal-materialların qiymətləri, avtokranın saatlıq qiyməti ayrı-ayrılıqda qeyd edilməlidir.
* Xidmət və təmir zamanı zərurət yaranarsa, cihaz və qurğuların ASCO-nun struktur müəssisələrindən, sahələrindən və gəmilərindən xidmət göstərən müəssisənin təmir sahəsinə aparılması və təmirdən sonra qaytarılması icraçı şirkətin nəqliyyat vasitəsilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmalıdır və bu xidmətə görə ödəniş nəzərdə tutulmur.
* Xidmətin yerinə yetirilməsi iş və qeyri-iş günlərinin istənilən saatlarında icra olunmaqla nəzərdə tutulmalıdır və bununla bağlı əlavə ödəniş və ya ezamiyyət xərcləri nəzərdə tutulmur.
* Təmir işlərinin icrası sifarişçinin elektron müraciətinə əsasən, iş və qeyri-iş saatlarında, eyni zamanda operativ olaraq icra olunmalıdır.
* Yerinə yetirilmiş təmir işlərinə və ehtiyat hissələrə istismar zəmanəti verilməlidir.
* İşlərin və xidmətlərin yerinə yetirilməsi zamanı əməyin mühafizəsi və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının tələblərinə ciddi əməl olunmalıdır.
* Qeyd : Xidmət işləri bir dəfəyə deyil, il ərzində yaranan tələbata uyğun olaraq icra ediləcəkdir.

 **Texniki suallarla bağlı:**

**Nazim Rəsulov**

**Tel: +99450 220 9076**

**E-mail:** **Nazim.Rasulov@asco.az**

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

 Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.