“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

 Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

 “ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

 “216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“AZƏRBAYCAN XƏZƏR DƏNİZ GƏMİÇİLİYİ” QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ**

**MÜXTƏLİF ÖLÇÜLÜ YASTIQLARIN** **SATINALINMASI MƏQSƏDİLƏ AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR.**

**MÜSABİQƏ №AM-038/2019**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur);
* İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
* Müsabiqə təklifi

İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi ən geci **15.05.2019-cu il,** Bakı vaxtı ilə saat: **18.00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra “AXDG” QSC) yerləşdiyi ünvana və ya əlaqələndirici şəxsin elektron poçtuna təqdim olunmalıdır. Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və əsas şərtlər toplusunun (müsabiqəyə dəvət sənədlərinin) əldə edilməsi:*** Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını “AXDG” QSC-nin bank hesabına ödəyib, ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq “AXDG” QSC-yə təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə əsas şərtlər toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın III qrafasında göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:30-dan 17:30-a kimi ala bilərlər.
* **50 AZN (ƏDV-ilə)**
* manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər
* ***Hesab nömrəsi:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Adı: Azərbaycan Beynəlxalq BankıABB- Müştəri Xidməti DepartamentiKod: 805250VÖEN: 9900001881Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT: IBAZAZ2XAlan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCVÖEN: 1701579951Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT: CITIUS33Beneficiary Bank: The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartamentSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX İD: 1701579951Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT: COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID: 1701579951Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |

* **İştirak haqqı “AXDG” QSC tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla heç bir halda geri qaytarılmır!**
 |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (bir əsli və 2 surəti olmaqla) **27.05.2019-cu il**, Bakı vaxtı ilə saat:**15.00-a** qədər “AXDG” QSC-yə təqdim etməlidirlər.
* Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır.
 |
|  | **Müsabiqədə tətbiq edilən qaydalar və “AXDG” QSC-nin müstəsna hüququ barədə məlumat:*** Müsabiqə “AXDG” QSC-nin 12 iyun 2014-cü il tarixli 99 nömrəli əmrinə və həmin əmrlə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti üzrə satınalmaların təşkili və idarə olunması Qaydaları”na uyğun keçiriləcəkdir.
* “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti üzrə satınalmaların təşkili və idarə olunması Qaydaları”na uyğun olaraq “AXDG” QSC-nin bütün müsabiqə təkliflərini rədd etmək və müsabiqəni ləğv etmək hüququ vardır.
 |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1029 (indeks), Heydər Əliyev prospekti 152, “Çinar Plaza” 24-cü mərtəbə, “AXDG” QSC-nin satınalmalar komitəsi.**Əlaqələndirici şəxs:**Cəlilov Vüqar“AXDG” QSC-nin Satınalmalar Komitəsinin katibiTelefon nömrəsi: +994 12 404 37 00 (1132)Elektron ünvan: tender@asco.az **Hüquqi məsələlər üzrə:**Telefon nömrəsi: +994 50 352 99 88Elektron ünvan: **Huquq.meslehetcisi@asco.az** |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**Zərflərin açılışı **27.05.2019-cu il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **16.00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır.  |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**Müsabiqənin qalibi haqqında məlumatı “AXDG” QSC-nin veb-səhifəsinin elanlar bölməsində əldə etmək olar.  |
|  | **Müsabiqənin digər şərtləri:** |

 ***“AXDG” QSC-nin******Satınalmalar Komitəsi***

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-c- il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**“AXDG” QSC-nin Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) “AXDG” QSC tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] “AXDG” QSC-yə aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Telefon nömrəsi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Faks nömrəsi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Elektron ünvan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

 **M.Y.**

**MÜXTƏLİF ÖLÇÜLÜ YASTIQLARIN**

 **SİYAHISI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Sahənin adı / Mal-materialın adı Area's name/ Material's name** | **Ölçü vahidi / Units** | **CəmiTotal** |
|
| 1 | Yastıq **31308** diyirlənmə yastığı, diyircəkli radial - dayaqlı konus şəkilli təkcərgəli, təmas bucağı 20 dərəcəyə bərabər və ya artıq olan. daxili diametr d= 40 mm. xarici diametr D= 90 mm. eni B= 25,25 mm. çəkisi 0,732 kq. (analoq 27308) | ə d ə d  | 20 |
| 2 | Yastıq **21310CC** diyirlənmə yastığı, diyircəkli, radial, kürəşəkilli, ikicərgəli. daxili diametri d= 50 mm. xarici diametri D= 110 mm. eni B= 27 mm. çəkisi 1,27 kq.  | ə d ə d  | 10 |
| 3 | Yastıq **3308** diyirlənmə yastığı, diyircəkli, radial - dayaqlı, iki cərgəli, diyircəklərin daxil edilməsi üçün qanova malik olan -ZZ,2Z - iki ədəd qoruyucu şayba ilə -2RS, DD, UU, LLU - ikitərəfli qoruma ilə və rezin və ya plastmasdan hazırlanmış kipgəc ilə. daxili diametri d= 40 mm. xarici diametri D= 90 mm. eni B= 36,5 mm. çəkisi 1,03 kq. (analoq 3056308) | ə d ə d  | 50 |
| 4 | Yastıq  **29416 E**  Dayaqlı kürəşəkilli diyircəkli yastıqlar Ölçülər, mm: 80 x 170 x 54 Daxili diametri, mm: 80 mm Xarici diametri, mm: 170 Hündürlüyü, mm : 54. (analoq 9039416) | ə d ə d  | 10 |
| 5 | Yastıq **30226-A** Diyircəkli yastıq, radial - dayaqlı, təkcərgəli. Daxili diametri (d) -130 mm Xarici diametri (D)- 230 mm; İşlək eni (T)-43,75 mm Eni (hündürlüyü) (B)-40 mm (analoq 7226 ) | ə d ə d  | 10 |
| 6 | Yastıq **31316**  diyircəkli yastıq, təkcərgəli, konusşəkilli diyircəklərə malik konusşəkilli. Yastığın daxili diametri d 80 mm Yastığın xarici diametri D 170 мм Yastığın hündürlüyü T 42,50 mm (analoq 27316) | ə d ə d  | 10 |
| 7 | Yastıq **22317ES** diyirlənmə yastığı, diyircəkli, radial, kürəşəkilli, ikicərgəli, əsas konstruksiya quruluşu daxili halqada bortlarla, nişanlanmada "Н" hərfi kənar halqada yazğlama üçün qanov anlamına gəlir. daxili diametri d= 85 mm. xarici diametri D= 180 mm. eni B= 60 mm. çəkisi 7,56 kq. (analoq 3617 ) | ə d ə d  | 10 |
| 8 | Yastıq**24122CCW-33**diyirlənmə yastığı, diyircəkli, radial, kürəşəkilli, ikicərgəli, əsas konstruksiya quruluşu daxili halqada bortlarla, nişanlanmada "Н" hərfi kənar halqada yazğlama üçün qanov anlamına gəlir. daxili diametri d= 110 mm. xarici diametri D= 180 mm. eni B= 69 mm. çəkisi 6,85 kq.  | ə d ə d  | 10 |
| 9 | Yastıq  **6003** daxili diametri d= 17 mm. xarici diametri D= 35 mm. eni B= 10 mm.çəkisi 0,0376 kq. diyirlənmə yastığı, diyircəkli, radial, təkcərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu (analoq 103) | ə d ə d  | 30 |
| 10 | Yastıq **6304 ZZ** Diyirlənmə yastığı, Radial diyircəkli, təkcərgəli. iki ədəd qoruyucu şaybalı. d (mm) Daxili diametri 20. D (mm) Xarici diametri 52 . B (mm) Eni 15. M (kq) Çəkisi 0.145 (analoq 304) | ə d ə d  | 100 |
| 11 | Yastıq **7205** Diyircəkli yastıq, radial dayaqlı. d (mm) Daxili diametri 25 D (mm) Xarici diametri 52B (mm) Eni 16,25 M (kq) Çəkisi 0,16 (analoq 30205) | ə d ə d  | 30 |
| 12 | Yastıq **7305 IA** Diyircəkli, konusşəkilli, təkcərgəli yastıq. Daxili diametr : 25 mm Xarici diametr: 62 mm Eni : 18 mm (analoq 30305) | ə d ə d  | 30 |
| 13 | Yastıq **3610** Yastıq - Diyircəkli, radial, kürəşəkilli, ikicərgəli. Daxili diametri 50 mm, Xarici diametri 110 mm, Qalınlığı - 40 mm, Çəkisi 1,87 kq (analoq 22310) | ə d ə d  | 10 |
| 14 | Yastıq **3518** Yastıq - Diyircəkli, radial, kürəşəkilli, ikicərgəli. Xarici diametri : 160.00 Daxili diametri : 90.00 Çəkisi : 3.52 Eni: 40.00 (analoq 22218) | ə d ə d  | 10 |
| 15 | Yastıq **22224** diyirlənmə yastığı, diyircəkli, radial, kürəşəkilli, ikicərgəli, əsas konstruksiya quruluşu daxili halqada bortlarla, nişanlanmada "Н" hərfi kənar halqada yazğlama üçün qanov anlamına gəlir. daxili diametri d= 120 mm. xarici diametri D= 215 mm. eni B= 58 mm. çəkisi 9,27 kq. (analoq 3524) | ə d ə d  | 14 |
| 16 | Yastıq **6308 2RS** Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, radial, tək cərgəli, ikitərəfli qoruma ilə və rezin və ya plastmasdan hazırlanmış kipgəc ilə. daxili diametri d= 40 mm. xarici diametri D= 90 mm. eni B= 23 mm. çəkisi 0,629 kq. (analoq 308) | ə d ə d  | 106 |
| 17 | Yastıq **6309** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d= 45 mm. Xarici diametri D= 100 mm. Eni B= 25 mm. Çəkisi 0,805 kq. (analoq 309) | ə d ə d  | 195 |
| 18 | Yastıq **6310** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d= 50 mm. Xarici diametri D= 110 mm. Eni B= 27 mm. Çəkisi 1,08 kq. (analoq 310) | ə d ə d  | 136 |
| 19 | Yastıq **153518** 153518 H GOST tipli yastıq diyircəkli kürəşəkillidir, radial yüklənmələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yastıq aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir 90 х 160 х 40 mm-də daxili diametr 90 mm, xarici diametr 160 mm, hündürlük 40 mm-dir. Yastıq polad aırıcıya (separatora) və konusşəkilli altlığa malikdir və H318 vtulkası ilə birgə istifadə olunur. Bu tip yastıqlar ağır yüklərə tab gətirmək qabiliyyətinə malik olsa da, onların fırlanma sürəti nisbətən aşağıdır. Bu yastıqlardan böyük sənaye müəssisələrində istifadə olunur. Vtulka H318d, mm 90D, mm 160B, mm 4 Çəkisi, kq 3.236( analoq 22218K ) | ə d ə d  | 2 |
| 20 | Yastıq **22218 KH** diyirlənmə yastığı, diyircəkli, radial, kürəşəkilli, ikicərgəli, əsas konstruksiya quruluşu daxili halqada bortlarla, nişanlanmada "Н" hərfi kənar halqada yazğlama üçün qanov anlamına gəlir. daxili diametri d= 90 mm. xarici diametri D=160 mm. eni B= 40 mm. çəkisi 3,52 kq. (analoq 158518 ; 355316) | ə d ə d  | 8 |
| 21 | Yastıq **11217** Daxili diametri d= 85 mm. Xarici diametri D= 170 mm. Eni B= 32 / 55 mm.Çəkisi 4,51 kq. Bərkidici vtulkanın üzərində diyircəkli, radial, iki cərgəli, kürəşəkilli diyirlənmə yastığı. (analoq 1219K+H219) | ə d ə d  | 2 |
| 22 | Yastıq **8111** Diyirlənmə yastığı - dayaqlı, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d= 55 mm. Xarici diametri D= 78 mm. Eni B= 16 mm. Çəkisi 0,234 kq. (analoq 51111) | ə d ə d  | 2 |
| 23 | Yastıq **13516** Bərkidici vtulkaya malik diyircəkli, radial, iki cərgəli, kürəşəkilli diyircəkli yastıq. d - daxili diametri, mm : 80 D - xarici diametri, mm : 160 B - eni, mm : 40 r - quraşdırma çərçivəsinin ölçüsü, mm : 3 Çəkisi, kq : 4,8 (analoq 22218K+H318 ) | ə d ə d  | 2 |
| 24 | Yastıq **6204** daxili diametri d= 20 mm. xarici diametri D= 47 mm. eni B= 14 mm. çəkisi 0,0657 kq. Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, radial, təkcərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu (analoq 204)  | ə d ə d  | 100 |
| 25 | Yastıq **8224** Diyirlənmə yastığı - dayaqlı, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d= 120 mm. Xarici diametri D= 170 mm. Eni B= 39 mm. Çəkisi 2,77 kq. (analoq 51224) | ə d ə d  | 10 |
| 26 | Yastıq **6312** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d= 60 mm. Xarici diametri D= 130 mm. Eni B= 31 mm. Çəkisi 1,7 kq. (analoq 312) | ə d ə d  | 16 |
| 27 | Yastıq **7610A** diyircəkli, konusşəkilli. Yastığn daxili diametri d 50 mm ; Yastığın xarici diametri D 110 mm ; Yastığın hündürlüyü T 42,25 mm ; Yastığın çəkisi 1,960 kq (analoq 32310) | ə d ə d  | 6 |
| 28 | Yastıq **60214 A** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, tək qoruyucu şayba ilə. Daxili diametri d= 70 mm ; Xarici diametri D= 125 mm ; Eni B= 24 mm ; Çəkisi 1,06 kq. (analoq 6214-Z) | ə d ə d  | 20 |
| 29 | Yastıq **60310 K** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, tək qoruyucu şayba ilə. Daxili diametri d= 50 mm ; Xarici diametri D= 110 mm ; Eni B= 27 mm ; Çəkisi 1,06 kq. (analoq 60310-Z) | ə d ə d  | 6 |
| 30 | Yastıq **29326 ESWBEM** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, dayaqlı - radial, kürəşəkilli. Daxili diametri d= 130 mm. Xarici diametri D= 225 mm. eni B= 58 mm. çəkisi 8,7 kq. (analoq 9039326) | ə d ə d  | 4 |
| 31 | Yastıq **12620** Radiaç tək cərgəli, diyircəkli yastıq. Ölçüləri, mm : 100 x 215 x 73 d - daxili diametri, mm : 100 D - xarici diametri, mm : 215 B - eni, mm : 40 r - quraşdırma çərçivəsinin ölçüsü, mm : 4 Çəkisi, kq : 12 (analoq 2320) | ə d ə d  | 6 |
| 32 | Yastıq **2312 KM** Daxili diametri d= 60 mm. Xarici diametri D= 130 mm. Eni B= 31мм. Çəkisi 1,77 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, silindir şəkilli qısa diyircəkli, radial, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşu daxili halqada bortlara malik olan və xarici halqalarda borta malik olmayan. (analoq N312) | ə d ə d  | 6 |
| 33 | Yastıq **6207** Diyirlənmə yastığı - radial diyircəkli, tək cərgəli. d (mm) Daxili diametri 35 D (mm) Xarici diametri 72 B (mm) Eni 17 M (kq) Çəkisi 0,278 (analoq 207) | ə d ə d  | 75 |
| 34 | Yastıq **6306** Diyirlənmə yastığı - radial diyircəkli, tək cərgəli. d (mm) Daxili diametri 30 D (mm) Xarici diametri 72 B (mm) Eni 17 M (kq) Çəkisi 0,35 (analoq 306) | ə d ə d  | 100 |
| 35 | Yastıq **6007** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d= 35 mm. Xarici diametri D= 62 mm. Eni B= 14 mm. Çəkisi 0,1589 kq. (analoq 107) | ə d ə d  | 36 |
| 36 | Yastıq **30222** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial dayaqlı, tək cərgəli, konusşəkilli, əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d=110 mm. Xarici diametri D= 200 mm. Eni B= 41 mm. (analoq 7222) | ə d ə d  | 20 |
| 37 | Yastıq **31314** diyirlənmə yastığı, diyircəkli radial - dayaqlı konus şəkilli təkcərgəli, təmas bucağı 20 dərəcəyə bərabər və ya artıq olan. daxili diametr d= 70 mm. xarici diametr D= 15 mm. eni B= 38 mm. çəkisi 2,969 kq. (analoq 27314) | ə d ə d  | 20 |
| 38 | Yastıq **31315** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli radial - dayaqlı konus şəkilli təkcərgəli, təmas bucağı 20 dərəcəyə bərabər və ya artıq olan. Daxili diametr d= 75 mm. Xarici diametr D= 160 mm. eni B= 40 mm. Çəkisi 3,45 kq. (analoq 27315) | ə d ə d  | 20 |
| 39 | Yastıq **6307** İki tərəfdən kipgəclə təchiz olunmuş eadial diyircəkli yastıq Növü : Nümunəvi, radial, diyircəkli, tək cərgəli. Daxili diametri: 35 mm Xarici diametri : 80 mm Hündürlüyü: 21 mm Çəkisi : 0.406 kq (analoq 307) | ə d ə d  | 110 |
| 40 | Yastıq**6313 C3 ZZ** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, tək qoruyucu şayba ilə. Daxili diametri d= 65 mm ; Xarici diametri D= 140 mm ; Eni B= 33 mm ; Çəkisi 2,1 kq. (analoq 313) | ə d ə d  | 62 |
| 41 | Yastıq **7311 BC2** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial dayaqlı, tək cərgəli, konusşəkilli, əsas konstruksiya quruluşlu (metal separatorlu). Daxili diametri d=55 mm. Xarici diametri D= 120 mm. Eni B=31.5 mm.Çəkisi 1,56 kq (analoq 30311) | ə d ə d  | 20 |
| 42 | Yastıq **222207C3** diyirlənmə yastığı, diyircəkli, radial, kürəşəkilli, ikicərgəli, əsas konstruksiya quruluşu nişanlanmada "Н" hərfi kənar halqada yağlama üçün qanov anlamına gəlir. Daxili diametri d= 35 mm. Xarici diametri D= 62 mm. Eni B= 23 mm. Çəkisi 0,467 kq. (analoq 3507) | ə d ə d  | 16 |
| 43 | Yastıq **6320** Diyirlənmə yastığı - radial diyircəkli, tək cərgəli. d (mm) Daxili diametri 100 ; D (mm) Xarici diametri 215 B (mm) Eni 47 M (kq) Çəkisi 7 (analoq 320) | ə d ə d  | 17 |
| 44 | Yastıq 6214 Diyirlənmə yastığı - radial diyircəkli, tək cərgəli. d (mm) Daxili diametri 70 ; D (mm) Xarici diametri 125 B (mm) Eni 24 M (kq) Çəkisi 1,02 (analoq 214) | ə d ə d  | 20 |
| 45 | Yastıq **6209** Diyirlənmə yastığı - radial diyircəkli, tək cərgəli. d (mm) Daxili diametri 45 D (mm) Xarici diametri 85 B (mm) Eni 19 M (kq) Çəkisi 0,41 (analoq 209) | ə d ə d  | 80 |
| 46 | Yastıq **6011** Daxili diametri d= 55 mm. xarici diametri D= 90 mm. eni B= 18 mm.çəkisi 0,39 kq. diyirlənmə yastığı, diyircəkli, radial, təkcərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu (analoq 111) | ə d ə d  | 6 |
| 47 | Yastıq **7614** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial dayaqlı, tək cərgəli, konusşəkilli, əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d=70 mm. Xarici diametri D= 150 mm. Eni B= 54,5 mm. Çəkisi 4,29 kq. (analoq 32314) | ə d ə d  | 10 |
| 48 | Yastıq **6215** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d= 75 mm. Xarici diametri D= 130 mm. Eni B= 25 mm. Çəkisi 1,089 kq. (analoq 215) | ə d ə d  | 22 |
| 49 | Yastıq 6305 Diyirlənmə yastığı - radial diyircəkli, tək cərgəli. d (mm) Daxili diametri 25 D (mm) Xarici diametri 62 B (mm) Eni 17 M (kq) Çəkisi 0,23 (analoq 305) | ə d ə d  | 70 |
| 50 | Yastıq 6311 Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d= 55 mm. Xarici diametri D= 120 mm. Eni B= 29 mm. Çəkisi 1,33 kq. (analoq 311) | ə d ə d  | 45 |
| 51 | Yastıq **29332** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, dayaqlı - radial, kürəşəkilli. Daxili diametri d= 160 mm. Xarici diametri D= 270 mm. eni B= 67 mm. çəkisi 14,2 kq. (analoq 9039332) | ə d ə d  | 4 |
| 52 | Yastıq **6202** Diyirlənmə yastığı - radial diyircəkli, tək cərgəli. d (mm) Daxili diametri 15 D (mm) Xarici diametri 35 B (mm) Eni 11 M (kq) Çəkisi 0,046 (analoq 202) | ə d ə d  | 74 |
| 53 | Yastıq **6206 CS** Diyirlənmə yastığı - radial diyircəkli, tək cərgəli. d (mm) Daxili diametri 30 D (mm) Xarici diametri 62 B (mm) Eni 16 M (kq) Çəkisi 0,2 (analoq 206) | ə d ə d  | 100 |
| 54 | Yastıq **6408** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d= 40 mm. Xarici diametri D= 110 mm. Eni B= 27 mm. Çəkisi 1,227 kq. (analoq 408) | ə d ə d  | 35 |
| 55 | Yastıq 6316 Diyirlənmə yastığı - radial diyircəkli, tək cərgəli. d (mm) Daxili diametri 80 ; D (mm) Xarici diametri 170 B (mm) Eni 39 M (kq) Çəkisi 3,7 (analoq 316) | ə d ə d  | 30 |
| 56 | Yastıq **7330** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial dayaqlı, tək cərgəli, konusşəkilli, əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d=150 mm. Xarici diametri D= 320 mm. Eni B= 72 mm. Çəkisi 28 kq. (analoq 30330) | ə d ə d  | 4 |
| 57 | Yastıq 7313 Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial dayaqlı, tək cərgəli, konusşəkilli, əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d=65 mm. Xarici diametri D= 140 mm. Eni B= 36 mm. Çəkisi 2,41 kq. (analoq 30313) | ə d ə d  | 5 |
| 58 | Yastıq **1007** Daxili diametri d= 35 mm. Xarici diametri D= 62 mm. Eni B= 14 mm. Çəkisi 0,197 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, silindir şəkilli qısa diyircəkli, radial, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşu daxili halqada bortlara malik olan və xarici halqalarda borta malik olmayan. (analoq 32107) | ə d ə d  | 16 |
| 59 | Yastıq 6205 Diyirlənmə yastığı - radial diyircəkli, tək cərgəli. d (mm) Daxili diametri 25 ; D (mm) Xarici diametri 52 B (mm) Eni 15 M (kq) Çəkisi 0,12 (analoq 205) | ə d ə d  | 60 |
| 60 | Yastıq 6210 Diyirlənmə yastığı - radial diyircəkli, tək cərgəli. d (mm) Daxili diametri 50 ; D (mm) Xarici diametri 90 B (mm) Eni 20 M (kq) Çəkisi 0,44 (analoq 210) | ə d ə d  | 58 |
| 61 | Yastıq 6211 Diyirlənmə yastığı - radial diyircəkli, tək cərgəli. d (mm) Daxili diametri 55 ; D (mm) Xarici diametri 100 B (mm) Eni 21 M (kq) Çəkisi 0,6 (analoq 211) | ə d ə d  | 60 |
| 62 | Yastıq **6317** Diyirlənmə yastığı - radial diyircəkli, tək cərgəli. d (mm) Daxili diametri 85 ; D (mm) Xarici diametri 180 B (mm) Eni 41 M (kq) Çəkisi 4,24 (analoq 317) | ə d ə d  | 25 |
| 63 | Yastıq **6322** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d= 110 mm. Xarici diametri D= 240 mm. Eni B= 50 mm. Çəkisi 9,79 kq. (analoq 322) | ə d ə d  | 22 |
| 64 | Yastıq **1307** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, iki cərgəli, kürəşəkilli əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d= 35 mm. Xarici diametri D=80 mm. Eni B= 21 mm. Çəkisi 0,538 kq.  | ə d ə d  | 10 |
| 65 | Yastıq **7207** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial dayaqlı, tək cərgəli, konusşəkilli, əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d=35 mm. Xarici diametri D= 72 mm. Eni B= 18,25 mm. Çəkisi 0,326 kq. (analoq 30207) | ə d ə d  | 10 |
| 66 | Yastıq **2314** Qısa silindir şəkilli diyircəklərə malik olan diyircəkli radial yastıq. Daxili diametri, mm 70 Xarici diametri, mm 150 Eni, mm 35 Çəkisi, kq 2,96 (analoq N314) | ə d ə d  | 20 |
| 67 | Yastıq**2216** Daxili diametri d= 80 mm. Xarici diametri D= 140 mm. Eni B= 26 mm. Çəkisi 1,49 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, silindir şəkilli qısa diyircəkli, radial, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşu daxili halqada bortlara malik olan və xarici halqalarda borta malik olmayan. (analoq N216) | ə d ə d  | 20 |
| 68 | Yastıq **22208** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, kürəşəkilli, ikicərgəli, əsas konstruksiya quruluşu daxili halqada bortlarla, nişanlanmada "Н" hərfi kənar halqada yazğlama üçün qanov anlamına gəlir. Daxili diametri d= 40 mm. Xarici diametri D=80 mm. eni B= 23 mm. çəkisi 0,579 kq. (analoq 3508) | ə d ə d  | 4 |
| 69 | Yastıq **2211** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, iki cərgəli, kürəşəkilli əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d= 55 mm. Xarici diametri D= 100 mm. Eni B= 25 mm. Çəkisi 0,81 kq. (analoq 1511)  | ə d ə d  | 40 |
| 70 | Yastıq **6409** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d= 45 mm. Xarici diametri D= 120 mm. Eni B= 29 mm. Çəkisi 1,54 kq. (analoq 409) | ə d ə d  | 5 |
| 71 | Yastıq **6410** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d= 50 mm. Xarici diametri D= 130 mm. Eni B= 31 mm. Çəkisi 1,9 kq. (analoq 410) | ə d ə d  | 20 |
| 72 | Yastıq **11313** Daxili diametri d= 65 mm. Xarici diametri D= 160 mm. Eni B= 37 / 55 mm.Çəkisi 4,38 kq. Bərkidici vtulkanın üzərində diyircəkli, radial, iki cərgəli, kürəşəkilli diyirlənmə yastığı. (analoq 1315K+H315)  | ə d ə d  | 30 |
| 73 | Yastıq **108** daxili diametri d= 40 mm. xarici diametri D= 68 mm. eni B= 15 mm. çəkisi 0,194 kq. Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, radial, təkcərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu (analoq 6008) | ə d ə d  | 10 |
| 74 | Yastıq **115** Daxili diametri d= 75 mm. Xarici diametri D= 115 mm. eni B= 20 mm. Çəkisi 0,617 kq. Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, radial, təkcərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu (analoq 6015) | ə d ə d  | 8 |
| 75 | Yastıq 1305 Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, iki cərgəli, kürəşəkilli əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d= 25 mm. Xarici diametri D=62 mm. Eni B= 17 mm. Çəkisi 0,164 kq.  | ə d ə d  | 12 |
| 76 | Yastıq **201** daxili diametri d= 12 mm. xarici diametri D= 32 mm. eni B= 10 mm. çəkisi 0,037 kq. Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, radial, təkcərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu (analoq 6201) | ə d ə d  | 4 |
| 77 | Yastıq **218** Daxili diametri d= 90 mm. xarici diametri D= 160 mm. Eni B= 30 mm.Çəkisi 2,15 kq. diyirlənmə yastığı, diyircəkli, radial, təkcərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu (analoq 6218) | ə d ə d  | 24 |
| 78 | Yastıq **2305** Daxili diametri d= 25 mm. Xarici diametri D= 62 mm. Eni B= 17 mm. Çəkisi 0,246 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, silindir şəkilli qısa diyircəkli, radial, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşu daxili halqada bortlara malik olan və xarici halqalarda borta malik olmayan. (analoq N305) | ə d ə d  | 5 |
| 79 | Yastıq **3056205** diyirlənmə yastığı, diyircəkli, radial - dayaqlı, iki cərgəli, diyircəklərin daxil edilməsi üçün qanova malik olan -ZZ,2Z - iki ədəd qoruyucu şayba ilə -2RS, DD, UU, LLU - ikitərəfli qoruma ilə və rezin və ya plastmasdan hazırlanmış kipgəc ilə. daxili diametri d= 25 mm. xarici diametri D= 52 mm. eni B= 320,6 mm. çəkisi 0,195 kq. (analoq 3205) | ə d ə d  | 20 |
| 80 | Yastıq **32208** Daxili diametri d= 40 mm. Xarici diametri D= 80 mm. Eni B= 18 mm. Çəkisi 0,4 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, silindir şəkilli qısa diyircəkli, radial, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşu daxili halqada bortlara malik olan və xarici halqalarda borta malik olmayan. (analoq NU208) | ə d ə d  | 16 |
| 81 | Yastıq **3309** diyirlənmə yastığı, diyircəkli, radial - dayaqlı, iki cərgəli, diyircəklərin daxil edilməsi üçün qanova malik olan -ZZ,2Z - iki ədəd qoruyucu şayba ilə -2RS, DD, UU, LLU - ikitərəfli qoruma ilə və rezin və ya plastmasdan hazırlanmış kipgəc ilə. daxili diametri d= 45 mm. xarici diametri D= 100 mm. eni B= 39,7 mm. çəkisi 1,32 kq. (analoq 3056309) | ə d ə d  | 110 |
| 82 | Yastıq  **36207** daxili diametri d= 35 mm. xarici diametri D= 72 mm. eni B= 17 mm.çəkisi 0,272 kq. diyirlənmə yastığı, diyircəkli, radial dayaqlı, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu, bucaq = 12 dərəcə (analoq 7207C) | ə d ə d  | 16 |
| 83 | Yastıq **46206** daxili diametri d= 30 mm. xarici diametri D= 62 mm. eni B= 16 mm.çəkisi 0,19 kq. diyirlənmə yastığı, diyircəkli, radial dayaqlı, təkcərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu, bucaq = 26 dərəcə (analoq 7206AC) | ə d ə d  | 16 |
| 84 | Yastıq **62306** Daxili diametri d= 30 mm. Xarici diametri D= 72 mm. Eni B= 27 mm. Çəkisi 0,497 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, silindir şəkilli qısa diyircəkli, kənar halqası bortlu tək cərgəli, bortsuz daxili halqaya və fasonlu halqaya malik olan yastıq. (analoq 180606) | ə d ə d  | 20 |
| 85 | Yastıq **62308** Daxili diametri d= 40 mm. Xarici diametri D= 90 mm. Eni B= 23 mm. Çəkisi 0,66 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, silindir şəkilli qısa diyircəkli, kənar halqası bortlu tək cərgəli, bortsuz daxili halqaya və fasonlu halqaya malik olan yastıq.  | ə d ə d  | 20 |
| 86 | Yastıq **62309** Ölçüsü : Daxili diametri d= 45 mm. Xarici diametri D= 100 mm. Eni B= 36 mm. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, silindir şəkilli qısa diyircəkli, kənar halqası bortlu tək cərgəli, bortsuz daxili halqaya və fasonlu halqaya malik olan yastıq.  | ə d ə d  | 20 |
| 87 | Yastıq 7209 Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial dayaqlı, tək cərgəli, konusşəkilli, əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d=45 mm. Xarici diametri D= 85 mm. Eni B= 20,75 mm. Çəkisi 0,491 kq. (analoq 30209) | ə d ə d  | 6 |
| 88 | Yastıq **8204** daxili diametri d= 20 mm. xarici diametri D= 40 mm. eni B= 14 mm. çəkisi 0,0787 kq. Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, radial, təkcərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu (analoq 51204) | ə d ə d  | 4 |
| 89 | Yastıq **8206** Daxili diametri d= 30 mm. Xarici diametri D= 52 mm. eni B=16 mm. çəkisi 0,14 kq. Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, dayaqlı, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu (analoq 51206) | ə d ə d  | 4 |
| 90 | Yastıq **8114** Daxili diametri d= 70 mm. Xarici diametri D= 95 mm. eni B=18 mm. çəkisi 0,361 kq. Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, dayaqlı, tək cərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu (analoq 51114) | ə d ə d  | 10 |
| 91 | Yastıq **26069** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial dayaqlı, tək cərgəli, konusşəkilli, əsas konstruksiya quruluşlu. Daxili diametri d=45 mm. Xarici diametri D= 68 mm. Eni B= 11,5 mm. Çəkisi 0,78 kq.  | ə d ə d  | 10 |
| 92 | Yastıq **7943/20 HY** Daxili diametri d=20 mm. Xarici diametri D= 26 mm. Eni B= 25 mm. Çəkisi 0,78 kq. Yastıq - diyircəkli, radial dayaqlı, tək cərgəli, konusşəkilli, əsas konstruksiya quruluşlu. (analoq RNA2030K)  | ə d ə d  | 6 |
| 93 | Yastıq  406820 Radial, tək cərgəli, diyircəkli yastıq.  | ə d ə d  | 6 |
| 94 | Yastıq **32216K1** Radial, tək cərgəli, diyircəkli yastıq.  |   | 10 |
| 95 | Yastıq **6008 Z** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, tək qoruyucu şayba ilə. Daxili diametri d= 40 mm ; Xarici diametri D= 90 mm ; Eni B= 23 mm ; Çəkisi 0,626 kq. (analoq 60308) | ə d ə d  | 6 |
| 96 | Yastıq **6307 Z** Daxili diametri d= 35 mm ; Xarici diametri D= 80 mm ; Eni B= 21 mm ; Çəkisi 0,436 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, tək qoruyucu şayba ilə (analoq 60307)  | ə d ə d  | 10 |
| 97 | Yastıq **6232** Daxili diametri d= 160 mm. Xarici diametri D= 290 mm. Eni B= 48 mm.Çəkisi 15 kq. diyirlənmə yastığı, diyircəkli, radial, təkcərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu (analoq 232) | ə d ə d  | 16 |
| 98 | Yastıq **51230** Daxili diametri d= 150 mm. Xarici diametri D= 215 mm. Eni B= 50 mm.Çəkisi 6,54 kq. Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, dayaqlı, təkcərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu (analoq 8230) | ə d ə d  | 8 |
| 99 | Yastıq **6015** Daxili diametri d = 15 mm ; Xarici diametri D = 35 mm ; Eni B = 8 mm ; Çəkisi 0,035 kq.  Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, radial dayaqlı, təkcərgəli, çıxarıla bilən xarici haqlaya malik ayrıla bilən (analoq E15)  | ə d ə d  | 8 |
| 100 | Yastıq **22216** Daxili diametri d= 80 mm. Xarici diametri D=140 mm. Eni B= 33 mm. Çəkisi 2,19 kq. Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, radial, kürəşəkilli, ikicərgəli, əsas konstruksiya quruluşu daxili halqada bortlarla, nişanlanmada "Н" hərfi kənar halqada yazğlama üçün qanov anlamına gəlir. (analoq 3516) | ə d ə d  | 8 |
| 101 | Yastıq **29417** Daxili diametri d= 85 mm. Xarici diametri D= 180 mm. Eni B= 58 mm. Çəkisi 6,7 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, dayaqlı - radial, kürəşəkilli. (analoq 9039417) | ə d ə d  | 4 |
| 102 | Yastıq **23040** Daxili diametri d= 200 mm. Xarici diametri D= 310 mm. Eni B= 82 mm. Çəkisi 23 kq.  Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, kürəşəkilli, ikicərgəli, əsas konstruksiya quruluşu daxili halqada bortlarla təchiz olunmuş (analoq 3003140) | ə d ə d  | 2 |
| 103 | Yastıq **23032** Daxili diametri d= 160 mm. Xarici diametri D= 240 mm. Eni B= 60 mm. Çəkisi 10,3 kq.  Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, kürəşəkilli, ikicərgəli, əsas konstruksiya quruluşu daxili halqada bortlarla təchiz olunmuş (analoq 3003132) | ə d ə d  | 2 |
| 104 | Yastıq **22324** Daxili diametri d= 120 mm. Xarici diametri D=260 mm. Eni B= 86 mm. Çəkisi 23 kq. Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, radial, kürəşəkilli, ikicərgəli, əsas konstruksiya quruluşu daxili halqada bortlarla, nişanlanmada "Н" hərfi kənar halqada yağlama üçün qanov anlamına gəlir**.** (analoq 3624) | ə d ə d  | 12 |
| 105 | Yastıq **22318** Daxili diametri d= 90 mm. Xarici diametri D=190 mm. Eni B= 64 mm. Çəkisi 9,3 kq. Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, radial, kürəşəkilli, ikicərgəli, əsas konstruksiya quruluşu daxili halqada bortlarla, nişanlanmada "Н" hərfi kənar halqada yağlama üçün qanov anlamına gəlir . (analoq 3618) | ə d ə d  | 2 |
| 106 | Yastıq **6207-ZZ**  Daxili diametri d= 35 mm ; Xarici diametri D= 72 mm ; Eni B= 17 mm ; Çəkisi 0,285 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80207) | ə d ə d  | 10 |
| 107 | Yastıq **6207-ZZ**  Daxili diametri d= 50 mm ; Xarici diametri D= 110 mm ; Eni B= 27 mm ; Çəkisi 0,996 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80310) | ə d ə d  | 160 |
| 108 | Yastıq **6311-ZZ**  Daxili diametri d= 55 mm ; Xarici diametri D= 120 mm ; Eni B= 29 mm ; Çəkisi 1,35 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80311) | ə d ə d  | 76 |
| 109 | Yastıq 6312-ZZ Daxili diametri d= 60 mm ; Xarici diametri D= 130 mm ; Eni B= 31 mm ; Çəkisi 1,7 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80312) | ə d ə d  | 78 |
| 110 | Yastıq **6202-ZZ**  Daxili diametri d= 15 mm ; Xarici diametri D= 35 mm ; Eni B= 11 mm ; Çəkisi 0,0381 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80202) | ə d ə d  | 20 |
| 111 | Yastıq **6307 ZZ** Daxili diametri d= 35 mm ; Xarici diametri D= 80 mm ; Eni B= 21 mm ; Çəkisi 0,436 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80307) | ə d ə d  | 170 |
| 112 | Yastıq **7526** Daxili diametri d= 130 mm. Xarici diametri D= 230 mm. Eni B= 67,75 mm. Çəkisi 11,8 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial dayaqlı, tək cərgəli, konusşəkilli, əsas konstruksiya quruluşlu. (analoq 32226) | ə d ə d  | 4 |
| 113 | Yastıq **3003148** Daxili diametri d= 240 mm. Xarici diametri D= 360 mm. Eni B= 92 mm. Çəkisi 35,5 kq.  Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, kürəşəkilli, ikicərgəli, əsas konstruksiya quruluşu daxili halqada bortlarla təchiz olunmuş (analoq 23048) | ə d ə d  | 10 |
| 114 | Yastıq **13520** Daxili diametri d= 100 mm. Xarici diametri D=200 mm. Eni B= 53 / 77 mm. Çəkisi 9,5 kq. Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, radial, kürəşəkilli, ikicərgəli, daxili halqada bortlarla təchiz olunmuş və ərkidici vtulka ilə, nişanlanmada "Н" hərfi kənar halqada yağlama üçün qanov anlamına gəlir. (analoq 22222K + H322) | ə d ə d  | 10 |
| 115 | Yastıq **22216** Daxili diametri d= 70 mm. Xarici diametri D=150 mm. Eni B= 51 mm. Çəkisi 4,32 kq. Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, radial, kürəşəkilli, ikicərgəli, əsas konstruksiya quruluşu daxili halqada bortlarla, nişanlanmada "Н" hərfi kənar halqada yazğlama üçün qanov anlamına gəlir. (analoq 222314) | ə d ə d  | 10 |
| 116 | Yastıq **22212** Daxili diametri d= 60 mm. Xarici diametri D=110 mm. Eni B= 28 mm. Çəkisi 1,1 kq. Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, radial, kürəşəkilli, ikicərgəli, əsas konstruksiya quruluşu daxili halqada bortlarla, nişanlanmada "Н" hərfi kənar halqada yazğlama üçün qanov anlamına gəlir. (analoq 3512) | ə d ə d  | 10 |
| 117 | Yastıq **31322N**  Daxili diametr d= 110 mm. Xarici diametr D= 240 mm. eni B= 63 mm. Çəkisi \_\_ kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli radial - dayaqlı konus şəkilli tək cərgəli, təmas bucağı 20 dərəcəyə bərabər və ya artıq olan. (analoq 27322) | ə d ə d  | 4 |
| 118 | Yastıq **13528** Daxili diametri d= 140 mm. Xarici diametri D=290 mm. Eni B= 80 / 119 mm. Çəkisi 30 kq. Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, radial, kürəşəkilli, ikicərgəli, daxili halqada bortlarla təchiz olunmuş və ərkidici vtulka ilə, nişanlanmada "Н" hərfi kənar halqada yağlama üçün qanov anlamına gəlir. (analoq 22232K + H3132) | ə d ə d  | 2 |
| 119 | Yastıq **6203 ZZ** Daxili diametri d= 17 mm ; Xarici diametri D= 40 mm ; Eni B= 12 mm ; Çəkisi 0,06 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80203) | ə d ə d  | 20 |
| 120 | Yastıq **6204 ZZ**  Daxili diametri d= 20 mm ; Xarici diametri D= 47 mm ; Eni B= 14 mm ; Çəkisi 0,1 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80204) | ə d ə d  | 50 |
| 121 | Yastıq **6315 ZZ** Daxili diametri d= 75 mm ; Xarici diametri D= 160 mm ; Eni B= 37 mm ; Çəkisi 3,02 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80315) | ə d ə d  | 3 |
| 122 | Yastıq **7320** Daxili diametri d= 100 mm. Xarici diametri D= 215 mm. Eni B= 51,5 mm. Çəkisi 8,25 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial dayaqlı, tək cərgəli, konusşəkilli, əsas konstruksiya quruluşlu. (analoq 30320) | ə d ə d  | 2 |
| 123 | Yastıq **NU326** Daxili diametri d= 130 mm. Xarici diametri D= 280 mm. Eni B= 58 mm. Çəkisi 17,56 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, silindir şəkilli qısa diyircəkli, radial, tək cərgəli, daxili halqada bortlara malik olan və xarici halqalarda borta malik olmayan. (analoq 32326) | ə d ə d  | 2 |
| 124 | Yastıq **6248** Daxili diametri d= 240 mm. Xarici diametri D= 440 mm. Eni B= 72 mm.Çəkisi 51 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, təkcərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu (analoq 248) | ə d ə d  | 2 |
| 125 | Yastıq **6314 2RS**  Daxili diametri d= 70 mm. xarici diametri D= 150 mm. eni B= 35 mm. Çəkisi 2,52 kq. Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, radial, tək cərgəli, ikitərəfli qoruma ilə və rezin və ya plastmasdan hazırlanmış kipgəc ilə. (analoq 180314) | ə d ə d  | 5 |
| 126 | Yastıq 6317 ZZ Daxili diametri d= 85 mm ; Xarici diametri D= 180 mm ; Eni B= 41 mm ; Çəkisi 4,26 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80317) | ə d ə d  | 14 |
| 127 | Yastıq **7322B** Daxili diametri d= 110 mm. Xarici diametri D= 240 mm. Eni B= 50 mm.Çəkisi 2 kq. Diyirlənmə yastığı, diyircəkli, radial dayaqlı, təkcərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu, bucaq = 26 dərəcə (analoq 666322) | ə d ə d  | 2 |
| 128 | Yastıq **6203 ZZ** Daxili diametri d= 17 mm ; Xarici diametri D= 40 mm ; Eni B= 16 mm ; Çəkisi 0,079 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80503) | ə d ə d  | 2 |
| 129 | Yastıq **6214 ZZ** Daxili diametri d= 70 mm ; Xarici diametri D= 125 mm ; Eni B= 24 mm ; Çəkisi 1,04 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80214) | ə d ə d  | 2 |
| 130 | Yastıq **6210 ZZ** Daxili diametri d= 50 mm ; Xarici diametri D= 90 mm ; Eni B= 20 mm ; Çəkisi 0,43 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80210) | ə d ə d  | 80 |
| 131 | Yastıq **6220 ZZ** Daxili diametri d= 100 mm ; Xarici diametri D= 180 mm ; Eni B= 34 mm ; Çəkisi 3,15 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80220) | ə d ə d  | 10 |
| 132 | Yastıq **6303 ZZ** Daxili diametri d= 17 mm ; Xarici diametri D= 47 mm ; Eni B= 14 mm ; Çəkisi 0,108 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80303) | ə d ə d  | 30 |
| 133 | Yastıq **6306 ZZ** Daxili diametri d= 30 mm ; Xarici diametri D= 72 mm ; Eni B= 19 mm ; Çəkisi 0,339 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80306) | ə d ə d  | 204 |
| 134 | Yastıq **6322 ZZ** Daxili diametri d= 110 mm ; Xarici diametri D= 240 mm ; Eni B= 50 mm ; Çəkisi 9,69 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80322) | ə d ə d  | 20 |
| 135 | Yastıq **UC 205** Daxili diametri d= 25 mm ; Xarici diametri D= 52 mm ; Eni B= 17 / 34 mm ; Çəkisi 0,182 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki kipgəc və geniş daxili halqa ilə. (analoq 480205) | ə d ə d  | 10 |
| 136 | Yastıq **Q309** Daxili diametri d = 45 mm ; Xarici diametri D = 100 mm ; Eni B = 25 mm ; Çəkisi 1,04 kq. Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, radial dayaqlı, təkcərgəli, 4 nöqtəli təmasla təchiz edilmiş çıxarıla bilən xarici haqlaya malik (analoq 116309) | ə d ə d  | 6 |
| 137 | Yastıq **NU 309** Daxili diametri d= 45 mm. Xarici diametri D= 100 mm. Eni B= 25 mm. Çəkisi 0,875 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, silindir şəkilli qısa diyircəkli, radial, tək cərgəli, daxili halqada bortlara malik olan və xarici halqalarda borta malik olmayan. (analoq 32309) | ə d ə d  | 5 |
| 138 | Yastıq **46215** Daxili diametri d= 75 mm. Xarici diametri D= 130 mm. Eni B= 25 mm. Çəkisi 1,19 kq. Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, radial dayaqlı, təkcərgəli, bucağın əsas konstruksiya quruluşu = 26 dərəcə (analoq 7215 AC) | ə d ə d  | 3 |
| 139 | Yastıq **6409 ZZ** Daxili diametri d= 45 mm ; Xarici diametri D= 120 mm ; Eni B= 29 mm ; Çəkisi 1,55 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80409) | ə d ə d  | 10 |
| 140 | Yastıq **6410 ZZ** Daxili diametri d= 50 mm ; Xarici diametri D= 130 mm ; Eni B= 31 mm ; Çəkisi 1,9 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80410) | ə d ə d  | 12 |
| 141 | Yastıq **6205** Daxili diametri d= 25 mm ; Xarici diametri D= 52 mm ; Eni B= 15 mm ; Çəkisi 0,12 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki qoruyucu şayba ilə. (analoq 80205) | ə d ə d  | 102 |
| 142 | Yastıq **NU 204** Daxili diametri d= 20 mm. Xarici diametri D= 47 mm. Eni B= 14 mm. Çəkisi 0,12 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, silindir şəkilli qısa diyircəkli, radial, tək cərgəli,xarici halqada bortlara malik olan və daxili halqada borta malik olmayan. (analoq 32204) | ə d ə d  | 2 |
| 143 | Yastıq **8106** Daxili diametri d= 30 mm. Xarici diametri D= 47 mm. Eni B= 11 mm.Çəkisi 0,0678 kq. Diyirlənmə yastığı- diyircəkli, dayaqlı, təkcərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu (analoq 51106) | ə d ə d  | 1 |
| 144 | Yastıq **6217** Daxili diametri d= 85 mm. Xarici diametri D= 150 mm. Eni B= 28 mm.Çəkisi 1,78 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, təkcərgəli, əsas konstruksiya quruluşlu (analoq 217) | ə d ə d  | 2 |
| 145 | Yastıq **1508** Daxili diametri d= 40 mm. Xarici diametri D=80 mm. Eni B= 23 mm. Çəkisi 0,498 kq. Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, iki cərgəli, kürəşəkilli əsas konstruksiya quruluşlu (analoq 2208 ).  | ə d ə d  | 10 |
| 146 | Yastıq **304** Diyirlənmə yastığı, diyircəkli, radial, tək cərgəli. Daxili diametri 20 (mm) Xarici diametri 52 (mm) Eni 15 (mm) Çəkisi 0.145 (kq) (analoq 6304) | ə d ə d  | 4 |
| 147 | Yastıq**6201ZZ** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli. Daxili diametri d= 12 mm ; Xarici diametri D= 32 mm ; Eni B= 10 mm ; Çəkisi 0,037 kq. (analoq 80201) | ə d ə d  | 10 |
| 148 | Yastıq 6211ZZ Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli. Daxili diametri d= 55 mm ; Xarici diametri D= 100 mm ; Eni B= 21 mm ; Çəkisi 0,603 kq. (analoq 80211) | ə d ə d  | 10 |
| 149 | Yastıq**6305ZZ** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, İKİ qoruyucu şayba ilə. Daxili diametri d= 25 mm ; Xarici diametri D= 62 mm ; Eni B= 17 mm ; Çəkisi 0,232 kq. (analoq 80305) | ə d ə d  | 82 |
| 150 | Yastıq 6308ZZ Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, İKİ qoruyucu şayba ilə. Daxili diametri d= 40 mm ; Xarici diametri D= 90 mm ; Eni B= 23 mm ; Çəkisi 0,635 kq. (analoq 80308) | ə d ə d  | 122 |
| 151 | Yastıq **6309ZZ** Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki ədəd qoruyucu şayba ilə. Daxili diametri d= 45 mm ; Xarici diametri D= 100 mm ; Eni B= 25 mm ; Çəkisi 0,83 kq. (analoq 80309) | ə d ə d  | 168 |
| 152 | Yastıq 6408ZZ Diyirlənmə yastığı - diyircəkli, radial, tək cərgəli, iki ədəd qoruyucu şayba ilə. Daxili diametri d= 40 mm ; Xarici diametri D= 110 mm ; Eni B= 27 mm ; Çəkisi 1,127 kq. (analoq 80408) | ə d ə d  | 16 |
| 153 | Yastıq **8304** Dayaqlı diyircəkli yastıq. Daxili diametri d = 20 mm ; Xarici diametri D = 47 mm ; Eni B = 18 mm ; Çəkisi 0.15 (analoq 51304) | ə d ə d  | 4 |

**Yerli müəssisələrin Tədarük şərti yalnız DDP ilə qəbul olunur və qiymət təklifi yalnız manat ilə qəbul olunacaq. Digər şərtlər qəbul olunmayacaq.**

**Hüquqi və fiziki şəxs hər Müsabiqə predmeti üzrə bir iddiaçı qismində iştirak edə bilər və iddiaçı kimi yalnız bir təklif verə bilər**

**Qiymət təklifi təqdim olunarkən hər bir malın qarşısında markası, mənşə sertifikatı və istehsalçı ölkənin qeyd edilməsi mütləqdir əks təqdirdə təklifiniz qəbul edilməyəcəkdir.**

**Müsabiqədə qalib gəlmiş şirkət müqavilə bağlanmamışdan öncə nümunələrini təqdim edib razılaşdırmalıdır.**

**Texniki suallarla bağlı**

|  |  |
| --- | --- |
| "Dəniz Nəqliyyat Donanması" Təchizat xidməti Xidmət rəisi Yolçuyev Şəmməd 050 370 79 09shammad.yolchuyev@asco.az |  |
| "Dəniz Nəqliyyat Donanması" Təchizat xidmətinin Anbar təsərrüfatı qrupu Qrup rəhbəri Məmmədov Süleyman 051 454 06 00suleyman.mammadov@asco.az |  |
| "Xəzər Dəniz Neft Donanması" Təchizat Xidməti Xidmət rəisi İsayev Mahir 050 292 12 32mahir.isayev@asco.az |  |
| "Xəzər Dəniz Neft Donanması" Təchizat Xidməti Xidmət rəisinin müavini Abdullayev İman 055 555 54 49iman.abdullayev@asco.az |  |
| "Bibiheybət" Gəmi Təmiri Zavodu Təchizat şöbəsi Şöbə rəisi Quliyev Qulu 050 220 78 20 qulu.quliyev@asco.az |  |
|  |  |
| "Zığ" Gəmi Təmiri Zavodu Təchizat şöbəsi Şöbə rəisi Bağırov Səbuhi050 458 02 02 sabuxi.bagirov@asco.az |  |
| "Zığ" Gəmi Təmiri Zavodu Təchizat şöbəsi Mühəndis Orucova Zöhrə050 350 11 65zohra.orucova@asco.az |  |

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

Həmin şirkət bu linkə (tender@asco.az) keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır!