“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

 Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

 “01” Dekabr 2016-cı il tarixli

 “216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar** **Cəmiyyətinin (ASCO-nun) balansında olan "Dənizçi "MTK-nın 1-ci mərtəbəsi uşaq bağçası olmaqla yüksəkmərtəbəli yaşayış binalarının həyətyanı sahəsinin abadlaşdırılması, elektrik işləri və temperatur şovları (Material və işçiliklə birlikdə) satın alınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**MÜSABİQƏ № AM006/2023**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur);
* İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
* Müsabiqə təklifi;
* Malgöndərənin son 1 ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
* Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.

İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci **17 yanvar 2023-cü il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir. Satın alınması nəzərdə tutulan malların siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:*** Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 17:00-a kimi ala bilərlər.
* İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz): **100** **(yüz)** **AZN**.
* Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər.
* ***Hesab nömrəsi:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Adı: Azərbaycan Beynəlxalq BankıABB- Müştəri Xidməti DepartamentiKod: 805250VÖEN: 9900001881Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT: IBAZAZ2XAlan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCVÖEN: 1701579951Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT: CITIUS33Beneficiary Bank: The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartamentSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX İD: 1701579951Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT: COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID: 1701579951Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |

**İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.** |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :*** Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir.
* Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır.
* Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
* Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir.
* Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur.
* Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız malların anbara təhvil verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır.
 |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **24 yanvar 2023-cü il**, Bakı vaxtı ilə saat **12:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər.
* Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır.
 |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1003 (indeks), Mikayıl Useynov 2, ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.**Əlaqələndirici şəxs:****Mahir Şamıyev**ASCO-nun Satınalmalar Departameninin mütəxəssisiTelefon nömrəsi: +99451 578 757 75; +994 12 4043700 (daxili: 1176) Elektron ünvan: mahir.shamiyev@asco.az, tender@asco.az**Hüquqi məsələlər üzrə:**Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)Elektron ünvan: tender@asco.az  |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**Zərflərin açılışı **24 yanvar 2023-cü il** **tarixdə**, Bakı vaxtı ilə saat **14:30-da** baş tutacaqdır.Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslərə müvafiq link göndəriləcək və online formatda iştirakı təmin ediləcəkdir.  |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |
|  | **Müsabiqənin digər şərtləri:** * İşlərin icrasında istifadə ediləcək tikinti materialları ilə bağlı mənşə və keyfiyyət sertifikatlarının təqdim edilməsi mütləqdir, eyni zamanda materialların hər birinin qarşısında istehsalçı ölkə və müəssisənin dəqiq adı qeyd edilməlidir;
* İşlər müqavilə bağlanacağı tarixdən etibarən 45 (qırx beş) təqvim günü ərzində icra edilməlidir;
* İştirakçı müvafiq işgüzar təcrübəyə malik olmalıdır və ən azı 1 (bir) ədəd icra olunmuş müqavilə təqdim etməlidir.
 |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_2022-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi* )

 **M.Y**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S/s** | **İşin adı** | **Ölçü vahidi** | **Miqdarı** |
| 1 | Əraziyə karbonatın(25-35 fraksiya) doldurulması və kipləşdirilməsi 15sm qal | m3 | 550 |
| 2 | Həyətyanı sahənin texnika ilə şaquli düzləndirilməsi | m2 | 3500 |
| 3 | Ərazinin 10sm qal.qırmadaş-daş tozu qarışığının(subbeyz) hazırlanması və sahəyə qat-qat yayılaraq sulanması və texnika ilə kipləşdirilməsi(piyada və avtomobil yolu)(mal-materialla birlikdə) | m2 | 3500 |
| 4 | Beton səki daşlarının quraşdırılması (1x0.12x0.3 m) (mal-materialla birlikdə) AZS pr EN 1340-2011 | pm | 950 |
| 5 | Beton səki daşlarının quraşdırılması (1x0.10x0.20 m) (mal-materialla birlikdə) AZS pr EN 1340-2011 | pm | 950 |
| 6 | Piyada yollarına 5sm qal. Asfalt-beton örtüyünün vurulması (xırda dənəli)(sahəyə daşınması,sərilməsi və texnika ilə kipləşdirilməsi) (mal-materialla birlikdə) ГОСТ Р 54401-2011 | m2 | 550 |
| 7 | Avtomobil yollarına 5sm qal. 1-ci qat Asfalt-beton örtüyünün vurulması (iri dənəli)(sahəyə daşınması,sərilməsi və texnika ilə kipləşdirilməsi) (mal-materialla birlikdə) ГОСТ Р 54401-2011 | m2 | 3800 |
| 8 | Bitumdan araqatın vurulması  | m2 | 3800 |
| 9 | Avtomobil yollarına 5sm qal. 2-ci qat Asfalt-beton örtüyünün vurulması (xırda dənəli)(sahəyə daşınması,sərilməsi və texnika ilə kipləşdirilməsi) (mal-materialla birlikdə) ГОСТ Р 54401-2011 | m2 | 3800 |
| 10 | Asfalt betonun üzərinə yağlı boyadan 10sm qal. Yol cizgi xətlərinin çəkilməsi (ral 1003) EN 1436  | pm | 1500 |
| 11 | Asfalt betonun üzərinə yağlı boyadan 20-30sm qal. Yol cizgi xətlərinin çəkilməsi(istiqamət verici xətlər) (ral 1003) EN1436 | pm | 450 |
| 12 | Dam örtüyündə qal 50 mm sem-qum məhlulu ilə hamarlayıcı qatın hazırlanması (sem-qum qarışığı M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014, | m2 | 410 |
| 13 | Dam örtüyünün üzərinə bitum vurularaq 1qat ruberoidlə izolyasiya olunması ruberoidin qal. 3 mm ГОСТ 15879-70 | m2 | 440 |
| 14 | Dam örtüyünə keramzitdən istilik qatının yayılması keramzitin fraksiyası 10-20mm (istilik qatı 60mm)  | m2 | 410 |
| 15 | Dam örtüyündə qal 50 mm sem-qum məhlulu ilə hamarlayıcı qatın hazırlanması (sem-qum qarışığı M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014, | m2 | 410 |
| 16 | Dam örtüyünün üzərinə bitum vurularaq 4 qat ruberoidlə izolyasiya olunması ruberoidin qal. 3 mm ГОСТ 15879-70 | m2 | 440 |
| 17 | Avtodayanacağa qal 50 mm sem-qum məhlulu ilə hamarlayıcı qatın hazırlanması (sem-qum qarışığı M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014, | m2 | 800 |
| 18 | Avtodayanacağın üzərinə bitum vurularaq 2 qat ruberoidlə izolyasiya olunması ruberoidin qal. 3 mm ГОСТ 15879-70 | m2 | 1250 |
| 19 | Avtodayanacağa qal 50 mm sem-qum məhlulu ilə hamarlayıcı qatın hazırlanması (sem-qum qarışığı M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014, | m2 | 800 |
| 20 | Avtodayanacağın üzərinə 8sm qal beton hazırlıq qatının yayılması B7,5 | m2 | 450 |
| 21 | Səkiyə 6sm qal tamet daşının vurulması (4mm qal metal torla birlikdə) (sem-qum asep qarışığı ilə birlikdə)(rəngli ağ və qara)(təqdim olunan numunəyə əsasən) | m2 | 450 |
| 22 | Həyətyanı sahəyə qara torpağın yayılması | m3 | 70 |
| 23 | Həyətyanı sahəyə qazonun sərilməsi | m2 | 350 |
| **Binaların giriş yoluna asfalt beton örtüyünün vurulması** |
| 24 | Asfalt-beton örtüyünün texnika ilə qaşınması | m2 | 1450 |
| 25 | Beton səki daşlarının quraşdırılması (1x0.12x0.3 m) (mal-materialla birlikdə) AZS pr EN 1340-2011 | pm | 420 |
| 26 | Avtomobil yollarına 5sm qal. 1-ci qat Asfalt-beton örtüyünün vurulması (iri dənəli)(sahəyə daşınması,sərilməsi və texnika ilə kipləşdirilməsi) (mal-materialla birlikdə) ГОСТ Р 54401-2011 | m2 | 1450 |
| 27 | Bitumdan araqatın vurulması | m2 | 1450 |
| 28 | Avtomobil yollarına 5sm qal. 2-ci qat Asfalt-beton örtüyünün vurulması (xırda dənəli)(sahəyə daşınması,sərilməsi və texnika ilə kipləşdirilməsi) (mal-materialla birlikdə) ГОСТ Р 54401-2011 | m2 | 1450 |
|   | **Ərazinin elektrik işləri** |
| 29 | Kabelin quraşdırılması NYY-1(4x10) (köməkçi materiallarnan birlikdə, kabelin sınağının aparılması və nömrələnməsi olmalı)(mal materialla birlikdə) | metr | 600 |
| 30 | Kabelin quraşdırılması NYY-1(3x2,5mm) (köməkçi materiallarnan birlikdə, kabelin sınağının aparılması və nömrələnməsi olmalı)(mal materialla birlikdə) | metr | 300 |
| 31 | Plastik borunun ПНД ∅ 50 DÜST Р МЭК 61386.1-2014 quraşdırılması (yumşaq-hamar, kabellər çəkilməsi üçün)  | metr | 550 |
| 32 | Qruntun əl ilə qazılması 30x50sm | metr | 500 |
| 33 | Qum qatının yayılması (10 cm borunun altı və üstünə) | m³ | 15 |
| 34 | Qruntun əks doldurulması | metr | 550 |
| 35 | İşıqlandırma dirəyi üçün 60x60x80sm dərinliyində özülün əl ilə qazılması  | dəst | 17 |
| 36 | 12mm armaturdan(8mm armatur xamut 35x35sm) tor yığılaraq anker boltun quraşdırılması M12 x 4  | dəst | 17 |
| 37 | İşıqlandırma dirəyinin betonlanması 60x60x80sm B12,5 | m3 | 5 |
| 38 | Dekoratif işıqlandırma dirəyinin quraşdırılması (6mt yükseklik 2 qollu 2 adet 80w 9700lm 4000K IP65 işıqlandırma, birləşdirici aksesuarlarla birlikdə)(Altlığı ilə birlikdə)  | ədəd | 17 |
| 39 | Elektrik avtomatının quraşdırılması 1x10A  | ədəd | 17 |
| 40 | Avtomatik yandırıb söndürmə sisteminin quraşdırılması(Photocell rölesi , kontaktörü , Pako şalteri , Pano montajları) | dəst | 1 |
| 41 | Kabelin üzərinə təhlükəsizlik lentinin quraşdırılması (eni 10sm) | metr | 550 |
| 42 | Topraklama çubuğunun quraşdırılması Ø20mm L:1500mm (30x3mm Şerit Bağlantı klemensi, Aydınlatma Direği - 30x3mm Şerit Bağlantı klemensi*)*  | Ad. | 17 |
| 43 | 3x30mm(qal.3mm, eni 30mm,polad list) polad zolağının quraşdırılması (Torpaqlanma üçün sinklənmiş) ГОСТ 103-2006 | metr | 34 |
| **Zirzəmi döşəməsinə temperatur şovları** |
| 44 | Zirzəminin döşəməsinin temperatur şovlarına 10sm(döşəmə asfalt-beton olacaq) enində alminium profillərinin quraşdırılması ( 100mm, H:35 W±(mm) +20/-20 mm Alüminyum RƏNG: Alüminyum; natural) | metr | 240 |

**QEYD: Malların hər birinin qarşısında istehsalçı ölkənin və müəssisənin dəqiq adı qeyd olunmalıdır, eləcə də hər bir mal ilə bağlı istehsalçının keyfiyyət sertifikatı və mənşə sertifikatları təqdim edilməlidir.**

 **Texniki suallarla bağlı:**

**Cavid Eminov, ASCO-nun Əsaslı tikinti və təmiri şöbəsinin mühəndisi**

**Tel: (+99412) 4043762 / 1130**

**E-mail:** **cavid.eminov@asco.az**

**Təsis və maliyyə sənədləri ilə bağlı QEYD:** Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

 Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

**Qeyd olunan, eləcə də bu Elanın I qrafasında göstərilən sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və təklif müsabiqədən kənarlaşdırılır.**