Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

 “ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

 “216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti-nin**

 **dənizdə və quruda yükqaldırıcı, xilasedici, qəza takelajlarının və yedəkləmə avadanlıqlarının yoxlanılması, təmiri, testi və sertifikatlaşması xidmətlərinin**

**satınalınması məqsədilə tender elan edir:**

**Müsabiqə №AM006/2025**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur);
* İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
* Müsabiqə təklifi;
* Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
* Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.

İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci  **07.03.2025-ci il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.   Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:*** Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 08:00-dan 17:00-a kimi ala bilərlər.

İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz):  **350 AZN** Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər. * ***Hesab nömrəsi:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Adı: Azərbaycan Beynəlxalq BankıABB- Müştəri Xidməti DepartamentiKod: 805250VÖEN: 9900001881Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT: IBAZAZ2XAlan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCVÖEN: 1701579951Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT: CITIUS33Beneficiary Bank: The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartamentSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX İD: 1701579951Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT: COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID: 1701579951Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |

* **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.**
 |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :*** Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir.
* Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır.
* Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
* Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir.
* Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 3 (üç) %-i məbləğində tələb olunur.
* Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız malların anbara təhvil verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır.

**Müqavilənin icra müddəti:** Malların mümkün olan qısa müddət ərzində tədarük edilməsi arzuolunandır, bu məsələ ilə bağlı (tədarük müddəti şərtinə görə) qiymətləndirmə balının verilməsi nəzərdə tutulmuşdur (Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir). |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **14.03.2025-ci il**, Bakı vaxtı ilə saat **17:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər.
* Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır.
 |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1003 (indeks), Bakı şəhəri Mikayıl Useynov küçəsi 2 ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.**Əlaqələndirici şəxs:**Vüqar CəlilovASCO-nun Satınalmalar Departamentinin aparıcı mütəxəssisiTelefon nömrəsi: +99451 229 62 79Elektron ünvan: vuqar.calilov@asco.az, tender@asco.az**Hüquqi məsələlər üzrə:**Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1098)Elektron ünvan: tender@asco.az  |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**Zərflərin açılışı **17.03.2025-cü il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **14:30-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır. Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

 **M.Y.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Xidmətlərin təsviri** | **Üsul - Method** | **Miqdar** | **Qeydlər** |
|  | **SƏBƏTLƏR – YÜK VƏ İNSANLAR ÜÇÜN, TİR ARABALARI** |
| 1 | Səbətlərinin yoxlanılması: Ümumi konstruksiyası, qoşulan nöqtələr, qapılar, markirovkası | Vizual yoxlama | 1 |  |
| 2 | Səbətlərin yoxlanılması |  Təhlükəsiz yük qaldırma sınağı (SWL)  | 1 | Xüsusi tərəzi ilə, yoxlama Sifarişçinin ərazisində aparıla bilər |
| 3 | 2-10 tona kimi tir arabasının yoxlanılması | Visual yoxlama | 1 | Obyektdə icra olunur |
| 4 | 2-10 tona kimi tir arabasının sinaqı | Təhlükəsiz yük qaldırma sınağı (PL) | 1 |  |
| 5 | 10 tona kimi tirlərin yoxlanılması  | Yük sınağı | 1 |  |
| **RIMLAR, HALQALAR, SIRĞALAR, SKOBALAR, ARMUDVARİ BAŞLIQLAR, QARMAĞLAR, SAPANLAR** |
| RIMLAR, HALQALAR, SIRĞALAR, SKOBALAR, ARMUDVARİ BAŞLIQLAR, QARMAQLAR, SAPANLARIN yoxlanılması |
| 6 | 0-15 ton | Visual yoxlama | 1 |  |
| 7 | 16 – 55 ton | Visual yoxlama | 1 |  |
| 8 | 56 - 300 ton | Visual yoxlama | 1 |  |
| RIMLAR, HALQALAR, SIRĞALAR, SKOBALAR, ARMUDVARİ BAŞLIQLAR, QARMAQLAR |
| 9 | 0-15 ton | Təhlükəsiz yük qaldırma sınağı (SWL) | 1 |  |
| 10 | 16 - 55ton | Təhlükəsiz yük qaldırma sınağı (SWL) | 1 |  |
| 11 | 56 - 300+ ton | Təhlükəsiz yük qaldırma sınağı (SWL) | 1 |  |
|  12 | Rımların yoxlanılması | Yük sınağı (PL) | 1 |  |
| 13 | Burazların armudvari başlıqla başlıqlanması (32 mm qədər) | 2 kompanentli xüsusi kleylə (socketing) | 1 |  |
| 14 | Burazların armudvari başlıqla başlıqlanması (32-77 mm) | 2 kompanentli xüsusi kleylə (socketing) | 1 |  |
| 15 | Kranın qarmağının yoxlanması (1-150 tona kimi) | Vizual yoxlama | 1 |  |
| 16 | Kranın qarmağının yoxlanması (151-300 tona kimi) | Vizual yoxlama | 1 |  |
| 17 | Burazların armudvari başlıqların yoxlanılması (32 mm qədər) | Vizual yoxlama | 1 |  |
| 18 | Burazların armudvari başlıqların yoxlanılması (32 mm qədər) | Yük sınağı (PL) | 1 |  |
| 19 | Burazların armudvari başlıqların yoxlanılması (33 - 77 mm) | Vizual yoxlama | 1 |  |
| 20 | Burazların armudvari başlıqların yoxlanılması (33 - 77 mm) | Yük sınağı (PL) | 1 |  |
|  | **KEÇİD TRAPLAR, TORLAR, QASIRĞA VƏ PİLOT NƏRDİVANLARI**  |
| 21 | Keçid (Gangway) traplarının yoxlanılması |  Visual yoxlama | 1 |  |
| 22 | Keçid (Gangway) traplarının konstruksiyasının yoxlanılması | Yük sınağı (PL) | 1 |  |
|  | **ƏL DOMKRATLARI, TALREPLƏR, ZƏNCİRLİ VƏ QOLLU TALLAR, ÖTÜRÜCÜ ROLİKLƏR (SNATCH BLOCK)** |
| 23 | Domkratların yoxlanılması | Vizual yoxlama  | 1 |  |
| 24 | Domkratların yoxlanılması | Təhlükəsiz yük qaldırma sınağı (SWL) | 1 |  |
| 25 | Ötürücü rolikin (Snatch block) yoxlanması 20 tona kimi | Vizual yoxlama | 1 |  |
| 26 | Ötürücü rolikin (Snatch block) yoxlanması 20 tona kimi | Təhlükəsiz yük qaldırma sınağı (SWL) | 1 |  |
| 27 | Ötürücü rolikin (Snatch block) yoxlanması 21-60 tona kimi | Vizual yoxlama | 1 |  |
| 28 | Ötürücü rolikin (Snatch block) yoxlanması 21-60 tona kimi | Təhlükəsiz yük qaldırma sınağı (SWL) | 1 |  |
| 29 | Zəncirli və Qollu talın yoxlanması | Vizual yoxlama | 1 |  |
| 30 | Zəncirli və Qollu talın yoxlanması | Yük sınağı | 1 |  |
| **BURAZLAR, ZƏNCİRLƏR, POLİPROPİLEN KƏNDİRLƏR** |
| **50 metrə qədər burazların yoxlanılması** |
| 31 | 8 – 20 mm. | Visual yoxlama, buraz tam açılmalıdır | 1 |  |
| 32 | 21 - 50 mm | Visual yoxlama, buraz tam açılmalıdır | 1 |  |
| 33 | 51 – 90 mm | Visual yoxlama, buraz tam açılmalıdır | 1 |  |
| **51-200 metr burazların yoxlanılması** |
| 34 | 8 – 20mm. | Visual yoxlama, buraz tam açılmalıdır | 1 |  |
| 35 | 21 - 50mm | Visual yoxlama, buraz tam açılmalıdır | 1 |  |
| 36 | 51 – 90mm | Visual yoxlama, buraz tam açılmalıdır | 1 |  |
| **201-400 metr burazların yoxlanılması** |
| 37 | 8 – 20mm. | Visual yoxlama, buraz tam açılmalıdır | 1 |  |
| 38 | 21 - 50mm | Visual yoxlama, buraz tam açılmalıdır | 1 |  |
| 39 | 51 – 90mm | Visual yoxlama, buraz tam açılmalıdır | 1 |  |
| **401-1000 metr burazların yoxlanılması** |
| 40 | 8 – 20mm. | Visual yoxlama, buraz tam açılmalıdır | 1 |  |
| 41 | 21 - 50mm | Visual yoxlama, buraz tam açılmalıdır | 1 |  |
| 42 | 51 – 90mm | Visual yoxlama, buraz tam açılmalıdır | 1 |  |
| **1000 metrdən artıq burazların yoxlanılması** |
| 43 | 8 – 20mm. | Visual yoxlama, buraz tam açılmalıdır | 1 |  |
| 44 | 21 - 50mm | Visual yoxlama, buraz tam açılmalıdır | 1 |  |
| 45 | 51 – 90mm | Visual yoxlama, buraz tam açılmalıdır | 1 |  |
| 46 | Burazın və zəncirin yoxlanılması | Qırılma testi 1 – 50t (MBL). Burazın uzunluğundan asılı olmayaq | 1 | Buraz istehsalçısının parametrləri və sertifikat olmadığı halda həyata keçirilir. İstehsalçı verilən gücünə əsasən sertifikatlaşmalıdırDartma və qırma üsulu ilə gücü yeni sertifikata qeyd edilir |
| 47 | Burazın və zəncirin yoxlanılması | Qırılma testi 51 – 200t (MBL). Burazın uzunluğundan asılı olmayaq | 1 | Buraz istehsalçısının parametrləri və sertifikat olmadığı halda həyata keçirilir. İstehsalçı verilən gücünə əsasən sertifikatlaşmalıdırDartma və qırma üsulu ilə gücü yeni sertifikata qeyd edilir |
| 48 | Burazın və zəncirin yoxlanılması | Qırılma testi 201 – 400t (MBL). Burazın uzunluğundan asılı olmayaq | 1 | Buraz istehsalçısının parametrləri və sertifikat olmadığı halda həyata keçirilir. İstehsalçı verilən gücünə əsasən sertifikatlaşmalıdırDartma və qırma üsulu ilə gücü yeni sertifikata qeyd edilir |
| 49 | 1-500 metr uzunluqda 42-76mm qalınlıqda sintetik- POLİPROPİLEN kəndirin yoxlanması  | Vizual yoxlama | 1 | Sifarişçinin ərazisində icra edilir |
| 50 | 501-1500 metr uzunluqda 42-76mm qalınlıqda sintetik - polipropilen kəndirin vizual yoxlanması | Vizual yoxlama | 1 | Sifarişçinin ərazisində icra edilir |
| 51 | Buraz başlıqların preslənməsi tamamlanması (Hard/ Soft eye termination) (10-32mm-yə kimi) |  | 1 | Servisdə xüsusi avadanlıqla preslənir və sınaq olunur |
| 52 | Buraz başlıqların preslənməsi tamamlanması (Hard/ Soft eye termination) (33-55mm-yə kimi) |  | 1 | Servisdə xüsusi avadanlıqla preslənir və sınaq olunur |
| 53 | 15-76mm Dəniz zəncirinin yoxlanması  | Vizual yoxlama | 1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **BURAZ DOLAMAQ ƏMƏLİYYATI (SPOOLİNG)**  |
| 54 | Burazların yığılması | 200 ton Spooling Xidməti | 1 gün | Qiymətə avadanlıq, daşınma, qaldırıcı qurğu, 1 operator və kran xərcləri daxil olmalıdır |
|  | **XƏRƏKLƏR, KƏMƏRLƏR, ÜÇ AYAQLAR, İNERSİYA BARABANLARI** |
| 55 | Üç ayaq (Tripod) qurğunun elementlərinin yoxlanılması | Yük sınağı | 1 | İcraçının istehsalat sahəsində aparılmalıdır |
| 56 | Xərəklərin yoxlanılması | Vizual yoxlama | 1 |  |
| 57 | Hündürlükdə işləmək üçün kəmərlərin yoxlanılması | Yük sınağı | 1 |  |
| 58 | İnersiya barabanın yoxlanılması | Yük sınağı | 1 | İcraçının istehsalat sahəsində aparılmalıdır |
|  | **KNEXTLƏR** |
| 59 | Knextlərın yoxlanılması | Təhlükəsiz yük sınağı (SWL) | 1 |  |
| 60 | Gəmidaxili knextlərin (Samson post) | Təhlükəsiz yük sınağı (SWL) | 1 |  |
|  | **KRANLAR və KRAN BALKALAR** |
| 61 | Göyərtə kranlarının və fundamentlərin (Deck Crane) yoxlanılması (20 tona qədər) | Funksional sınaq | 1 |  |
| 62 | Göyərtə kranlarının və fundamentlərin (Deck Crane) yoxlanılması (21-50 ton) | Funksional sınaq | 1 |  |
| 63 | Göyərtə kranlarının və fundamentlərin (Deck Crane) yoxlanılması (51-100 ton) | Funksional sınaq | 1 |  |
| 64 | Göyərtə kranlarının və fundamentlərin (Deck Crane) yoxlanılması (101-600 ton) | Funksional sınaq | 1 |  |
| 65 | Göyərtə kranlarının və fundamentlərin (Deck Crane) yoxlanılması (601-2500 ton) | Funksional sınaq | 1 |  |
| 66 | Göyərtə kranlarının (Deck Crane) yoxlanılması (20 tona qədər) | Təhlükəsiz yük qaldırma sınağı (SWL) | 1 | Su şarları vasitəsilə yük qaldırma sınaq aparılmalıdır |
| 67 | Göyərtə kranlarının (Deck Crane) yoxlanılması (21-50 ton) | Təhlükəsiz yük qaldırma sınağı (SWL) | 1 | Su şarları vasitəsilə yük qaldırma sınaq aparılmalıdır |
| 68 | Göyərtə kranlarının (Deck Crane) yoxlanılması (51-100 ton) | Təhlükəsiz yük qaldırma sınağı (SWL) | 1 | Su şarları vasitəsilə yük qaldırma sınaq aparılmalıdır |
| 69 | Göyərtə kranlarının (Deck Crane) yoxlanılması (101-600 ton) | Təhlükəsiz yük qaldırma sınağı (SWL) | 1 | Su şarları vasitəsilə yük qaldırma sınaq aparılmalıdır |
| 70 | Göyərtə kranlarının (Deck Crane) yoxlanılması (601-2500 ton) | Təhlükəsiz yük qaldırma sınağı (SWL) | 1 | Su şarları vasitəsilə yük qaldırma sınaq aparılmalıdır |
| 71 | Xilasedici sürətli qayıqları (FRC), sal və az sürətli olan qayıqların kranbalkaları yoxlanılması | Təhlükəsiz yük qaldırma sınağı (SWL) | 1 |  |
| 72 | Məsafədən idarəolunan qarmaq sistemləri (quick release ) FRC üçün olur  | Servisdə sınaq (istehsalçının tələbinə uyğun)  | 1 |  |
| **BUCURQATLAR** |
| 73 | 5-30 tona qədər Bucurqadların barabanın və üzərindəki burazının açılıb yığılması | Visual yoxlama (Buraz dolama əməliyyatı) | 1 |  |
| 74 | 31-60 tona qədər Bucurqadların barabanın və üzərindəki burazının açılıb yığılması | Visual yoxlama (Buraz dolama əməliyyatı) | 1 |  |
| 75 | 61-100 tona qədər Bucurqadların barabanın və üzərindəki burazının açılıb yığılması | Visual yoxlama (Buraz dolama əməliyyatı) | 1 |  |
| 76 | 101-250 tona qədər Bucurqadların barabanın və üzərindəki burazının açılıb yığılması | Visual yoxlama (Buraz dolama əməliyyatı) | 1 |  |
| 77 | Bucurqadların yoxlanılması – gəminun Bollard pull 20-250 ton | Yəhlükəsiz yük dartma sınağı (SWL)  | 1 | Dəniz əməliyyatı, xüsusi tərəzi,  |
| **MAQNİT TESTİ (MPİ) və NDT TESTİ** |
| 78 | Qaynaq olunmuş tikişlər və digər avadanlıqlarda çatların və digər zədələrin aşkar edilməsi üçün yoxlama | MPİ sınağı | 1 m2 | Yoxlama xüsusi cihazla aparılır,[ASTM E 1444 vs BE EN 1290 standartına uyğun](https://www.ndt.net/forum/thread.php?msgID=46426)  |
| 79 | Qaynaq olunmuş tikişlər və digər avadanlıqlarda çatların və digər zədələrin aşkar edilməsi üçün yoxlama | NDT sınağı | 1 m2 | Yoxlama xüsusi cihazla aparılır,[ASTM E 1444 vs BE EN 1290 standartına uyğun](https://www.ndt.net/forum/thread.php?msgID=46426)  |
| **LÖVBƏRLƏR VƏ LÖVBƏR QURĞULARI (kenter xəlqəlari, kantraforslar)** |
| 80 | Lövbər birləşdirici bəndlərin, kilidlərin yoxlanılması (5 tona qədər) | Təhlükəsiz yük sınağı (SWL) | 1 | Xüsusi tərəzi ilə |
| 81 | Lövbər birləşdirici bəndlərin, kilidlərin yoxlanılması (5-10 ton) | Təhlükəsiz yük sınağı (SWL) | 1 | Xüsusi tərəzi ilə |
| 82 | Lövbər birləşdirici bəndlərin, kilidlərin yoxlanılması (10-20 tona qədər) | Təhlükəsiz yük sınağı (SWL) | 1 | Xüsusi tərəzi ilə |
| 83 | Kenter link və zəncir birləşdiricinin yoxlanması (maksimum 76mm) | Təhlükəsiz yük sınağı (SWL) | 1 |  |

|  |
| --- |
| **DİQƏR MÜXTƏLİF TAKELAJLAR** |
| 84 | Üzən buylarının (Mooring Buoy) yoxlanılması 3,5mtr x 5mtr | Vizual yoxlama | 1 |  |
| 85 | 10-60 ton Delta lövhəsinin (Delta plate) yoxlanılması | Təhlükəsiz yük sınağı (SWL) | 1 |  |
| 86 | 61-120 ton Delta lövhəsinin (Delta plate) yoxlanılması | Təhlükəsiz yük sınağı (SWL) | 1 |  |
| 87 | 121-250 tona kimi Delta lövhəsinin (Delta plate) yoxlanılması | Təhlükəsiz yük sınağı (SWL) | 1 |  |
| 88 | 1-20 tona kimi Kran manipulyatorun (Knuckle boom crane) yoxlanılması | Təhlükəsiz yük sınağı (SWL) | 1 |  |
| 89 | 21-40 tona kimi Kran manipulyatorun (Knuckle boom crane) yoxlanılması | Təhlükəsiz yük sınağı (SWL) | 1 |  |

**Qeyd:**

**Verilən qiymət təkliflərində Bakı və Abşeron yarımadası ərazisində avadanlıqların daşınma/geri qaytarılma, kranla, əllə yükləmə/boşaldılma işlərinin dəyəri də daxil edilməlidir.**

**Hər bir xidmət növü üzrə vahid qiymət təklifi təqdim edilməlidir. Yəni, iş və qeyri-iş saatlarında görüləcək işlər vahid bir qiymətlə əhatə olunmalıdır.**

**Nəzərə alınmalıdır ki, tələbat dövri xarakterli deyildir və tələbat yarandıqca ASCO-nun sifarişi əsasında icra ediləcəkdir. Bu məqsədlə də qalib İcraçı ilə ümumi əməkdaşlıq – çərçivə xarakterli müqavilənin bağlanılması nəzərdə tutulur.**

**Ödəmə şərti yalnız fakt üzrə qəbul edilir və digər ödəniş şərtləri nəzərdə tutulan təkliflər müsabiqədən kənarlaşdırılır və qiymətləndirilməyəcəkdir.**

**Yükqaldırıcı və yüktutucu avadanlıq və tərtibatların sınaqlarını icra edəcək təşkilatlardan tələb olunan meyarlar.**

ASCO-nun gəmilərində  və sahil obyeklərində yükqaldırıcı və yüktutucu avadanlıq və tərtibatların sınağı üçün cəlb olunacaq icraçı şirkətdən tələb olunan əsas meyar Yükqaldırma Avadanlıqları Mühəndisləri Birliyi (LEEA) kimi nüfuzlu cəmiyyətin tam üzvlük statusuna malik olması, öz təlim-tədis metodologiyalarının, təlim mərkəzlərinin fəaliyyətləri üçün LEEA Birliyi tərəfindən mütəmadi akkreditasiya olunmasıdır. Bundan başqa, yükqaldırıcı və yüktutucu avadanlıqların sınaq metodologiyaları, sınaq avadanlıqları, həmçinin mütəxəssislərin peşəkarlıqları ilə bağlı aşağıda qeyd olunan sənədlər təqdim olunmalıdır:

1. Təhlükə potensiallı diaqnostika lisenziyası

2. Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi tərəfindən tanınma

3. ISO 17020 Uyğunluğun qiymətləndirilməsi -Yoxlama aparan orqanların fəaliyyətinə dair tələblər

4. LEEA tam üzvlük lisenziyası - Yükqaldırma Avadanlıqları Mühəndisləri Birliyi

5. ISO 9001 - Keyfiyətli İdarəetmə Sistemi sertifikatı

6. ISO 45001 -Əməyin mühafizəsi və Təhlükəsizliyi Sistemi Sertifikatı,

7. ISO 14001 - Ətraf mühitin Mühafizəsi standartı Sertifikatı

8. Motion Kinetic Database-İnspeksiya olunmuş avadanlıqların inventarlaşma proqramına malik olmalarına dair sənəd

9. LOLER 98 -“Yukqaldırıcı Əməliyyatlar və Yükqaldırıcı Avadanlıqlar qaydaları” əsasında fəaliyyətlərini təsdiq edən sənəd.

Gəmilərdə aparılan müxtəlif növ yükqaldırıcı qurğuların və lövbər/yedək bucurqadlarının sınaq olunması və sınaq sertifikatlarının verilməsini icra edən təşkilat, SOLAS-ın II-1/3-13 qaydalarına əsasən Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi (Dövlət Bayraq) tərəfindən tanınmalı və aidiyyəti Təsnifat Cəmiyətləri tərəfindən akkreditə olunmalıdırlar.

Yükqaldırma avadanlıqlarının sınaqlarını aparan mütəxəssislərin bu sahədə minimum  5 il fasiləsiz təcrübələrinin olmasını təsdiq edən sənəd təqdim etməlidirlər.

* **Yuxarıda göstərilən sənədlər bütövlükdə təqdim edilmədiyi təqdirdə iştirakçıların təklifləri kənarlaşdırılacaqdır.**

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

 Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.