“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

“ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

“216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



“**Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin tabeliyində olan DND-nın inzibati binasının pilləkənlərinə mərmərin vurulması (mal-material və işçiliklə birlikdə) işləri üçün xidmətin satınalınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə № AM038/2024**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur); * İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; * Müsabiqə təklifi; * Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi; * Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.   İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci  **15.03.2024-cü il,** Bakı vaxtı ilə saat **16:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.    Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:**   * Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 08:00-dan 17:00-a kimi ala bilərlər. * İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz): **100 Azn.** * Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər. * ***Hesab nömrəsi:***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı  ABB- Müştəri Xidməti Departamenti  Kod: 805250  VÖEN: 9900001881  Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT: IBAZAZ2X  Alan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  VÖEN: 1701579951  Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT: CITIUS33  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Departament  SWIFT: IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX İD: 1701579951  Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT: COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID: 1701579951  Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.** |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :**   * Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir. * Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır. * Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır. * Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir. * Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur. * Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız malların anbara təhvil verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır.   **Müqavilənin icra müddəti:**   * Mallara təcili təlabat yarandığından çatdırılma müddəti 10 gün ərzində nəzərdə tutulmuşdur. |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **27 mart 2024-cü il**, Bakı vaxtı ilə saat **17:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər. * Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır. |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**  Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1003 (indeks), Bakı şəhəri Mikayıl Useynov küçəsi 2 ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.  **Əlaqələndirici şəxslər:**  ASCO-nun Satınalmalar Departamentinin mütəxəssisi  Emil Babayev  Telefon nömrəsi: +994 50 212 35 11 (daxili nömrə 1242)  Elektron ünvan: [emil.a.babayev@asco.az](mailto:emil.a.babayev@asco.az?subject=M%C3%B6vzu:&body=H%C3%B6rm%C9%99tli%20Emil%20Babayev,), [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az)  **Hüquqi məsələlər üzrə:**  Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)  Elektron ünvan: [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az) |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**  Zərflərin açılışı **28 mart 2024-cü il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **15:00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır.  Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**  Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

**M.Y.**

**MALLARIN SİYAHISI:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra №** | **İşlərin adı, təsviri** | | | **Ölçü vahidi** | | **Miqdarı** | |
|  | | **Zirzəmi** |  | |  | |
|  | | **Qapı və pəncərə altlıqları** |  | |  | |
| 1 | | Qapı altlıqlarına mərmərin quraşdrılması(Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) qal 2sm, eni 10-15sm (sq üçün) | pm | | 5,00 | |
| 2 | | 2sm qal. mərmər pəncərə altlığının quraşdırılması(Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007), eni: 31 sm | pm | | 70,00 | |
|  | | 1 ci mərtəbə |  | |  | |
|  | | **Qapı və pəncərə altlıqları** |  | |  | |
| 3 | | Qapı altlıqlarına mərmərin quraşdrılması qal 2sm, eni 10-15sm (sq üçün) (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | | 10,00 | |
| 4 | | 2sm qal. mərmər pəncərə altlığının quraşdırılması, eni: 31 sm (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | | 73,00 | |
|  | | **2-ci mərtəbə** |  | |  | |
|  | | **Qapı və pəncərə altlıqları** |  | |  | |
| 5 | | Qapı altlıqlarına mərmərin quraşdrılması qal 2sm, eni 10-15sm (sq üçün) (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | | 7,00 | |
| 6 | | 2sm qal. mərmər pəncərə altlığının quraşdırılması, eni: 31 sm (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | | 79,00 | |
|  | | **3-cü mərtəbə** |  | |  | |
|  | | **Qapı və pəncərə altlıqları** |  | |  | |
| 7 | | Qapı altlıqlarına mərmərin quraşdrılması qal 2sm, eni 10-15sm (sq üçün) (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | | 4,80 | |
| 8 | | 2sm qal. mərmər pəncərə altlığının quraşdırılması, eni: 31 sm (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | | 78,40 | |
|  | | **Qapı və pəncərə altlıqları** |  | |  | |
| 9 | | Mərmər qapı altlıqlarının quraşdrılması qal 2sm, eni 10-15sm (sq üçün) (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | | 3,20 | |
| 10 | | 2sm qal. mərmər pəncərə altlığının quraşdırılması, eni: 31-35 sm (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | | 78,40 | |
|  | | **Bölmə-1: Daxili sol pilləkənlər** |  | |  | |
|  | | **Pilləkənlər** |  | |  | |
| 11 | | Meydançaların döşəməsinin 70mm qal. sem-qum məhlulu ilə hamarlanması (sem-qum qarışığı-M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014, | m2 | | 29,82 | |
| 12 | | Pilləkən meydançasına 2sm qal. mərmərin vurulması (sem-qum qarışığı -M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014 (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | m2 | | 29,82 | |
| 13 | | Pilləkən pilələrini 3x33sm və sinəsi 2x16sm qal mərmərlə üzlənməsi (sem-qum qarışığı -M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014 (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | | 110,00 | |
| 14 | | Pilləkən pilələrinə 8sm enində süpürgəliyin 2sm qal. mərmər vurulması (sem-qum qarışığı -M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014 (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | | 73,10 | |
| 15 | | Mövcud metal pilləkən məhəcərlərinin sökülməsi və rənglənərək yenidən quraşdırılması | pm | | 32,64 | |
|  | | **Bölmə-2: Daxili sağ pilləkənlər** |  | |  | |
|  | | **Pilləkənlər** |  | |  | |
| 16 | | Meydançaların döşəməsinin 70mm qal. sem-qum məhlulu ilə hamarlanması (sem-qum qarışığı-M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014, | m2 | | 29,82 | |
| 17 | | Pilləkən meydançasına 2sm qal. mərmərin vurulması (sem-qum qarışığı -M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014 (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | m2 | | 29,82 | |
| 18 | | Pilləkən pilələrini 3x33sm və sinəsi 2x16sm qal mərmərlə üzlənməsi (sem-qum qarışığı -M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014 (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | | 110,00 | |
| 19 | | Pilləkən pilələrinə 8sm enində süpürgəliyin 2sm qal. mərmər vurulması (sem-qum qarışığı -M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014 (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | | 73,10 | |
| 20 | | Mövcud metal pilləkən məhəcərlərinin sökülməsi və rənglənərək yenidən quraşdırılması | pm | | 32,64 | |
|  | | **Bölmə-3: Daxili əsas pilləkənlər** |  | |  | |
|  | | **Döşəmə** |  | |  | |
|  | | **Pilləkənlər** |  | |  | |
| 21 | | Meydançaların döşəməsinə 70mm qal. sem-qum məhlulu ilə hamarlanması (sem-qum qarışığı-M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014, | m2 | | 36,40 | |
| 22 | | Pilləkən meydançasına 2sm qal. mərmərin vurulması (sem-qum qarışığı -M50) semend M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014 (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | m2 | | 36,40 | |
| 23 | | Pilləkən pilələrini 3x33sm və sinəsi 2x16sm qal mərmərlə üzlənməsi (sem-qum qarışığı -M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014 (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | | 121,00 | |
| 24 | | Pilləkən pilələrinə 8sm enində süpürgəliyin 2sm qal. mərmər vurulması (sem-qum qarışığı -M50) sement M400-AZS 411- 2010 ( EN 197 – 1 :2000 ) CEM II/A-P 32,5 R, Qum -ГОСТ 8736-2014 (Mərmər - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | pm | | 55,58 | |
| 25 | | Mövcud metal pilləkən məhəcərlərinin sökülməsi və rənglənərək yenidən quraşdırılması | pm | | 32,44 | |
| 26 | | Metal profillərdən əl üz yuyan üçün karkazın yığılması(40x40x3mm metal profil) eni 70sm | metr | | 19 | |
| 27 | | Əl-üz yuyan üçün 50sm keramik çaşqanın quraşdırılması (ağ Rəng) | ədəd | | 24 | |
| 28 | | 2sm qal. Qranitdən əl üz yuyanın quraşdırıması (eni 70sm,sinəsi 20sm)(ağ qranit)(Qranit - Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən numunəyə əsasən, AZS 480-2011, ГОСТ 530-2007) | metr | | 19 | |

**ASCO-nun DND-nın inzibati binasının pilləkən pillələrinə mərmərin vurulması xidmətləri üçün nəzərdə tutulan texniki tələblər və iş həcmi**:

* İnzibati binanın təmiri işlərinin aparılması zamanı Layihə sənədlərinə uyğun icra olunmalıdır;
* İstifadə olunan materialların keyfiyyət serfikatı, uyğunluq serfikatı, istehsalçı haqqında məlumat, texniki parametrlər haqqında məlumat təqdim olunmalıdır;
* İşlərin icra (təhvil) müddəti göstərilməlidir;
* İştirakçı işçilərin siyahısı və müvafiq əmək müqavilələrinin surətləri təqdim olunmalıdır;
* İştirakçı təşkilat müvafiq işlər üzrə təcrübə təqdim etməlidir;
* İştirakçı təşkilat lisenziya(tikinti işləri) təqdim etməlidir;
* Suppodratçı təşkilat təqdim etməklə təklif qəbul edilmir.
* Tikinti işləri aparan zaman təhlükəsizlik qaydaları ASCO-nun tələbləri və tikinti norma qaydalarına uyğun yerinə yetirilməlidir;

**Texniki suallarla bağlı:**

**ASCO-nun tikinti üzrə**

**mühəndis Cavid Eminov**

**Tel:** +994 50 2740251

**E-mail:** : [cavid.eminov@asco.az](mailto:cavid.eminov@asco.az)

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.