“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

“ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

“216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Struktur idarələrə tələb olunan olunan Mexaniki alətlərin satınalınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM048/2024**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur); * İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; * Müsabiqə təklifi; * Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi; * Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.   İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci  **05 aprel 2024-ci il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.    Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:**   * Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 18:00-a kimi ala bilərlər. * İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz):**LOT 1** - **100 (əlli) Azn, LOT 2 – 50 (əlli) Azn.** * Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər. * ***Hesab nömrəsi:***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı  ABB- Müştəri Xidməti Departamenti  Kod: 805250  VÖEN: 9900001881  Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT: IBAZAZ2X  Alan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  VÖEN: 1701579951  Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT: CITIUS33  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Departament  SWIFT: IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX İD: 1701579951  Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT: COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID: 1701579951  Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.** |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :**   * Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir. * Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır. * Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır. * Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir. * Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur. * Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız xidmətləri təhvil təslim aktı verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır. |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **15 Aprel 2024-ci il,** Bakı vaxtı ilə saat **12:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər. * Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır. |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**  Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1029 (indeks), Neftçilər prospekti 2, ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.  **Əlaqələndirici şəxs:**  Şəhriyar Quliyev  ASCO-nun Satınalmalar Departamenti  Telefon nömrəsi: **+99455 444 36 37**  Elektron ünvan: [shahriyar.quliyev@asco.az](mailto:shahriyar.quliyev@asco.az?subject=M%C3%B6vzu:&body=H%C3%B6rm%C9%99tli%20%C5%9E%C9%99hriyar%20Quliyev,), [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az)  **Hüquqi məsələlər üzrə:**  Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1053)  Elektron ünvan: [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az) |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**  Zərflərin açılışı **15 Aprel 2024-ci il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **15:00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır.  Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**  Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

**M.Y.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Baş ofis 10083268** | | | | |
| **LOT- 1 üzrə mexaniki alətlər** | | | | |
| 1 | Aboy bıçağı (universal) | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 2 | Açar 1÷32 (razvadnoy) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 3 | Açar dəsti adi mebel üçün, 8÷19 | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 4 | Altı üzlü açar dəsti, 1÷10 | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 5 | Altı künclü açar dəsti, 3÷17 | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 6 | Başlıq açar dəsti, 8÷32 | dəst | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 7 | Çilingər açar dəsti, 94 parça | dəst | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 8 | Balta (saplı) 800 qr | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 9 | Burğu 1-12mm (12 ədədli dəst)(metal)P6M5 | dəst | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 10 | Burğu 1-12mm (12 ədədli dəst)(taxta)P6M5 | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 11 | Burğu SDC-Plus, Ø16 mm L-60 sm | dəst | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 12 | Burğu SDC-Plus, Ø26 mm L-60 sm | dəst | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 13 | Kombinə edilmiş yastıdıdaq kəlbətin | dəst | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 14 | Yan kəsici kəlbətin, (izolyasiyalı) | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 15 | Vintburan (düz ağızlı), 6x100 | dəst | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 16 | Vintburan (düz ağızlı), 6x150 | dəst | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 17 | Vintburan (düz ağızlı), 8x250 | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 18 | Vintburan (çarpaz), 5x190 mm | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 19 | Metal alət yeşiyi, 547х278х271 mm | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 20 | Metçik G 1/8"  P6M5 | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 21 | Stangerpərgar L=300mm elektron  (0.01mm) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **DND 10088507** | | | | |
| 1 | Açar 1÷32 (razvadnoy) | ədəd | 31 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 2 | Qollu boru açarı, 1" (Ø 10÷36 mm) | ədəd | 15 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 3 | Qollu boru açarı, 2" (Ø 20÷63 mm) | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 4 | Qollu boru açarı, 3" (Ø 25÷90 mm) | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 5 | Aralanan açar ("razvadnoy"), 12" | ədəd | 15 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 6 | Aralanan açar ("razvadnoy"), 15" | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 7 | Altı künclü açar dəsti, 3÷17 | dəst | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 8 | İki tərəfli açıq ağızlı açar, 24÷27 | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 9 | Çilingər açar dəsti, 108 parça | dəst | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 10 | İki tərəflı atma açar dəsti, 6÷36 | dəst | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 11 | İki tərəfli açıq ağızlı açar dəsti, 6÷36 | dəst | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 12 | Balta (saplı) 1000 qr | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 13 | Bel sapı L=1500 mm | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 14 | Burğu 1-12mm (12 ədədli dəst)(metal)P6M5 | dəst | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 15 | Çəkic -800 qr | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 16 | Çəkic saplı, 300 qr | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 17 | Metal kəsən əl mişarı, l=300mm | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 18 | Metal kəsən əl mişarı üçün tiyə, l=300mm | ədəd | 300 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 19 | Metal kəsən əl qayçısı, L=320 mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 20 | Təmizləyici əl metal şotkası | ədəd | 105 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 21 | Metal şotka laqonda üçün (sərt) 3" | ədəd | 150 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 22 | Elektirik lobziki üçün tiyə (dikt üçün) | ədəd | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 23 | Mişar  (2 tutacaqlı) | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 24 | Mişar (taxta üçün) L=500mm;3d;TPI-7 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 25 | Dəmir kəsən mişar /Əl dəzgahı | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 26 | Kombinə edilmiş yastıdıdaq kəlbətin | ədəd | 130 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 27 | Yan kəsici kəlbətin, (izolyasiyalı) | ədəd | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 28 | Lom L=1400mm, 6,7 kq, QOST 1405-83 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 29 | Məngənə, D-200 mm (D dodağın ölçüsüdür) | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 30 | Şurup bağlayan nasadka, iki tərəfli | ədəd | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 31 | Vintburan (düz ağızlı), 6x100 | ədəd | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 32 | Vintburan (düz ağızlı), 6x150 | ədəd | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 33 | Vintburan (düz ağızlı), 8x250 | ədəd | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 34 | Vintburan (çarpaz), 5x190 mm | ədəd | 106 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 35 | Vintburan dəst (10 ədədli) | ədəd | 80 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 36 | Metal alət yeşiyi, 547х278х271 mm | əd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 37 | Şpatel balaca- 40mm | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 38 | Yağ vuran pres (əl ilə) | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 39 | Zubil, L=250mm | dəst | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 40 | Yeyə (əyə) yastı, L=300mm | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 41 | Həlqə (stopor) çıxaran, (4 ədədli dəst) | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 42 | İtilə.daş 150x32x25(pobed.)ГОСТ2424-83 | ədəd | 60 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **"Zığ" Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodu** **10079386** | | | | |
| 1 | Açar 1÷32 (razvadnoy) | ədəd | 35 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 2 | Açar dəsti adi mebel üçün, 8÷19 | dəst | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 3 | Altı üzlü açar dəsti, 1÷10 | dəst | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 4 | İki tərəfli açıq ağızlı açar, 8÷10 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 5 | Altı künclü açar dəsti, 3÷17 | dəst | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 6 | İki tərəfli açıq ağızlı açar, 24÷27 | ədəd | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 7 | Başlıq açar dəsti, 8÷32 | dəst | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 8 | İki tərəflı atma açar dəsti, 8÷24 | dəst | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 9 | İki tərəfli açıq ağızlı açar dəsti, 8÷24 | dəst | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 10 | İki tərəflı atma açar dəsti, 8÷32 | dəst | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 11 | İki tərəfli açıq ağızlı açar dəsti, 8÷32 | dəst | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 12 | Çilingər açar dəsti, 94 parça | dəst | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 13 | İki tərəflı atma açar dəsti, 6÷36 | dəst | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 14 | İki tərəfli açıq ağızlı açar dəsti, 6÷36 | dəst | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 15 | Balta(saplı)  600 qr | ədəd | 8 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 16 | Burğu Ø3,0 mm, (metal üçün) P6M5 | ədəd | 60 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 17 | Burğu SDC-Plus, Ø 7 mm L-16 sm | ədəd | 35 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 18 | Burğu SDC-Plus, Ø 9 mm L-16 sm | ədəd | 35 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 19 | Burğu Ø 0,5 mm P6M5 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 20 | Burğu Ø 1,0 mm P6M5 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 21 | Burğu Ø 1,2 mm P6M5 | ədəd | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 22 | Burğu Ø 1,5 mm P6M5 | ədəd | 35 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 23 | Burğu Ø 1,8 mm P6M5 | ədəd | 35 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 24 | Burğu Ø 2,0 mm P6M5 | ədəd | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 25 | Burğu Ø5,2 mm L-12 sm (sadə drel üçün) (metal üçün) | ədəd | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 26 | Çəkic saplı, 800 qr | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 27 | Çəkic saplı, 300 qr | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 28 | Metal kəsən əl mişarı, l=300mm | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 29 | Metal kəsən əl mişarı üçün tiyə, l=300mm, HSS | ədəd | 610 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 30 | Təmizləyici əl metal şotkası | ədəd | 300 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 31 | Metal şotka laqunda üçün (sərt), Ø 115 mm | ədəd | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 32 | Elektirik lobziki üçün tiyə (dikt üçün) | ədəd | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 33 | Elektrik mişarı frezi, Ø 300 mm (laminat üçün) | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 34 | Elektrik mişarı frezi, Ø 300 mm (taxta üçün) | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 35 | Mişar  (2 tutacaqlı) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 36 | Kombinə edilmiş yastıdodaq kəlbətin, (izolyasiyalı) | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 37 | Yan kəsici kəlbətin, (izolyasiyalı) | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 38 | Şurup bağlayan nasadka, iki tərəfli | ədəd | 900 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 39 | Vintburan (düz ağızlı), 6x100 | ədəd | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 40 | Vintburan (düz ağızlı), 6x150 | ədəd | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 41 | Vintburan (düz ağızlı), 8x250 | ədəd | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 42 | Vintburan (çarpaz), 5x190 mm | ədəd | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 43 | Metal alət yeşiyi, 547х278х271 mm | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 44 | Zubil, L=250mm | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 45 | Yeyə (əyə) yastı, L=300mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 46 | Həlqə (stopor) çıxaran, (4 ədədli dəst) | dəst | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 47 | Metal kəsən əl qayçısı, l=200 mm | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 48 | Stangerpərgar L=150 mm elektron (0.01mm) | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 49 | Stangerpərgar L=300mm elektron  (0.01mm) | ədəd | 8 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 50 | İndiqator  "ИРТ" 0÷0,8 mm | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 51 | Kron pərgar indiqatorlu, L=200 mm | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 52 | Bucaqölçən (rəqəmsal), 200x0.05 mm | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 53 | Yivşablonu, D 60° | dəst | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 54 | Yivşablonu, D55° | dəst | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 55 | Vintburan dəst (10 ədədli) | ədəd | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 56 | Kəlbətin (unversal) | ədəd | 70 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 57 | Açar (razvadnoy) 0÷19mm | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 58 | Aralanan açar ("razvadnoy"), 35" | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 59 | Açar dəsti 6÷32 (bir tərəfi qayış-bir tərəfi ulduz) | dəst | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 60 | Çilingər açar dəsti s8÷s32 nakidnoy | dəst | 60 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 61 | Çilingər açar dəsti s8÷s32 qayeçnı | dəst | 60 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 62 | Ulduz açar dəsti 1÷14 mm | dəst | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 63 | Şarnirli açar N10 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 64 | Şarnirli açar N13 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 65 | Şarnirli açar N14 | ədəd | 15 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 66 | Zərbə açarı 36 L-250mm | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 67 | Zərbə açarı 24 | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 68 | Zərbə açarı 27 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 69 | Zərbə açarı 30 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 70 | Zərbə açarı 32 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 71 | Zərbə açarı 36 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 72 | Zərbə açarı 41 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 73 | Zərbə açarı 46 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 74 | Zərbə açarı 50 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 75 | Zərbə açarı 55 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 76 | Zərbə açarı 60 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 77 | Zərbə açarı 65 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 78 | Zərbə açarı 70 | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 79 | Zərbə açarı 75 | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 80 | Zərbə açarı 80 | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 81 | Zərbə açarı 85 | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 82 | Zərbə açarı 90 | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 83 | Zərbə açarı 95 | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 84 | Zərbə açarı 100 | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 85 | Zərbə açarı 105 | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 86 | Burğu Ø3,0 mm, (metal üçün) P6M5 | ədəd | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 87 | Burğu Ø 5,0 mm P6M5 | ədəd | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 88 | Burğu Ø 6,0 mm P6M5 | ədəd | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 89 | Burğu Ø 6,5 mm P6M5 | ədəd | 65 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 90 | Burğu Ø10 mm metal üçün | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 91 | Burğu Ø 15 mm P6M5 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 92 | Burğu Ø 15,5 mm P6M5 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 93 | Burğu Ø18mm, (metal üçün) P6M5 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 94 | Burğu Ø20mm, (metal üçün) P6M5 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 95 | Burğu Ø22mm, (metal üçün) P6M5 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 96 | Burğu metal üçün Ø4-32mm GEKO (G38500) | ədəd | 15 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 97 | Mərkəzi burğu Ø4 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 98 | Mərkəzi burğu Ø5 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 99 | Mərkəzi burğu Ø6 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 100 | Fırlanan mərkəz MORZE | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 101 | Yeyə dairəvi L-300mm (Yeyə dəsti ( 4 əd ), L=300mm) | ədəd | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 102 | Balta böyük L=900mm;2,5kq | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 103 | Bel kəsərli taxta tutacaqla 205x290x1500 | ədəd | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 104 | Çalovlı bel taxta tutacaqla 280х235x1500 | ədəd | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 105 | Kağız kəsən bıçaq | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 106 | Çəkic saplı 500 qr | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 107 | Metal kəsən əl qayçısı, L=250mm+B253 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 108 | Metal şotka laqonda üçün (sərt) 3" | ədəd | 200 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 109 | Pnevmo çəkic | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 110 | Pnevmatik çəkic ИП-4126 | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **BGTZ Tələbnamə 10075196** | | | | |
| 1 | Burğu 1-12mm (12 ədədli dəst)(metal)P6M5 | DƏS | 158 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 2 | Burğu 1-12mm (12 ədədli dəst)(taxta)P6M5 | DƏS | 158 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 3 | Burğu SDC-Plus, Ø10 mm  L-16 sm | ƏD | 163 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 4 | Burğu SDC-Plus, Ø10 mm  L-21 sm | ƏD | 163 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 5 | Burğu SDC-Plus, Ø12 mm  L-45 sm | ƏD | 183 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 6 | Burğu SDC-Plus, Ø12,0 mm L-60 sm | ƏD | 153 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 7 | Burğu SDC-Plus, Ø14 mm L-45 sm | ƏD | 183 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 8 | Burğu SDC-Plus, Ø14 mm L-60 sm | ƏD | 183 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 9 | Burğu SDC-Plus, Ø14 mm L-26 sm | ƏD | 183 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 10 | Burğu SDC-Plus, Ø16 mm L-45 sm | ƏD | 314 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 11 | Burğu SDC-Plus, Ø16 mm L-60 sm | ƏD | 104 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 12 | Burğu SDC-Plus, Ø26 mm L-60 sm | ƏD | 210 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 13 | Burğu Ø3,0 mm, (metal üçün) P6M5 | ƏD | 210 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 14 | Burğu Ø4,0 mm L=61 mm (metal üçün), P6M5 | ƏD | 504 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 15 | Burğu Ø5,0 mm L=86 mm (metal üçün), P6M5 | ƏD | 504 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 16 | Burğu SDC-Plus, Ø 6 mm L-16 sm | ƏD | 112 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 17 | Burğu SDC-Plus, Ø 7 mm L-16 sm | ƏD | 206 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 18 | Burğu SDC-Plus, Ø 9 mm L-16 sm | ƏD | 203 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 19 | Burğu Ø 1,0 mm P6M5 | ƏD | 105 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 20 | Burğu Ø 1,2 mm P6M5 | ƏD | 105 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 21 | Burğu Ø 1,5 mm P6M5 | ƏD | 160 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 22 | Burğu Ø 1,8 mm P6M5 | ƏD | 160 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 23 | Burğu Ø 2,0 mm P6M5 | ƏD | 23 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 24 | Burğu Ø 3,5 mm P6M5 | ƏD | 110 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 25 | Burğu Ø 4,2 mm P6M5 | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 26 | Burğu Ø 5,2 mm P6M5 | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 27 | Burğu Ø 5,5 mm P6M5 | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 28 | Burğu Ø 6,5 mm P6M5 | ƏD | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 29 | Burğu Ø 6,8 mm P6M5 | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 30 | Burğu Ø 7,0 mm P6M5 | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 31 | Burğu Ø 7,5 mm P6M5 | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 32 | Burğu Ø 8,0 mm P6M5 | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 33 | Burğu Ø 9,0 mm P6M5 | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 34 | İndiqator "ИЧ" 0÷50 mm | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 35 | Mikrometrik nutromer, 75÷175 mm | ƏD | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 36 | Kron pərgar indiqatorlu, L=200 mm | ƏD | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 37 | Aboy bıçağı (universal) | ƏD | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 38 | Balta (saplı) 1000 qr | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 39 | Balta(saplı)  600 qr | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 40 | Balta (saplı) 800 qr | ƏD | 14 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 41 | Çəkic saplı, 1500 qr | ƏD | 31 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 42 | Çəkic saplı, 300 qr | ƏD | 24 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 43 | İki tərəfli açıq ağızlı açar dəsti, 8÷32 | DƏS | 47 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 44 | Çilingər açar dəsti, 94 parça | DƏS | 7 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 45 | İki tərəflı atma açar dəsti, 6÷36 | DƏS | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 46 | Metal kəsən əl mişarı, l=300mm | ƏD | 24 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 47 | Metal kəsən əl mişarı üçün tiyə, l=300mm | ƏD | 400 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 48 | Metal kəsən əl qayçısı, L=320 mm | ƏD | 21 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 49 | Metal şotka laqunda üçün (sərt), Ø 115 | ƏD | 85 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 50 | Metal şotka laqunda üçün yumşaq, Ø 115 | ƏD | 75 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 51 | Elektirik lobziki üçün tiyə (dikt üçün) | ƏD | 125 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 52 | Elektrik mişarı frezi, Ø 300(taxta üçün) | ƏD | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 53 | Kombinə edilmiş yastıdıdaq kəlbətin | ƏD | 34 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 54 | Yan kəsici kəlbətin, (izolyasiyalı) | ƏD | 38 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 55 | Kuvald B=50 mm 2kq (küt burun dəmirçi) | ƏD | 24 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 56 | Kuvald B=62 mm 3kq (küt burun dəmirçi ) | ƏD | 24 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 57 | Kuvald B=68 mm 5kq (küt burun dəmirçi ) | ƏD | 26 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 58 | Lom L=1180mm, 4,2 kq, QOST 1405-83 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 59 | Lom L=1400mm, 6,7 kq, QOST 1405-83 | ƏD | 23 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 60 | Məngənə, D-250 mm (D dodağın ölçüsüdür) | ƏD | 9 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 61 | Məngənə, D-160 mm (D dodağın ölçüsüdür) | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 62 | Məngənə, D-200 mm (D dodağın ölçüsüdür) | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 63 | Şurup bağlayan nasadka, iki tərəfli | ƏD | 500 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 64 | Plastmas boruları (Ø45,0)kəsmək üç qayçı | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 65 | Qollu boru açarı, 1" (Ø 10÷36 mm) | ƏD | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 66 | Qollu boru açarı, 1 1/2" (Ø 20÷50 mm) | ƏD | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 67 | Qollu boru açarı, 2" (Ø 20÷63 mm) | ƏD | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 68 | Qollu boru açarı, 3" (Ø 25÷90 mm) | ƏD | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 69 | Qollu boru açarı, 4" (Ø 32÷120 mm) | ƏD | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 70 | Aralanan açar ("razvadnoy"), 6" | ƏD | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 71 | Aralanan açar ("razvadnoy"), 12" | ƏD | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 72 | Aralanan açar ("razvadnoy"), 15" | ƏD | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 73 | Aralanan açar ("razvadnoy"), 18" | ƏD | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 74 | Yağ vuran pres (əl ilə) | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 75 | Zubil, L=250mm | ƏD | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 76 | Yeyə (əyə) yastı, L=300mm | ƏD | 44 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 77 | Altı künclü açar dəsti, 3÷17 | DƏS | 22 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 78 | İki tərəfli açıq ağızlı açar, 24÷27 | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 79 | Həlqə (stopor) çıxaran, (4 ədədli dəst) | DƏS | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 80 | Metal kəsən əl qayçısı, l=200 mm | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 81 | Açar dəsti adi mebel üçün, 8÷19 | DƏS | 21 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 82 | Altı üzlü açar dəsti, 1÷10 | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 83 | Stangerpərgar L=150 mm elektron (0.01mm) | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 84 | Stangerpərgar L=300mm elektron  (0.01mm) | ƏD | 13 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 85 | Bucaqölçən, 400÷200 mm | ƏD | 42 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 86 | Bucaqölçən (rəqəmsal), 200x0.05 mm | ƏD | 7 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 87 | Yivşablonu, D55° | DƏS | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 88 | Vintburan dəst (10 ədədli) | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 89 | Kəlbətin (unversal) | ƏD | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 90 | Açar 1÷32 (razvadnoy) | ƏD | 14 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 91 | Burğu Ø5,2 mm L-12 sm (metal üçün) | ƏD | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 92 | Çilingər açar dəsti, 108 parça | DƏS | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 93 | Yeyə dəsti ( 4 əd ), L=300mm | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 94 | Qaz açarı №2, L=400 mm, | ƏD | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 95 | Qaz açarı №3, L=500 mm | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 96 | Dəlik açan (proseçka) alət 3-25 mm | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 97 | Burğu dəsti (dəmir üçün) Ø 1-10 mm | DƏS | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 98 | Dəmir kəsən mişarın bıçağı L=450mm | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **XDND Tələbnamə 10084692** | | | | |
| 1 | Aboy bıçağı (universal) | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 2 | Açar torsevoy 12;13 mm | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 3 | Açar torsevoy 8;10 mm | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 4 | Açar 1÷32 (razvadnoy) | ƏD | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 5 | Qollu boru açarı, 1" (Ø 10÷36 mm) | ƏD | 22 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 6 | Qollu boru açarı, 1 1/2" (Ø 20÷50 mm) | ƏD | 22 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 7 | Qollu boru açarı, 2" (Ø 20÷63 mm) | ƏD | 22 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 8 | Qollu boru açarı, 3" (Ø 25÷90 mm) | ƏD | 22 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 9 | Qollu boru açarı, 4" (Ø 32÷120 mm) | ƏD | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 10 | Aralanan açar ("razvadnoy"), 6" | ƏD | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 11 | Aralanan açar ("razvadnoy"), 12" | ƏD | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 12 | Aralanan açar ("razvadnoy"), 15" | ƏD | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 13 | Aralanan açar ("razvadnoy"), 18" | ƏD | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 14 | Altı üzlü açar dəsti, 1÷10 | DƏS | 32 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 15 | İki tərəfli açıq ağızlı açar, 8÷10 | ƏD | 24 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 16 | Altı künclü açar dəsti, 3÷17 | DƏS | 24 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 17 | İki tərəfli açıq ağızlı açar, 24÷27 | ƏD | 52 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 18 | Başlıq açar dəsti, 8÷32 | DƏS | 42 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 19 | İki tərəflı atma açar dəsti, 8÷24 | DƏS | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 20 | İki tərəfli açıq ağızlı açar dəsti, 8÷24 | DƏS | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 21 | İki tərəflı atma açar dəsti, 8÷32 | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 22 | İki tərəfli açıq ağızlı açar dəsti, 8÷32 | DƏS | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 23 | Çilingər açar dəsti, 94 parça | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 24 | İki tərəflı atma açar dəsti, 6÷36 | DƏS | 22 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 25 | İki tərəfli açıq ağızlı açar dəsti, 6÷36 | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 26 | Burğu 1-12mm (12 ədədli dəst)(metal)P6M5 | DƏS | 62 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 27 | Burğu 1-12mm (12 ədədli dəst)(taxta)P6M5 | DƏS | 22 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 28 | Burğu SDC-Plus, Ø10 mm  L-16 sm | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 29 | Burğu SDC-Plus, Ø10 mm  L-21 sm | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 30 | Burğu SDC-Plus, Ø12 mm  L-45 sm | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 31 | Burğu SDC-Plus, Ø12,0 mm L-60 sm | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 32 | Burğu SDC-Plus, Ø14 mm L-26 sm | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 33 | Burğu SDC-Plus, Ø14 mm L-45 sm | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 34 | Burğu SDC-Plus, Ø14 mm L-60 sm | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 35 | Burğu SDC-Plus, Ø16 mm L-45 sm | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 36 | Burğu SDC-Plus, Ø16 mm L-60 sm | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 37 | Burğu SDC-Plus, Ø26 mm L-60 sm | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 38 | Burğu Ø3,0 mm, (metal üçün) P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 39 | Burğu Ø4,0 mm L=61 mm (metal üçün), P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 40 | Burğu Ø5,0 mm L=86 mm (metal üçün), P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 41 | Burğu SDC-Plus, Ø 6 mm L-16 sm | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 42 | Burğu SDC-Plus, Ø 7 mm L-16 sm | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 43 | Burğu SDC-Plus, Ø 9 mm L-16 sm | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 44 | Burğu Ø 0,5 mm P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 45 | Burğu Ø 1,0 mm P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 46 | Burğu Ø 1,2 mm P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 47 | Burğu Ø 1,5 mm P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 48 | Burğu Ø 1,8 mm P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 49 | Burğu Ø 2,0 mm P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 50 | Burğu Ø 2,5 mm P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 51 | Burğu Ø 3,5 mm P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 52 | Burğu Ø 4,2 mm P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 53 | Burğu Ø 5,2 mm P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 54 | Burğu Ø 5,5 mm P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 55 | Burğu Ø 6,5 mm P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 56 | Burğu Ø 6,8 mm P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 57 | Burğu Ø 7,0 mm P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 58 | Burğu Ø 7,5 mm P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 59 | Burğu Ø 8,0 mm P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 60 | Burğu Ø 9,0 mm P6M5 | ƏD | 25 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 61 | Burğu konik quyruqluØ60,0 mm P6M5 kon.N5 | ƏD | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 62 | Burğu kon.quy.Ø65,0mm P6M5 QOST 10903-77 | DƏS | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 63 | Burğu kon.quy.ø70,0mm P6M5 QOST 10903-77 | ƏD | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 64 | Burğu konik quyruqluØ75,0 mm P6M5 kon.N5 | ƏD | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 65 | Burğu Ø5,2 mm L-12 sm (metal üçün) | ƏD | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 66 | Çəkic saplı, 1500 qr | ƏD | 22 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 67 | Çəkic -800 qr | ƏD | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 68 | Çəkic saplı, 300 qr | ƏD | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 69 | Metal kəsən əl mişarı, l=300mm | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 70 | Metal kəsən əl mişarı üçün tiyə, l=300mm | ƏD | 530 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 71 | Metal kəsən əl qayçısı, L=320 mm | ƏD | 22 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 72 | Təmizləyici əl metal şotkası | ƏD | 80 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 73 | Metal şotka laqunda üçün (sərt), Ø 115 | ƏD | 120 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 74 | Metal şotka laqunda üçün yumşaq, Ø 115 | ƏD | 60 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 75 | Elektirik lobziki üçün tiyə (dikt üçün) | ƏD | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 76 | Kombinə edilmiş yastıdıdaq kəlbətin | ƏD | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 77 | Yan kəsici kəlbətin, (izolyasiyalı) | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 78 | Kuvald B=50 mm 2kq (küt burun dəmirçi) | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 79 | Kuvald B=62 mm 3kq (küt burun dəmirçi ) | ƏD | 15 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 80 | Kuvald B=68 mm 5kq (küt burun dəmirçi ) | ƏD | 15 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 81 | Şurup bağlayan nasadka, iki tərəfli | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 82 | Vintburan (düz ağızlı), 6x100 | ƏD | 32 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 83 | Vintburan (düz ağızlı), 6x150 | ƏD | 32 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 84 | Vintburan (düz ağızlı), 8x250 | ƏD | 32 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 85 | Vintburan (çarpaz), 5x190 mm | ƏD | 32 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 86 | Plastmas boruları (Ø45,0)kəsmək üç qayçı | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 87 | Şpatel böyük-150mm | ƏD | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 88 | Yağ vuran pres (əl ilə) | ƏD | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 89 | Zubil, L=250mm | ƏD | 24 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 90 | Yeyə (əyə) yastı, L=300mm | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 91 | Həlqə (stopor) çıxaran, (4 ədədli dəst) | DƏS | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 92 | Metal kəsən əl qayçısı, l=200 mm | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 93 | Stangerpərgar L=150 mm elektron (0.01mm) | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 94 | Vintburan dəst (10 ədədli) | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 95 | Kəlbətin (unversal) | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **XDND Tələbnamə: 10088185** | | | | |
| 1 | Torna kəskisi kəsici 25x16x140 VK8 | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 2 | Torna kəskisi üst yonuş 25x16x140 BK8 | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 3 | Torna kəsic çöl yiv açan 25x16x140 T5K10 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 4 | Kəsici frez Ø160x22x2 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 5 | Burğu Ø 2,0 mm P6M5 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 6 | Burğu Ø3,0 mm, (metal üçün) P6M5 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 7 | Burğu Ø 4,2 mm P6M5 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 8 | Burğu Ø 5,2 mm P6M5 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 9 | Burğu Ø 6,5 mm P6M5 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 10 | Burğu Ø 7,0 mm P6M5 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 11 | Burğu Ø 8,5 mm P6M5 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 12 | Burğu Ø 9,0 mm P6M5 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 13 | Burğu Ø 10,5 mm P6M5 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 14 | Burğu Ø 12,5 mm P6M5 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 15 | Torna kəsici içyonuş 20x20x170,BK8/T5K10 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 16 | Torna kəskisi üst yonuş 25x16x140 BK8 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 17 | Torna kəsic çöl yiv açan 25x16x140 T5K10 | ədəd | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 18 | Elektirik lobziki üçün tiyə (dikt üçün) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 19 | Dəzgah üçün mişar Ø300x32x2,5/3,8Taxta | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **XDND Tələbnamə: 10088532** | | | | |
| 1 | Çilingər açar dəsti, 94 parça | DƏS | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 2 | Metrə (ruletka) 30 metrlik | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 3 | Kuvald B=50 mm 2kq (küt burun dəmirçi) | ƏD | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 4 | Balta (saplı) 1000 qr | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 5 | Tornavida(otvyortka)8parça L=100mm | DƏS | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 6 | Çəkic saplı, 1500 qr | ƏD | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 7 | Lom L=1180mm, 4,2 kq, QOST 1405-83 | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 8 | Lom L=1180mm, 4,2 kq, QOST 1405-83 | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 9 | Mişar  (2 tutacaqlı) | ƏD | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 10 | Kəlbətin (unversal) | ƏD | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 11 | Yeyə (əyə) yastı, L=300mm | ƏD | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 12 | Burğu dəmir üçün 25 əd,Ø1-13mm,P6M5 | DƏS | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 13 | Çəkic saplı, 300 qr | ƏD | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 14 | Burğu Ø20mm, L=1,2m taxta üçün | ƏD | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 15 | Zubil, L=250mm | ƏD | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 16 | Dəmir kəsən mişar L=450mm (rusiya) | ƏD | 8 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **XDND 10088988** | | | | |
| 1 | Ruletka 30metr-yanacaq və su ölçmək üçün | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **XDND 10070046** | | | | |
| 1 | Ruletka BMI 10 metr (yanacaq və su üçün) | ƏD | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **XDND 10086117** | | | | |
| 1 | Ruletka BMI 10 metr (yanacaq və su üçün) | ƏD | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **DND 10058506** | | | | |
| 1 | Ruletka 15metr-yanacaq və su ölçmək üçün | ƏD | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  |  |  |  |  |
| Lot-2 üzrə mexaniki alətlər | | | | |
| **BGTZ Tələbnamə 10075196** | | | | |
| 1 | Şpon frezi, Ø 4.0 P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 2 | Şpon frezi ,Ø 5.0 P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 3 | Şpon frezi, Ø 6.0 P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 4 | Şpon frezi, Ø 8.0 P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 5 | Şpon frezi, Ø 10.0 P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 6 | Şpon frezi, Ø 12.0 P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 7 | Dairəvi doğrama frezi, Ø 200x2.0 P6M5 | ƏD | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 8 | Dairəvi doğrama frezi, Ø 200x3.0 P6M5 | ƏD | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 9 | Dairəvi doğrama frezi, Ø 200x4.0 P6M5 | ƏD | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 10 | Metrik əl-maşın metçikləriM4.0P6M5(HSS) | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 11 | Metrik əl-maşın metçikləriM5.0P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 12 | Metrik əl-maşın metçikləriM6.0P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 13 | Metrik əl-maşın metçikləriM8.0P6M5(HSS) | DƏS | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 14 | Metrik əl-maşın metçikM10x1.0P6M5(HSS) | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 15 | Metrik əl-maşın metçikM10x1.25P6M5(HSS) | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 16 | Metrik əl-maşın metçikləri,M10P6M5(HSS) | DƏS | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 17 | Metçik  M 10 (qayeçnı), P6M5 (HSS) | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 18 | Metrik əl-maşın metçikM12.0,P6M5(HSS) | DƏS | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 19 | Metçik  M 12x1.25 (qayeçnı), P6M5 (HSS) | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 20 | Metrik əl-maşın metçikM12x1.5P6M5(HSS) | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 21 | Metrik əl-maşın metçikM14P6M5(HSS) | DƏS | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 22 | Metrik əl-maşın metçikM14x1.5P18 | DƏS | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 23 | Metrik əl-maşın metçikM16.0P6M5(HSS) | DƏS | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 24 | Metrik əl-maşın metçikM16x1.5 P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 25 | Metrik əl-maşın metçikM 18x1.5P6M5(HSS) | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 26 | Metrik əl-maşın metçikM 20.0 P6M5 (HSS) | DƏS | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 27 | Metrik əl-maşın metçikM 20x1.5P6M5(HSS) | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 28 | Metrik əl-maşın metçikM22x1.5 P6M5(HSS) | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 29 | Metrik əl-maşın metçikM24.0 P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 30 | Metrik əl-maşın metçikM24x1.5 P6M5(HSS) | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 31 | Metrik əl-maşın metçikM 27.0 P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 32 | Metrik əl-maşın metçikM27x1.5 P6M5(HSS) | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 33 | Metrik əl-maşın metçikM 30.0 P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 34 | Metrik əl-maşın metçikM 30x1.5P6M5(HSS) | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 35 | Metrik əl-maşın metçikM 30x2.0P6M5(HSS) | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 36 | Metrik əl-maşın metçikM 33.0 P6M5(HSS) | DƏS | 15 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 37 | Metrik əl-maşın metçikM33x1.5 P6M5(HSS) | DƏS | 15 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 38 | Metrik əl-maşın metçikM33x2.0 P6M5(HSS) | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 39 | Metrik əl-maşın metçikM 36.0 P6M5(HSS) | DƏS | 15 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 40 | Metrik əl-maşın metçikM 36x1.5P6M5(HSS) | DƏS | 15 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 41 | Metrik əl-maşın metçikM36Xx2.0P6M5(HSS) | DƏS | 15 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 42 | Sol metçik M 8 P6M5 (HSS) | DƏS | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 43 | Sol metçik M 10 P6M5 (HSS) | DƏS | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 44 | Sol metçik M 12 P6M5 (HSS) | DƏS | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 45 | Sol metçik M 16 P6M5 (HSS) | DƏS | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 46 | Sol metçik M 20 P6M5 (HSS) | DƏS | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 47 | Sol metçik M 24 P6M5 (HSS) | DƏS | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 48 | Sol metçik M 27 P6M5 (HSS) | DƏS | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 49 | Metçik G 1/8"  P6M5 | DƏS | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 50 | Metçik G 1/4" P6M5 | DƏS | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 51 | Metçik G 3/8"  P6M5 | DƏS | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 52 | Metçik G 1/2" P6M5 | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 53 | Metçik G 3/4" P6M5 | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 54 | Metçik G 7/8 P6M5 | DƏS | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 55 | Metçik G 1" P6M5 | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 56 | Metçik G 1 1/8" P6M5 | DƏS | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 57 | Metçik G 1 1/4" P6M5 | DƏS | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 58 | Metçik G 1 3/8" P6M5 | DƏS | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 59 | Metçik G 1 1/2" P6M5 | DƏS | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 60 | Metçik G 2" P6M5 | DƏS | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 61 | Metrik yiv açan dairəvi plaşka, M2.0P6M5 | ƏD | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 62 | Metrik yiv açan dairəvi plaşka, M3.0P6M5 | ƏD | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 63 | Metrik yiv açan dairəvi plaşka, M4.0P6M5 | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 64 | Metrik yiv açan dairəvi plaşka, M5.0P6M5 | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 65 | Metrik yiv açan dairəvi plaşka, M6.0P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 66 | Metrik yiv açan dairəvi plaşka, M8.0P6M5 | ƏD | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 67 | Metrik yiv açan dairəvi plaşkaM8x1.0P6M5 | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 68 | Metrik yiv açan dairəviplaşkaM10x1.0P6M5 | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 69 | Metrik yiv açandairəviplaşkaM10x1.25P6M5 | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 70 | Metrik yiv açan dairəvi plaşkaM10.0 P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 71 | Metrik yiv açan dairəviplaşkaM12x1.0P6M5 | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 72 | Metrik yiv açandairəviplaşkaM12x1.25P6M5 | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 73 | Metrik yiv açan dairəviplaşkaM12x1.5P6M5 | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 74 | Metrik yiv açan dairəvi plaşkaM12.0P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 75 | Metrik yiv açan dairəvi plaşka,M14.0P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 76 | Metrik yiv açan dairəviplaşkaM14x1.5P6M5 | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 77 | Metrik yiv açan dairəvi plaşka M16.0P6M5 | ƏD | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 78 | Metrik yiv açan dairəviplaşkaM16x1.5P6M5 | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 79 | Metrik yiv açan dairəvi plaşkaM 20.0P6M5 | ƏD | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 80 | Metrik yiv açan dairəviplaşkaM20x1.5P6M5 | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 81 | Metrik yiv açan dairəviplaşkaM22x1.5P6M5 | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 82 | Metrik yiv açan dairəviplaşka,M 22.0P6M5 | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 83 | Metrik yiv açan dairəvi plaşkaM24.0P6M5 | ƏD | 15 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 84 | Metrik yiv açan dairəviplaşkaM24x1.5P6M5 | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 85 | Metrik yiv açan dairəvi plaşkaM 27.0P6M5 | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 86 | Metrik yiv açan dairəviplaşkaM27x1.5P6M5 | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 87 | Metrik yiv açan dairəvi plaşkaM30.0P6M5 | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 88 | Metrik yiv açan dairəviplaşkaM30x1.5P6M5 | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 89 | Metrik yiv açan dairəviplaşkaM30x2.0P6M5 | ƏD | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 90 | Metrik yiv açan dairəvi plaşkaM 33.0P6M5 | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 91 | Plaşka sol, M6,0 | ƏD | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 92 | Plaşka sol, M8,0 | ƏD | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 93 | Plaşka sol, M 10,0 | ƏD | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 94 | Plaşka sol, M 12,0 | ƏD | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 95 | Plaşka sol, M 14,0 | ƏD | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 96 | Plaşka sol, M 16,0 | ƏD | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 97 | Plaşka sol, M 18,0 | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 98 | Plaşka sol, M 20,0 | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 99 | Plaşka sol, M 24,0 | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 100 | Plaşka sol, M 27,0 | ƏD | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 101 | Plaşka G 1/8" | ƏD | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 102 | Plaşka G 1/4" | ƏD | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 103 | Plaşka G 3/8" | ƏD | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 104 | Plaşka G 1/2" | ƏD | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 105 | Plaşka G 5/8" | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 106 | Plaşka G 3/4" | ƏD | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 107 | Plaşka G 7/8" | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 108 | Plaşka G 1,0" | ƏD | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 109 | Plaşka G 1  1/4" | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 110 | Plaşka G 1  1/2" | ƏD | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 111 | Plaşka G 2.0" | ƏD | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **XDND Tələbnamə 10084692** | | | | |
| 1 | Metrik əl-maşın metçikləriM5.0P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 2 | Metrik əl-maşın metçikləriM6.0P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 3 | Metrik əl-maşın metçikləriM8.0P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 4 | Metrik əl-maşın metçikM10x1.0P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 5 | Metrik əl-maşın metçikM10x1.25P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 6 | Metrik əl-maşın metçikləri,M10P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 7 | Metçik  M 10 (qayeçnı), P6M5 (HSS) | ƏD | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 8 | Metrik əl-maşın metçikM12.0,P6M5(HSS) | DƏS | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 9 | Metçik  M 12x1.25 (qayeçnı), P6M5 (HSS) | ƏD | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 10 | Metrik əl-maşın metçikM12x1.5P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 11 | Metrik əl-maşın metçikM16.0P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 12 | Metrik əl-maşın metçikM 18.0P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 13 | Metrik əl-maşın metçikM 20.0 P6M5 (HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 14 | Metrik əl-maşın metçikM24.0 P6M5(HSS) | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 15 | Metrik əl-maşın metçikM 24x2.0P6M5(HSS) | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 16 | Metrik əl-maşın metçikM 27.0 P6M5(HSS) | DƏS | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 17 | Sol metçik M 8 P6M5 (HSS) | DƏS | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 18 | Sol metçik M 10 P6M5 (HSS) | DƏS | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 19 | Sol metçik M 12 P6M5 (HSS) | DƏS | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 20 | Sol metçik M 16 P6M5 (HSS) | DƏS | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 21 | Sol metçik M 20 P6M5 (HSS) | DƏS | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 22 | Sol metçik M 24 P6M5 (HSS) | DƏS | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 23 | Sol metçik M 27 P6M5 (HSS) | DƏS | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **ZGTTZ 10079386** | | | | |
| 1 | Diş açma frezi Ø32x3,5mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 2 | Diş açma frezi Ø32x3mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 3 | Diş açma frezi Ø32x2mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 4 | Diş açma frezi Ø32x1mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 5 | Diş açma frezi Ø50x3,5mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 6 | Diş açma frezi Ø50x3mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 7 | Diş açma frezi Ø50x2,5mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 8 | Diş açma frezi Ø50x2mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 9 | Diş açma frezi Ø50x1,5mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 10 | Diş açma frezi Ø50x1mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 11 | Diş açma frezi Ø80x4mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 12 | Diş açma frezi Ø80x3,5mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 13 | Diş açma frezi Ø80x3mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 14 | Diş açma frezi Ø80x2,5mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 15 | Diş açma frezi Ø80x2mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 16 | Diş açma frezi Ø80x1,6mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 17 | Diş açma frezi Ø80x1mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 18 | Diş açma frezi Ø125x5mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 8 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 19 | Diş açma frezi Ø125x4mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 20 | Diş açma frezi Ø125x3mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 21 | Diş açma frezi Ø125x2mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 22 | Diş açma frezi Ø125x1,6mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 23 | Diş açma frezi Ø125x1mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 24 | Diş açma frezi Ø160x5mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 8 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 25 | Diş açma frezi Ø160x4mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 8 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 26 | Diş açma frezi Ø160x3mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 27 | Diş açma frezi Ø160x2mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 28 | Diş açma frezi Ø160x1,6mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 29 | Diş açma frezi Ø160x1mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 30 | Diş açma frezi Ø200x5mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 8 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 31 | Diş açma frezi Ø200x4mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 8 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 32 | Diş açma frezi Ø200x3mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 33 | Diş açma frezi Ø200x2mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 34 | Diş açma frezi Ø200x1,6mm ГОСТ 3964-69 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 35 | Barmaqlı frez Ø4mm | ədəd | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 36 | Barmaqlı frez Ø5mm | ədəd | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 37 | Barmaqlı frez Ø6mm | ədəd | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 38 | Barmaqlı frez Ø8mm | ədəd | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 39 | Barmaqlı frez Ø10mm | ədəd | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 40 | Barmaqlı frez Ø12mm | ədəd | 14 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 41 | Barmaqlı frez Ø14mm | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 42 | Barmaqlı frez Ø16mm | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 43 | Barmaqlı frez Ø18mm | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 44 | Barmaqlı frez Ø22mm | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 45 | Barmaqlı frez Ø24mm | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 46 | Barmaqlı frez Ø28mm | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 47 | Barmaqlı frez Ø32mm | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 48 | Barmaqlı frez Ø36mm | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 49 | Barmaqlı frez Ø40mm | ədəd | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 50 | Şpon frezi, Ø 4.0 P6M5 | ədəd | 14 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 51 | Şpon frezi, Ø 5.0 P6M5 | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 52 | Şpon frezi, Ø 6.0 P6M5 | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 53 | Şpon frezi, Ø 8.0 P6M5 | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 54 | Şpon frezi, Ø 10.0 P6M5 | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 55 | Şpon frezi, Ø 12.0 P6M5 | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 56 | Şpon frezi, Ø 14.0 P6M5 | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 57 | Şpon frezi, Ø 16.0 P6M5 | ədəd | 14 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 58 | Şpon frezi, Ø 18.0 P6M5 | ədəd | 14 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 59 | Şpon frezi, Ø 22.0 P6M5 | ədəd | 14 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 60 | Şpon frezi, Ø 24.0 P6M5 | ədəd | 14 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 61 | Şpon frezi, Ø 32.0 P6M5 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 62 | Şpon frezi, Ø 36.0 P6M5 | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 63 | Şpon frezi, Ø 40.0 P6M5 | ədəd | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 64 | Monolit frez (iki dişli) Ø4mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 65 | Monolit frez (iki dişli) Ø6mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 66 | Monolit frez (iki dişli) Ø8mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 67 | Monolit frez (iki dişli) Ø10mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 68 | Monolit frez (iki dişli) Ø12mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 69 | Monolit frez (iki dişli) Ø14mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 70 | Monolit frez (iki dişli) Ø16mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 71 | Monolit frez (iki dişli) Ø18mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 72 | Monolit frez (iki dişli) Ø20mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 73 | Monolit frez (dörd dişli) Ø4mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 74 | Monolit frez (dörd dişli) Ø6mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 75 | Monolit frez (dörd dişli) Ø8mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 76 | Monolit frez (dörd dişli) Ø10mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 77 | Monolit frez (dörd dişli) Ø12mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 78 | Monolit frez (dörd dişli) Ø14mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 79 | Monolit frez (dörd dişli) Ø16mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 80 | Monolit frez (dörd dişli) Ø18mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 81 | Monolit frez (dörd dişli) Ø20mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 82 | Metrik əl-maşın metçikləriM5.0P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 83 | Metrik əl-maşın metçikləriM6.0P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 84 | Metrik əl-maşın metçikləriM8.0P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 85 | Metrik əl-maşın metçikM10x1.0P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 86 | Metrik əl-maşın metçikM10x1.25P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 87 | Metrik əl-maşın metçikləri,M10P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 88 | Metrik əl-maşın metçikM12.0,P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 89 | Metrik əl-maşın metçikM12x1.5P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 90 | Metrik əl-maşın metçikM16.0P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 91 | Metrik əl-maşın metçikM 20.0 P6M5 (HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 92 | Metrik əl-maşın metçikM24.0 P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 93 | Metrik əl-maşın metçikM 24x2.0P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 94 | Metrik əl-maşın metçikM 27.0 P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 95 | Metrik əl-maşın metçikM27x2.0 P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 96 | Metrik əl-maşın metçikM 30.0 P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 97 | Metrik əl-maşın metçikM 30x2.0P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 98 | Metrik əl-maşın metçikM 33.0 P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 99 | Metrik əl-maşın metçikM 36.0 P6M5(HSS) | DƏS | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 100 | Metrik yiv açan dairəvi plaşka, M6.0P6M5 | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 101 | Metrik yiv açan dairəvi plaşka, M8.0P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 102 | Metrik yiv açan dairəvi plaşkaM8x1.0P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 103 | Metrik yiv açan dairəviplaşkaM10x1.0P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 104 | Metrik yiv açandairəviplaşkaM10x1.25P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 105 | Metrik yiv açan dairəvi plaşkaM10.0 P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 106 | Metrik yiv açan dairəviplaşkaM12x1.0P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 107 | Metrik yiv açandairəviplaşkaM12x1.25P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 108 | Metrik yiv açan dairəviplaşkaM12x1.5P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 109 | Metrik yiv açan dairəvi plaşkaM12.0P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 110 | Metrik yiv açan dairəvi plaşka,M14.0P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 111 | Metrik yiv açan dairəvi plaşka M16.0P6M5 | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 112 | Metrik yiv açan dairəvi plaşkaM 20.0P6M5 | ƏD | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 113 | Metrik yiv açan dairəvi plaşkaM24.0P6M5 | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 114 | Metrik yiv açan dairəvi plaşkaM 27.0P6M5 | dəst | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 115 | Metrik yiv açan dairəvi plaşkaM30.0P6M5 | dəst | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 116 | Ştanger-pərgər 0÷125mm | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 117 | Şup dəsti №1 0,02-0,1 L=100 ГОСТ 882-75 | ədəd | 11 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 118 | Şup dəsti №2 0,02-0,5 L=100 ГОСТ 882-75 | ədəd | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 119 | Şup dəsti №3 0,55-1 L=100 ГОСТ 882-75 | ədəd | 6 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 120 | Rayber Ø20mm | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 121 | Rayber Ø28mm | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 122 | Rayber Ø30 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 123 | Rayber Ø32mm | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 124 | Rayber Ø28,25mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 125 | Rayber Ø28,50mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 126 | Rayber Ø28,75mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 127 | Rayber Ø29mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 128 | Rayber Ø29,25mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 129 | Rayber Ø29,50mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 130 | Rayber Ø29,75mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 131 | Rayber Ø30,25mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 132 | Rayber Ø30,50mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 133 | Rayber Ø30,75mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 134 | Rayber Ø31mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 135 | Rayber Ø31,25mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 136 | Rayber Ø31,50mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 137 | Rayber Ø31,75mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 138 | Rayber Ø32,25mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 139 | Rayber Ø32,50mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 140 | Rayber Ø32,75mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 141 | Rayber Ø33mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 142 | Rayber Ø33,25mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 143 | Rayber Ø33,50mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 144 | Rayber Ø33,75mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 145 | Rayber Ø34mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 146 | Rayber Ø20,25mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 147 | Rayber Ø20,50mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 148 | Rayber Ø20,75mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 149 | Rayber Ø21mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 150 | Rayber Ø21,25mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 151 | Rayber Ø21,50mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 152 | Rayber Ø21,75mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 153 | Rayber Ø22mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 154 | Rayber Ø22,25mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 155 | Rayber Ø22,50mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 156 | Rayber Ø22,75mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 157 | Rayber Ø23mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 158 | Rayber Ø23,25mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 159 | Rayber Ø23,50mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 160 | Rayber Ø23,75mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 161 | Rayber Ø24mm ГОСТ 7722-77 | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 162 | Rezes 2142-4020 (splav TK,T5K10;T15K6) | ədəd | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 163 | Rezes 2142-4020 (splav BK,BK5) | ədəd | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 164 | Torna dəzgahı patronu Ø250mm, J=28mm | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 165 | Deşici dəzgahın patronu Ø1,5-13mm | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 166 | Deşici dəzgahın patronu Ø3-16mm | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 167 | Torna kəsicisi 16x25x140 BK8 | ədəd | 150 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 168 | Torna kəsicisi 32x20x170 BK8 | ədəd | 150 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 169 | Torna kəsicisi üst yonuş 25x16x140 BK8 | ədəd | 150 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 170 | Torna kəsicisi üst yonuş 32x20x170 BK8 | ədəd | 150 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 171 | Torna kəsicisi yan yonuş 25x16x140 T5K10 | ədəd | 150 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 172 | Torna kəsicisi yan yonuş 32x20x170 T5K10 | ədəd | 150 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 173 | Torna kəsic çöl yiv açan 25x16x140 T5K10 | ədəd | 150 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 174 | Torna kəskisinin plastinası 25x20 BK8 | ədəd | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 175 | Torna kəskisinin plastinası 22x12 BK8 | ədəd | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 176 | Torna kəskisinin plastinası 25x14 BK8 | ədəd | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 177 | Torna kəskiləri (otreznoy) 25x32x170 BK8, | ədəd | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 178 | Torna kəskisi Elbor | ədəd | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
|  |  |  |  |  |

**QEYD: Ödəmə şərti yalnız Fakt Üzrə qəbul edilir. Tədarük şərti mallar birdəfəlik deyil, il ərzində hissə-hissə tədarük olunacaqdır.**

**Mallar üzrə uyğunluq, keyfiyyət sertifikatları təqdim edilməlidir.**

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.