“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

 Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

 “ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

 “216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Struktur idarələrə tələb olunan olunan Elektro Mexaniki alətlərin satınalınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM050/2023**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur);
* İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
* Müsabiqə təklifi;
* Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
* Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.

İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci  **30 mart 2023-ci il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.   Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:*** Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 18:00-a kimi ala bilərlər.
* İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz):**50 (əlli) Azn.**
* Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər.
* ***Hesab nömrəsi:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Adı: Azərbaycan Beynəlxalq BankıABB- Müştəri Xidməti DepartamentiKod: 805250VÖEN: 9900001881Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT: IBAZAZ2XAlan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCVÖEN: 1701579951Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT: CITIUS33Beneficiary Bank: The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartamentSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX İD: 1701579951Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT: COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID: 1701579951Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |

* **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.**
 |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :*** Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir.
* Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır.
* Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
* Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir.
* Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur.
* Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız xidmətləri təhvil təslim aktı verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır.
 |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **07 Aprel 2023-ci il,** Bakı vaxtı ilə saat **12:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər.
* Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır.
 |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1029 (indeks), Neftçilər prospekti 2, ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.**Əlaqələndirici şəxs:**Şəhriyar QuliyevASCO-nun Satınalmalar Departameninin təchizat işləri üzrə mütəxəssisiTelefon nömrəsi: **+99455 444 36 37**Elektron ünvan: shahriyar.quliyev@asco.az, tender@asco.az**Hüquqi məsələlər üzrə:**Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1053)Elektron ünvan: tender@asco.az  |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**Zərflərin açılışı **07 Aprel 2023-ci il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **15:00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır. Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir.  |

 **(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

 **M.Y.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Mal-materialın adı | Ölçü vahidi | Sayı | Sertfikat tələbi Haqqında |
| **Baş ofis 10062297** |
| 1 | Elektrik dreli 220 V, 230 Vt, patronun yuxarı ölçüsü 6.5 mm / 0 ÷ 4500 d/dəq, patron növü: tez sıxılan  |  ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 2 | Akkumlyatorlu drel. Li-Ion zərbəli 18 V, 2 х 4 А/saat, patronun yuxarı ölçüsü 13 mm 0 ÷ 400\1500 d/dəq, patron növü: tez sıxılan  | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 3 | Lobzik 220 V, 800 Vt / 3000 hər/dəq  | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 4 | Laqonda 220 V, 2200 Vt / 8500 d/dəq , dairənin yuxarı ölçüsü 180 mm | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 5 | Laqonda professional 220 V, 900 Vt / 11000 d/dəq , dairənin yuxarı ölçüsü 125 mm  | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 6 | Perforator 4 kq-lıq Ø32; 220-230V;300d/d; 3300z/d;850vT; SDS+; prof | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 7 | Plastmas boru üçün ütü dəsti 2кVt; 220V-50Hz; t°=50-300°; 20 ÷ 32 mm | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 8 | Sənaye feni 220 V, 2000 Vt / 80 ÷ 650 °С 200/550 L/dəq, displeyli. | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **ZGTTZ 10062314** |
| 1 | Elektrik dreli 220 V, 750 Vt, patronun yuxarı ölçüsü 13 mm / 0 ÷ 3000 d/dəq, patron növü: tez sıxılan  | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 2 | Elektrik dreli 220 V, 600 Vt, patronun yuxarı ölçüsü 10 mm / 0 ÷ 2600 d/dəq, patron növü: tez sıxılan  | ədəd | 8 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 3 | Elektrik dreli professional 220 V, 850 Vt, patronun yuxarı ölçüsü 13 mm / 0 ÷ 3000 d/dəq, patron növü: açarlı |

|  |
| --- |
| ədəd |

 | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 4 | Lobzik 220 V, 800 Vt / 3000 hər/dəq  | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 5 | Lobzik 220 V, 800 Vt / 800 ÷ 2800 hər/dəq | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 6 | Lobzik 220 V, 670 Vt / 500 ÷ 2600 hər/dəq | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 7 | Lobzik professional 220 V, 780 Vt / 3100 hər/dəq  | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 8 | Lobzik 220 V, 450 Vt / 3100 hər/dəq  | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 9 | Laqonda 220 V, 1010 Vt / 11000 d/dəq , dairənin yuxarı ölçüsü 125 mm  | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 10 | Laqonda 220 V, 2600 Vt / 6600 d/dəq , dairənin yuxarı ölçüsü 230 mm  | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 11 | Laqonda 220 V, 750 Vt / 12000 d/dəq , dairənin yuxarı ölçüsü 115 mm  | ədəd | 17 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 12 | Laqonda 220 V, 1400 Vt / 4000 ÷ 9000 d/dəq , dairənin yuxarı ölçüsü 150 mm  | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 13 | Laqonda professional 220 V, 900 Vt / 11000 d/dəq , dairənin yuxarı ölçüsü 125 mm  | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 14 | Laqonda professional 220 V, 1300 Vt / 11000 d/dəq , dairənin yuxarı ölçüsü 125 mm  | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 15 | Laqonda 220 V, 1450 Vt / 10000 d/dəq , dairənin yuxarı ölçüsü 125 mm  | ədəd | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 16 | Laqonda 220 V, 2200 Vt / 8500 d/dəq , dairənin yuxarı ölçüsü 180 mm  | ədəd | 13 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 17 | Perforator 4 kq-lıq Ø32; 220-230V;300d/d; 3300z/d;850vT; SDS+; prof | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 18 | Plastmas boru üçün ütü dəsti 2кVt; 220V-50Hz; t°=50-300°; 20 ÷ 32 mm | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 19 | Plastmas boru üçün ütü dəsti 2кVt; 220V-50Hz; t°=50-300°;20 ÷ 50 mm  | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 20 | Yonucu dəzgah 220 V, 600 Vt / 2900 d/dəq 200 x 32 x 25 mm | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 21 | Sənaye feni 220 V, 2000 Vt / 80 ÷ 650 °С 200/550 L/dəq, displeyli. | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 22 | Sepli elektrik mişarı 220 V, 2000 Vt / шина 40 sm, addım 3/8 '' pazın eni 1,3 mm  | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 23 | Lehimləyici SL-936D 80W AC200-240V-60HZ 180-480 ° C  | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 24 | Lehimləyici (Электропаяльник)ZUBR "MASTER" taxta tutacaqlı və davamlı uclu ucluq tipi-mis,Maksimum uç temperaturu 460 dərəcə.100 Vt 220 V | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 25 | Elektrik mişarı Bosch GCM 12 SD 1800W,3800 d/dəq,Ø305/30mm,890x690x750mm | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 26 | Cilalayıcı aparat DWT ESS02-187 T (xortumu ilə birgə) | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 27 | Perforator SDS+, 1050Vt, 220V, 3,5C ( Makute HD012,1050Vt ) | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 28 | Perforator SDS+,780Vt,3 rejim,4500 z/dəq (Makita 110-220V 50/60Hz) | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 29 | Elektrik mişar Ø355 mm, 2000Vt, 50Hz (Makita 220-230 V 50/60Hz) | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **BGTZ 10062128** |
| 1 | Elektrik dreli 220 V, 230 Vt, patronun yuxarı ölçüsü 6.5 mm / 0 ÷ 4500 d/dəq, patron növü: tez sıxılan |

|  |
| --- |
| ədəd |

 | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 2 | Elektrik dreli 220 V, 750 Vt, patronun yuxarı ölçüsü 13 mm / 0 ÷ 3000 d/dəq, patron növü: tez sıxılan | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 3 | Elektrik dreli 220 V, 850 Vt, patronun yuxarı ölçüsü 16 mm / 0 ÷ 630 d/dəq, patron növü: açarlı | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 4 | Akkumlyatorlu drel. Li-Ion zərbəli 18 V, 2 х 5 А/saat, patronun yuxarı ölçüsü 13 mm 0 ÷ 550\2100 d/dəq, patron növü: tez sıxılan | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 5 | Sənaye feni 220 V, 2000 Vt / 80 ÷ 650 °С 200/550 L/dəq, displeyli. | ədəd | 8 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 6 | Laqonda 220 V, 2200 Vt / 8500 d/dəq , dairənin yuxarı ölçüsü 180 mm | ədəd | 24 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 7 | Sepli elektrik mişarı 220 V, 2000 Vt / шина 40 sm, addım 3/8 '' pazın eni 1,3 mm | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 8 | Perforator 220 V, 720 Vt / 0 ÷ 1200 d/dəq SDS + 23 mm, 2,3 J. İki rejimli | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 9 | Perforator 220 V, 1500 Vt / 15.5 J по ЕРТА . 1150 ÷ 2300 zər /dəq | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 10 | Plastmas boru üçün ütü dəsti 2кVt; 220V-50Hz; t°=50-300°;20 ÷ 50 mm | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 11 | Elektrik dreli 220 V, 600 Vt, patronun yuxarı ölçüsü 10 mm / 0 ÷ 2600 d/dəq, patron növü: tez sıxılan | ədəd | 8 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 12 | Akkumlyatorlu drel. Li-Ion zərbəli 18 V, 2 х 4 А/saat, patronun yuxarı ölçüsü 13 mm 0 ÷ 400\1500 d/dəq, patron növü | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 13 | Laqonda 220 V, 2600 Vt / 6600 d/dəq , dairənin yuxarı ölçüsü 230 mm | ədəd | 16 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 14 | Lobzik professional 220 V, 780 Vt / 3100 hər/dəq | ədəd | 8 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 15 | Lobzik 220 V, 450 Vt / 3100 hər/dəq | ədəd | 8 |  |
| 16 | Laqonda professional 220 V,900 Vt / 11000 d/dəq , dairənin yuxarı ölçüsü 125 mm | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 17 | Laqonda professional 220 V,1300 Vt / 11000 d/dəq , dairənin yuxarı ölçüsü 125 mm | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 18 | Laqonda 220 V, 1450 Vt / 10000 d/dəq , dairənin yuxarı ölçüsü 125 mm | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 19 | Perforator 220 V, 1500 Vt / 14,2 J по ЕРТА . 1100 ÷ 2250 zər /dəq | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 20 | Pnevmodrel 0,7 MPa / patronun yuxarı ölçüsü 13 mm / 0 ÷ 700 d/dəq / patron növü: açarlı | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 21 | Pnevmo çəkic Bir zərbənin enerjisi,Coul,az olmayaraq-14;Zərbənin tezliyi,az olmayaraq,c-1-35 | ədəd | 12 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 22 | Pnevmo tranbovka Zərbə tezliyi- Hz ≥ 12;Zərbənin enerjisi ,Coul - 25;Porşenin hərəkət amplitudası,mm-120 | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 23 | Elektrik dreli 220 V, 1100 Vt, patronun yuxarı ölçüsü 13 mm / 0 ÷ 900 / 0 ÷ 2800 d/dəq, patron növü: açarlı | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 24 | Laqonda 220 V, 1010 Vt / 11000 d/dəq , dairənin yuxarı ölçüsü 125 mm | ədəd | 32 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 25 | Plastmas boru üçün ütü dəsti 2к Vt; 220 V, 50 Hz; t°=50-300°; 20 ÷ 32 mm | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 26 | Künckəsən dəzgah 230V 50-60Hz1650W4600d | ədəd | 4 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 27 | Elektrik drel Ken 6310 ER,220 V, 680 Wt, 50 Hz | ədəd | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 28 | Laqonda 220 V, 1500 Wt, 11000 d/dəq, Ø125 mm | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| **İXİ 10062552** |
| 1 | Elektrik dreli 220 V, 230 Vt, patronun yuxarı ölçüsü 6.5 mm / 0 ÷ 4500 d/dəq, patron növü: tez sıxılan  | ədəd | 3 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 2 | Lobzik 220 V, 670 Vt / 500 ÷ 2600 hər/dəq |  ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 3 | Laqonda 220 V, 750 Vt / 12000 d/dəq , dairənin yuxarı ölçüsü 115 mm  | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 4 | Perforator 220 V, 720 Vt / 0 ÷ 1200 d/dəq SDS + 23 mm, 2,3 J. İki rejimli  | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 5 | Plastmas boru üçün ütü dəsti 2кVt; 220V-50Hz; t°=50-300°;20 ÷ 50 mm  | ədəd | 2 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 6 | Sepli elektrik mişarı 220 V, 2000 Vt / шина 40 sm, addım 3/8 '' pazın eni 1,3 mm  | ədəd | 1 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Meyarlar | Bal |
| 1 | Müsabiqə təklifinin dəyəri:Eyni zamanda* ən aşağı qiymət təklif etmiş iddiaçı üçün
* digər Müsabiqə təklifləri aşağıdakı formulaya əsasən qiymətləndiriləcəkdir:

QGB = TMQ/İTQ x 90QGB – qiymətləndirməyə görə bal TMQ – təkliflərin minimum qiyməti İTQ – iddiaçının təklif qiyməti  | 10090 |
| 2 | Tədarük şərti:Sifariş verildikdən sonra 5 gün ərzində5 gün-dən gec | 100 |

 **QEYD: Ödəmə şərti yalnız Fakt Üzrə qəbul edilir. Tədarük şərti mallar birdəfəlik deyil, il ərzində hissə-hissə tədarük olunacaqdır.**

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

 Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.