“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

 Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

 “01” Dekabr 2016-cı il tarixli

 “216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**AXDG QSC-nin İXİ-nin "Dənizçi" İM-nin (Xaçmaz rayonu, İstisu qəsəbəsi) yeməkxana və soyuducunun təmir edilməsi (Material və işçiliklə birlikdə) satın alınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**MÜSABİQƏ № AM055/2023**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur);
* İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
* Müsabiqə təklifi;
* Malgöndərənin son 1 ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
* Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.

İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci **06 aprel 2023-cü il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir. Satın alınması nəzərdə tutulan malların siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:*** Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 17:00-a kimi ala bilərlər.
* İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz): **50** **(əlli)** **AZN**.
* Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər.
* ***Hesab nömrəsi:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Adı: Azərbaycan Beynəlxalq BankıABB- Müştəri Xidməti DepartamentiKod: 805250VÖEN: 9900001881Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT: IBAZAZ2XAlan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCVÖEN: 1701579951Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT: CITIUS33Beneficiary Bank: The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartamentSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX İD: 1701579951Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT: COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID: 1701579951Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |

**İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.** |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :*** Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir.
* Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır.
* Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
* Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir.
* Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur.
* Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız malların anbara təhvil verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır.
 |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **13 aprel 2023-cü il**, Bakı vaxtı ilə saat **12:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər.
* Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır.
 |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1003 (indeks), Mikayıl Useynov 2, ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.**Əlaqələndirici şəxs:****Mahir Şamıyev**ASCO-nun Satınalmalar Departameninin mütəxəssisiTelefon nömrəsi: +99451 578 757 75; +994 12 4043700 (daxili: 1176) Elektron ünvan: mahir.shamiyev@asco.az, tender@asco.az**Hüquqi məsələlər üzrə:**Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)Elektron ünvan: tender@asco.az  |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**Zərflərin açılışı **13 aprel 2023-cü il** **tarixdə**, Bakı vaxtı ilə saat **14:30-da** baş tutacaqdır.Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslərə müvafiq link göndəriləcək və online formatda iştirakı təmin ediləcəkdir.  |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |
|  | **Müsabiqənin digər şərtləri:** * İşlərin icrasında istifadə ediləcək tikinti materialları ilə bağlı mənşə və keyfiyyət sertifikatlarının təqdim edilməsi mütləqdir, eyni zamanda materialların hər birinin qarşısında istehsalçı ölkə və müəssisənin dəqiq adı qeyd edilməlidir;
* İşlər müqavilə bağlanacağı tarixdən etibarən 45 (qırx beş) təqvim günü ərzində icra edilməlidir;
* İştirakçı müvafiq işgüzar təcrübəyə malik olmalıdır və ən azı 1 (bir) ədəd icra olunmuş müqavilə təqdim etməlidir.
 |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_2022-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi* )

 **M.Y**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S/s | İşin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı |
|   | **Yeməkxana(Ət və tərəvəz otağı)** |   |   |
| 1 | Qruntun əl ilə qazılması(4,2x6,2m) | M3 | 10,7 |
| 2 | Çalanın əl ilə qazılması 30x30sm 1.2 metr | pm | 3,6 |
| 3 | 10sm qal. Qırmadaş qatının əl ilə yayılması fraksiya 5-25  | M2 | 30,8 |
| 4 | Döşəməyə 10sm qal hazırlı qatının yayılması B7.5 | M2 | 30,8 |
| 5 | Çalaya(30x30sm) 12mm-lik armaturdan (12 armatur 4 ədəd, 8 armatur şaq 20sm) tor şəbəkə yığmaqla beton qatının yayılması beton B20 | pm | 7,2 |
| 6 | Döşəməyə 12mm-lik armaturdan 2 qat tor şəbəkə yığılmaqla 20sm qal betonun yayılması(armaturun ara məsafəsi 20sm, 1 m2 20 metr armatur, beton B20) (4x6,5metr) | M2 | 26,8 |
| 7 | 30sm qal ici boşluqlu kərpicdən divarın hörülməsi | m2 | 80 |
| 8 | Sütuna 12mm-lik armaturdan tor şəbəkə yığılmaqla 30x30sm betonlanması (AI (8mm) armaturun ara məsafəsi 20sm, AIII (12mm) 4 ədəd , beton B20) | pm | 19,2 |
| 9 | Lentvari kəmərin 12mm-lik armaturdan tor şəbəkə yığılmaqla (30x20sm) betonlanması (AI (8mm) armaturun ara məsafəsi 20sm, AIII (12mm) 4 ədəd , beton B20) | pm | 25 |
| 10 | Divarların sem-qum məhlulu ilə suvanması | m2 | 92,8 |
| 11 | Fasadın sem-qum məhlulu ilə suvanması | m2 | 67,2 |
| 12 | Fasada mata çəkilərək divarın düzləndirilməsi | m2 | 67,2 |
| 13 | Fasadın emusiya ilə 2 dəfəf yaxşılaşdırılmış rənglənməsi RAL- | m2 | 67,2 |
| 14 | Divarlara məcunun çəkilməsi və cilalanması (astar, üz, sumbata kağızı, pəncərə və sütun künclərinə alüminium künclük daxil) (üz məcun AZS046 (TS370), astar məcun AZS052 (TS6433) | m2 | 92,8 |
| 15 | Divarların sulu-emulsiya ilə 2 dəfə yaxşılaşdırılmış rənglənməsi (Ral 7037, 1012, 9010, 5015) (AZS -034-98) | m2 | 92,8 |
| 16 | Tavana alüminium profil yığılmaqla (U-profil 50x35x0.5mm, C-profil 75x49x0.5mm) alcipan (göy rəngli, 2500x1200x12,5mm) ilə üzlənməsi ГОСТ32614-2012 | m2 | 26 |
| 17 | Tavana məcunun çəkilməsi və cilalanması (astar, üz, sumbata kağızı, rigellərin künclərinə alüminium künclük daxil), (üzlük məcun AZS046 (TS370), astar məcun AZS052 (TS6433)  | m2 | 26 |
| 18 | Tavanın sulu-emulsiya ilə 2 dəfə yaxşılaşdırılmış rənglənməsi, Ral -9001 (AZS -034-98) | m2 | 26 |
| 19 | Dam örtüyünə 5x15sm qal taxtadan millərin düzülməsi | m | 42 |
| 20 | Dam örtüyünə 5x10sm qal taxtadan çatı və atmaların yığılması | m2 | 35 |
| 21 | Dam örtüyünə 10x3sm qal. Taxta şəbəkə yığmaqla (ara məs 35sm) 0,44mm qal. Ranilin vurulması(altında ranka vurulmalıdır) | m2 | 35 |
| 22 | Dam örtüyünə kanyokun qal 0,44mm vurulması eni 50sm | pm | 6,5 |
| 23 | Dam örtüyünə birləşmələrin metal listnən bağlanması qal 0,44mm(Pəncərə və qapı kənarları) | m2 | 12 |
| 24 | Metal lisdən karnizin quraşdırılması qal:0,44mm eni 25sm | pm | 13,4 |
| 25 | Su axıdıcı novların quraşdırılması (metal qal 0,44mm) ölçü:12sm  | pm | 13,4 |
| 26 | Su axıdıcı qazanın quraşdırılması  | ədəd | 4 |
| 27 | Metal su axıdıcı borunun quraşdırılması diam:75mm(əymələrnən birlikdə quraşdırılması) | metr | 13 |
| 28 | Metal(metalın qal. 3mm)(karopqa - 12sm şveller) qapının quraşdırılması(ağ rəng) 90x210sm (hidravlik qol ilə birlikdə)(daxili 6mm mdf, qapı qıfılı dəsdi -Planka tipli qapı qolu)(ağ rəng) | ədəd | 2 |
| 29 | Döşəməyə sement və perlit əsaslı yüngül dolduruculu məhlula (mata, ГОСТ 28013-98) metlağın vurulması (ara doldurucu sement daxil) ГОСТ 6787-2001, 600x600x10mm) | m2 | 26 |
| 30 | PVC Plastik pəncərənin quraşdırılması | M2 | 4,8 |
| 31 | Həyətyanı sahədən yararsız tametin sökülməsi | M2 | 30 |
| 32 | Həyətyanı sahəyə tametin vurulması 33x33x2sm qal (kipləşdirilmiş tamet) | M2 | 30 |
| 33 | İnşaat tulantılarının avtomaşına yüklənməsi  | tn | 4,5 |
| 34 | 8 avtomat plastik elektrik şitinin quraşdırılması(divarici) | ədəd | 1 |
| 35 | Elektrik açarının quraşdırılması (təkli) | ədəd | 2 |
| 36 | Elektrik razetqazısının(altı ilə birlikdə) quraşdırılması  | ədəd | 8 |
| 37 | Led işığın quraşdırılması (dairəvi) 18Vat | ədəd | 8 |
| 38 | 18mm qal. Plastikqofralı borunun quraşdırılması(yanmaz) | m | 100 |
| 39 | Elektrik avtomatın quraşdırılması 32A | ədəd | 1 |
| 40 | Elektrik avtomatın quraşdırılması 25A | ədəd | 2 |
| 41 | Elektrik avtomatın quraşdırılması 16A | ədəd | 3 |
| 42 | Elektrik kabelinin quraşdırılması 2x10mm2 | m | 35 |
| 43 | Elektrik kabelinin quraşdırılması 2x4mm2 | m | 40 |
| 44 | Elektrik kabelinin quraşdırılması 2x2,5mm2 | m | 40 |
| 45 | Yararsız metal talvarın sökülmsi(Azbest şiferlə birlikdə) | m2 | 13,9 |
| 46 | Yararsız metal qapının sökülməsi 2,1x1,15 m) | ədəd | 2 |
| 47 | PVC plastik(60mm profil) qapının quraşdırılması(Yarı buzlu şüşə) 2,1x1,15m -2ədəd | m2 | 4,83 |
| 48 | Yeməkxananın divarına 90x90x6mm qal. Künçlükdən yığılması(möhkəmlik üçün) | m | 44 |
|   | **Soyuducu otağı (inv:13004181)** |   |   |
|
| 49 | Dam örtüyündən yararsız azbest şifer və taxta şəbəkənin sökülməsi | M2 | 34 |
| 50 | Yararsız mişar daşının sökülməsi  | M3 | 9,6 |
| 51 | Divardan metal tor şəbəkənin əl ilə sökülməsi | M2 | 15 |
| 52 | Bünövrədən dəmir betonun dağıdılması 15sm | M3 | 4,8 |
| 53 | İnşaat zibinin avtomaşına yüklənməsi və daşınması  | tn | 25 |
| 54 | Qruntun əl ilə qazılması | M3 | 13,6 |
| 55 | Çalanın əl ilə qazılması 30x30sm 1.2 metr | pm | 9,6 |
| 56 | 10sm qal. Qırmadaş qatının əl ilə yayılması fraksiya 5-25  | M2 | 36,5 |
| 57 | Döşəməyə 10sm qal hazırlıqqatının yayılması B7.5 | M2 | 36,5 |
| 58 | Çalaya(30x30sm) 12mm-lik armaturdan (12 armatur 4 ədəd, 8 armatur şaq 20sm) tor şəbəkə yığmaqla beton qatının yayılması beton B20 | pm | 19,2 |
| 59 | Döşəməyə 12mm-lik armaturdan 2 qat tor şəbəkə yığılmaqla 20sm qal betonun yayılması(armaturun ara məsafəsi 20sm, 1 m2 20 metr armatur, beton B20) | M2 | 34 |
| 60 | Döşəməyə anker boltların quraşdırılması anker bolt 16mm, 4 ədəd, 40 sm | Dəst | 8 |
| 61 | 100x100x4mm metal profillərin quraşdırılması(antipas vurularaq 2 dəfə yağlı boya ilə rənglənməsi ilə birlikdə) | pm | 24 |
| 62 | 150x150x10mm Metal listin quraşdırılması (antipas vurularaq 2 dəfə yağlı boya ilə rənglənməsi, ağ rəng) | ədəd | 16 |
| 63 | Metal profildən fermanın quraşdırılması (80x80x4, 60x60x4, metal list – 150x150x10mm, 1 ədədinin çəkisi - 140 kq) (antipas boya vurularaq yağlı boya ilə 2 dəfə rənglənməsi ağ rəng) | ədəd | 4 |
| 64 | Künclüyün quraşdırılması L80x80x6mm | metr | 4 |
| 65 | Birləşdirici və praqonların profillərdən quraşdırılması 80x40x4 Qost 30245-2003 (antipas boya vurularaq yağlı boya ilə 2 dəfə rənglənməsi ağ rəng) | metr | 260 |
| 66 | Birləşdirici profillərin quraşdırılması 60x60x4 Qost 30245-2003 (antipas boya vurularaq yağlı boya ilə 2 dəfə rənglənməsi ağ rəng) | metr | 40 |
| 67 | Metal lisdin quraşdırılması δ4 (antipas boya vurularaq yağlı boya ilə 2 dəfə rənglənməsi ağ rəng) | m2 | 1,5 |
| 68 | Arakəsmə profillərinin quraşdırılması(80x4 mm şveller) [8  | pm | 54 |
| 69 | Dam örtüyünə sendvic panellərin quraşdırılmasə 80mm (ağ rəng) | m2 | 44 |
| 70 | Dam örtüyünə kanyokun qal 0,44mm vurulması eni 50sm | pm | 8,7 |
| 71 | Dam örtüyünə birləşmələrin metal listnən bağlanması qal 0,44mm(Pəncərə və qapı kənarları) | m2 | 10,5 |
| 72 | Metal lisdən karnizin quraşdırılması qal:0,44mm eni 25sm | pm | 25,4 |
| 73 | Su axıdıcı novların quraşdırılması (metal qal 0,44mm) ölçü:12sm  | pm | 17,4 |
| 74 | Su axıdıcı qazanın quraşdırılması  | ədəd | 4 |
| 75 | Metal su axıdıcı borunun quraşdırılması diam:75mm(əymələrnən birlikdə quraşdırılması) | metr | 14 |
| 76 | Divarlara sendvic panellərin quraşdırılması 100mm (ağ rəng)(Soyuducu olduğu üçün birləşmələrə germetik silikonun vurulması) | m2 | 84 |
| 77 | Daxili divarlara sendvic panellərin quraşdırılmasə 60mm (Soyuducu olduğu üçün birləşmələrə germetik silikonun vurulması) | m2 | 25,6 |
| 78 | Tavana 80mm qal. Sendvic panellərin quraşdırılması )(Soyuducu olduğu üçün birləşmələrə germetik silikonun vurulması) | M2 | 34 |
| 79 | Metal(metalın qal. 3mm)(karopqa - 12sm şveller) germetik qapının quraşdırılması(ağ rəng) 90x210sm (daxili 6mm mdf, qapı qıfılı dəsdi -Planka tipli qapı qolu)(ağ rəng)(Soyuducu üçün) | ədəd | 3 |
| 80 | Döşəməyə sement və perlit əsaslı yüngül dolduruculu məhlula (mata, ГОСТ 28013-98) metlağın vurulması (ara doldurucu sement daxil) ГОСТ 6787-2001, 600x600x10mm)  | m2 | 34 |
| 81 | 12 avtomat germetik plastik elektrik şitinin quraşdırılması(divarüstü) | ədəd | 1 |
| 82 | Elektrik açarının quraşdırılması (təkli)(divarüstü) | ədəd | 3 |
| 83 | Germetik elektrik razetqazısının(altı ilə birlikdə) quraşdırılması (divarüstü) | ədəd | 8 |
| 84 | Led işığın quraşdırılması (60x60sm) (germetik, soyuğadavamlı) | ədəd | 6 |
| 85 | Plastik korobun quraşdırılması 20x20mm | metr | 80 |
| 86 | Elektrik avtomatın quraşdırılması 60A | ədəd | 1 |
| 87 | Elektrik avtomatın quraşdırılması 40A | ədəd | 3 |
| 88 | Elektrik avtomatın quraşdırılması 25A | ədəd | 3 |
| 89 | Elektrik avtomatın quraşdırılması 16A | ədəd | 4 |
| 90 | Elektrik kabelinin quraşdırılması 4x25mm2 | m | 60 |
| 91 | Elektrik kabelinin quraşdırılması 2x10mm2 | m | 60 |
| 92 | Elektrik kabelinin quraşdırılması 2x6mm2 | m | 30 |
| 93 | Elektrik kabelinin quraşdırılması 2x4mm2 | m | 80 |
| 94 | Elektrik kabelinin quraşdırılması 2x2,5mm2 | m | 70 |
| 95 | Həyətyanı sahədən yararsız tametin sökülməsi | M2 | 30 |
| 96 | Həyətyanı sahəyə tametin vurulması 33x33x2sm qal (kipləşdirilmiş tamet) | M2 | 30 |
|   | **Manqalın döşəməsinin betonlanması** |   |   |
| 97 | Qruntun əl ilə qazılması | M3 | 4,8 |
| 98 | 10sm qal. Qırmadaş qatının əl ilə yayılması fraksiya 5-25  | M2 | 12 |
| 99 | Döşəməyə 10sm qal hazırlıqqatının yayılması B7.5 | M2 | 12 |
| 100 | Çalaya(30x30sm) 12mm-lik armaturdan (12 armatur 4 ədəd, 8 armatur şaq 20sm) 1 qat tor şəbəkə yığmaqla beton qatının yayılması beton B20 | M2 | 12 |
|   | **Əl yuma yerinin kərpicdən hörülməsi** |   |   |
| 101 | Əl yuma yerinin sökülməsi | m3 | 0,78 |
| 102 | Qruntun əl ilə qazılması | M3 | 1 |
| 103 | 10sm qal. Qırmadaş qatının əl ilə yayılması fraksiya 5-25  | M2 | 4 |
| 104 | Döşəməyə 10sm qal hazırlıqqatının yayılması B7.5 | M2 | 4 |
| 105 | 20sm qal kərpicdən əl yuma yerinin hörülməsi | m2 | 6 |
| 106 | Sem-qum məhlulu ilə suvanması | m2 | 12 |
| 107 | Divarın kafellə üzlənməsi (Aradoldurucu və mata daxil) kafel şaxtaya davamlı | m2 | 12 |
| 108 | 25mm PVC plastik borunun çəkilməsi(birləşdirici fitinqlərləvə recorlarla birlikdə) | pm | 20 |
| 109 | Su qarışdırıcının quraşdırılması(Şaxtaya davamlı) | ədəd | 1 |
| 110 | 50mm PVC plastik kanalizasiya borusunun quraşdırılması(Birləşdirici fitinqlərlə birlikdə) | m | 20 |
| 111 | 50mm trapın quraşdırılması | ədəd | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Meyarlar | Bal |
| 1 | Müsabiqə təklifinin dəyəri:Eyni zamanda* ən aşağı qiymət təklif etmiş iddiaçı üçün
* digər Müsabiqə təklifləri aşağıdakı formulaya əsasən qiymətləndiriləcəkdir:

QGB = TMQ/İTQ x 100QGB – qiymətləndirməyə görə bal TMQ – təkliflərin minimum qiyməti İTQ – iddiaçının təklif qiyməti  | 100100 |

 **Qeyd 1:** Ödənişin yalnız işlər icra edildikdən sonra edilməsi (fakt üzrə) nəzərdə tutulmuşdur, avans təklif edən şirkətlərin təklifləri kənarlaşdırılacaqdır.

 İşlər tam həcmdə müqavilə bağlanacağı tarixdən etibarən 60 (altmış) gün ərzində icra edilməlidir, daha artıq icra müddəti təklif edən iştirakçıların təkliflərinin kənarlaşdırılması hüququnu ASCO özündə saxlayır.

**QEYD 2: Malların hər birinin qarşısında istehsalçı ölkənin və müəssisənin dəqiq adı qeyd olunmalıdır, eləcə də hər bir mal ilə bağlı istehsalçının keyfiyyət sertifikatı və mənşə sertifikatları təqdim edilməlidir.**

 **Texniki suallarla bağlı:**

**Cavid Eminov, ASCO-nun Əsaslı tikinti və təmiri şöbəsinin mühəndisi**

**Tel: (+99412) 4043762 / 1130**

**E-mail:** **cavid.eminov@asco.az**

**Təsis və maliyyə sənədləri ilə bağlı QEYD:** Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

 Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

**Qeyd olunan, eləcə də bu Elanın I qrafasında göstərilən sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və təklif müsabiqədən kənarlaşdırılır.**