“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

“ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

“216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar struktur idarələri üçün müxtəlif ehtiyyat hissələri və avadanlıqların satınalınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM073/2023**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur); * İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; * Müsabiqə təklifi; * Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi; * Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.   İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci **24 May 2023-cü il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.    Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:**   * Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 18:00-a kimi ala bilərlər. * İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz):*tədbiq olunmur* * Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər. * ***Hesab nömrəsi:***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı  ABB- Müştəri Xidməti Departamenti  Kod: 805250  VÖEN: 9900001881  Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT: IBAZAZ2X  Alan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  VÖEN: 1701579951  Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT: CITIUS33  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Departament  SWIFT: IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX İD: 1701579951  Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT: COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID: 1701579951  Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.** |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :**   * Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir. * Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır. * Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır. * Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir. * Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur. * Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız malların anbara təhvil verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır.   **Müqavilənin icra müddəti:**   * Malların bir dəfəyə yox ,tələbat yarandıqca alınması nəzərdə tutulur. Satınalma müqaviləsinin ASCO tərəfindən rəsmi sifariş (tələbat) daxil olduqdan sonra *3 (üç)* *təqvim günü ərzində* yerinə yetirilməsi tələb olunur. |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **30** **May 2023-cü il**, Bakı vaxtı ilə saat **17:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər. * Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır. |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**  Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1003 (indeks), M.Useynov küçəsi 2, ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.  **Əlaqələndirici şəxs:**  Rəşad Əhədov  ASCO-nun Satınalmalar Departameninin təchizat işləri üzrə mütəxəssisi  Telefon nömrəsi: +99450 277 47 17  Elektron ünvan: rashad.akhadov@asco.az, [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az)  **Hüquqi məsələlər üzrə:**  Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)  Elektron ünvan: [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az) |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**  Zərflərin açılışı  **31 May 2023-cü il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **15:00-da** online baş tutacaqdır. . |
|  | | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**  Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Malların adı** | **Ölçü vahidi** | **Sayı** |
| ZGTTZ 10061425 | | | |
| 1 | Təzyiq reduktoru (oksigen) 5401S:ø6-8 mm, G3/4"-G3/8",0-230bar/0-10bar "YILDIZ" Təzyiq reduktoru Oxygen 5401S  Qaz giriş bağlantısı: G 3/4"  Qaz çıxışı bağlantısı: G 3/8"  Giriş qaz təzyiqi: 0-230 bar  Çıxış qaz təzyiqi: 0-10 bar  Qaz sərfiyyatı (p2 = 10 bar): 30 m3 /  Kəsmə, qaynaq və lehimləmə  EN ISO 2503 (TSE, APRAGAZ) ilə uyğunluq  Daha uzun məhsul ömrü üçün paslanmayan polad filtr  Təzyiq azaldıcı korpusunun dizaynı  Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün qabaqcıl sığorta sistemi  Boruları qorumaq üçün nəzərdə tutulmuş boru bağlantısı  Ø6 – Ø8 mm şlanqlar üçün uyğundur | ədəd | 50 |
| 2 | Təzyiq reduktoru (propan) 5120:ø6-8 mm "YILDIZ" Qaz sərfi (P=1,5 bar): 5 m3/saat  Çıxış qaz təzyiqi: 0-1,5 bar  Qaz çıxışı bağlantısı: şlanq 6 mm Yıldız 5120 Propan Təzyiq Azaldıcı Saat  Qaz giriş bağlantısı: W 21.80x1/14'' sol  Qaz növü: Propan-Lpg  Çıxış: təzyiqölçən ilə  Kəsmə, tavlama, qaynaq və lehimləmə  TS EN ISO 2503 (TSE) uyğundur  Pirinç örtük və korpus dizaynı  Ø 63 mm Çıxış təzyiqi ölçən  Xüsusi dizayn narıncı təzyiqölçən korpus  Ø6 - Ø8 mm şlanqlar üçün uyğun birləşdirici fitinq | ədəd | 50 |
| 3 | Kəsici məşəl "Yıldız": L=460mm,soplo-miks 0-250mm Baş bucağı: 90° Təbii Qaz-Oksigen Nozzle-Mix Tipi Kəsici Məşəl  Standart uzunluq: 460 mm  Kəsmə qabiliyyəti: 0-250mm  Qaz növü: Bütün yanacaq qazları üçün  Əlavə spesifikasiya: Müxtəlif uzunluqlarda hazırlana bilər | ədəd | 50 |
| 4 | Oksigen reduktoru üçün əks klapan 1030-А Yildiz:10bar,G3/8 Giriş bağlantısı: G3/8  Axın sürəti: 50 m3/saat  Təzyiq: 10 bar Обратный клапан кислородного редуктора 1030-А Yildiz  Qaz növü: oksigen  Üçün istifadə olunur: Təzyiq tənzimləyiciləri üçün (oksigen)  Çıxış bağlantısı: G3/8 | ədəd | 50 |
| 5 | Propan reduktoru üçün əks klapan PA1130 Yildiz: G3/8 " Ulduz Yoxlama Valfi PA1130 Giriş: G 3/8” sol  İstifadə sürəti: Asetilen 10 m3/s - Propan 40 m3/s - Hidrogen 76 m3/s - Təbii qaz: 62 m3/s  İstifadə olunan təzyiq: asetilen 1,5 bar - propan 5 bar - hidrogen 3,5 bar - təbii qaz 5 bar  Qaz növü: asetilen-propan-hidrogen-təbii qaz  İstifadəsi: Təzyiq azaltmaq üçün yanan qaz (5100-5200-5300-5400-5700)  Çıxış bağlantısı: G 3/8” sol https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/rashodnie-materialy/instrument/1585274/2400x1600/52780374.jpg | ədəd | 50 |
| 6 | Ucluq rezak üçün Uyğundur/uyğundur: GK3 nozziləri  Maddə Ref.GK3 №3  Tətbiq diapazonu 20-40 mm Купить Сопло GK3 размер 3, газ Пропан (20-40 мм) по цене от 722.40 руб. с  доставкой по Санкт-Петербургу  Kəsmə sürəti, mm/dəq;450-300 | ədəd | 300 |
| ZGTTZ | | | |
| 7 | Qoşucu mufta ropan şlanqları üçün (Nitto S32 Sh) | ədəd | 50 |
| 8 | Qoşucu mufta Oksigen şlanqları üçün (Nitto Kohki Japan Hi Cupla) | ədəd | 50 |
| 9 | Propan qızdırıcı(qorelka) Ocaq növü: Qaz-oksigen  Yanan qaz: propan  Maksimum alov temperaturu ℃: +2800  Qızdırılan metalın qalınlığı, mm: 50-ə qədər  Oksigen giriş bağlantısı: Kişi yivli M16x1.5  Yanan qaz giriş bağlantısı: Kişi yivli M16x1,5 LH  Qolu birləşdirmək üçün məmə diametri, mm: 9 Dəstdəki dəyişdirilə bilən ucların sayı, əd: 3 (№ 1).  İş temperaturu, ℃: -15 ilə +45 arasında  Ocaq uzunluğu, mm: 605 (№ 3PN-dən) Çəki, kq: 1,2 (No 3PN ilə) Propan burner G3U-4 birləşmə qoz-fındıq və məmə ilə - 1 əd.  No 1PN isitmə üçün qaz-alov ucu (14 mm-ə qədər qızdırma) - 1 ədəd.  No 2PN (30 mm-ə qədər qızdırma) isitmə üçün qaz-alov ucu - 1 ədəd.  No 3PN isitmə üçün qaz-alov ağızlığı (50 mm-ə qədər qızdırmaq) - 1 əd. Enjektor - 1 ədəd Təlimat - 1 ədəd | ədəd | 50 |
| BGTZ 10063928 | | | |
| 10 | Kəsici məşəl Yıldız 4512, 0-500mm | ədəd | 60 |
| 11 | Saplo (ucluq) Yıldız 4531P | ədəd | 10 |
| 12 | Saplo (ucluq) Yıldız 4532P | ədəd | 100 |
| 13 | Saplo (ucluq) Yıldız 4533P | ədəd | 140 |
| 14 | Oksigen reduktoru üçün əks klapan Yıldız 1030 | ədəd | 50 |
| 15 | Oksigen reduktor əks klapanı Yıldız 1128 | ədəd | 50 |
| 16 | Maye qaz əks klapanı Yıldız 1231 | ədəd | 50 |
| 17 | Maye qaz əks klapanı Yıldız 1118 | ədəd | 50 |
| 18 | Maye qaz reduktoru Yıldız 5120 manometrlə | ədəd | 55 |
| 19 | Oksigen reduktoru Yıldız 5301S | ədəd | 55 |
| 20 | Səyyar qaynaq aparatı Geka Mak.220V,160A | ədəd | 2 |
| ZGTTZ 10063530 | | | |
| 21 | Ucluq rezak üçün Uyğundur/uyğundur: GK3 nozziləri  Maddə Ref.GK3 №3  Tətbiq diapazonu 20-40 mm Купить Сопло GK3 размер 3, газ Пропан (20-40 мм) по цене от 722.40 руб. с  доставкой по Санкт-Петербургу  Kəsmə sürəti, mm/dəq;450-300 | ədəd | 14 |
| 22 | Təzyiq reduktoru (oksigen) 5401S:ø6-8 mm, G3/4"-G3/8",0-230bar/0-10bar "YILDIZ" Təzyiq reduktoru Oxygen 5401S  Qaz giriş bağlantısı: G 3/4"  Qaz çıxışı bağlantısı: G 3/8"  Giriş qaz təzyiqi: 0-230 bar  Çıxış qaz təzyiqi: 0-10 bar  Qaz sərfiyyatı (p2 = 10 bar): 30 m3 /  Kəsmə, qaynaq və lehimləmə  EN ISO 2503 (TSE, APRAGAZ) ilə uyğunluq  Daha uzun məhsul ömrü üçün paslanmayan polad filtr  Təzyiq azaldıcı korpusunun dizaynı  Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün qabaqcıl sığorta sistemi  Boruları qorumaq üçün nəzərdə tutulmuş boru bağlantısı  Ø6 – Ø8 mm şlanqlar üçün uyğundur | ədəd | 20 |
| 23 | Təzyiq reduktoru (propan) 5120:ø6-8 mm "YILDIZ" Qaz sərfi (P=1,5 bar): 5 m3/saat  Çıxış qaz təzyiqi: 0-1,5 bar  Qaz çıxışı bağlantısı: şlanq 6 mm Yıldız 5120 Propan Təzyiq Azaldıcı Saat  Qaz giriş bağlantısı: W 21.80x1/14'' sol  Qaz növü: Propan-Lpg  Çıxış: təzyiqölçən ilə  Kəsmə, tavlama, qaynaq və lehimləmə  TS EN ISO 2503 (TSE) uyğundur  Pirinç örtük və korpus dizaynı  Ø 63 mm Çıxış təzyiqi ölçən  Xüsusi dizayn narıncı təzyiqölçən korpus  Ø6 - Ø8 mm şlanqlar üçün uyğun birləşdirici fitinq | ədəd | 20 |
| 24 | Tutqac ( Держатель электродов ) (Amerkanka) , tekstolit ,latun ucluq, ölçüsü 30x240, professional, nominal cərəyan 800A, elektrod diametri 3mm | ədəd | 18 |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_2023-cü il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi* )

**M.Y**

**Texniki suallarla bağlı:**

**Əhədov Rəşad , Satınalmalar Departamentinin mütəxəssisi**

**Tel: +99450 2774717**

**E-mail: [rashad.akhadov@asco.az](mailto:rashad.akhadov@asco.az)**

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.