“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

“ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

“216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti**

**"Dənizçi" MTK-nın 1-ci mərtəbəsi uşaq bağçası olmaqla yüksəkmərtəbəli yaşayış binalarının havalandırma və tüstü sovurma sisteminin quraşdırılması(Mal-material və işçilik daxil) xidmətlərinin satın alınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM175/2022**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur); * İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; * Müsabiqə təklifi; * Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi; * Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.   İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci  **18 oktaybr 2022-ci il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.    Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:**   * Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 08:00-dan 17:00-a kimi ala bilərlər. * İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz):**100 Azn** * Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər. * ***Hesab nömrəsi:***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı  ABB- Müştəri Xidməti Departamenti  Kod: 805250  VÖEN: 9900001881  Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT: IBAZAZ2X  Alan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  VÖEN: 1701579951  Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT: CITIUS33  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Departament  SWIFT: IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX İD: 1701579951  Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT: COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID: 1701579951  Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.** |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :**   * Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir. * Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır. * Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır. * Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir. * Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 3 (üç) %-i məbləğində tələb olunur. * Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız malların anbara təhvil verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır.   **Müqavilənin icra müddəti:** |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **24 oktyabr 2022-ci il**, Bakı vaxtı ilə saat **17:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər. * Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır. |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**  Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1003 (indeks), Bakı şəhəri Mikayıl Useynov küçəsi 2 ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.  **Əlaqələndirici şəxs:**  Rahim Abbasov  ASCO-nun Satınalmalar Departameninin mütəxəssisi  Telefon nömrəsi: **+99450 2740277**  Elektron ünvan: rahim.abbasov@asco.az, [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az)  **Hüquqi məsələlər üzrə:**  Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)  Elektron ünvan: [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az) |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**  Zərflərin **25 oktyabr 2022 -ci il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **15:00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır.  Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**  Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |
|  | **Müsabiqənin digər şərtləri:**  “AXDG” QSC-nin "Dənizçi" MTK-nın 1-ci mərtəbəsi uşaq bağçası olmaqla yüksəkmərtəbəli yaşayış binalarının havalandırma və tüstü sovurma sisteminin quraşdırılması işlərinə nəzərdə tutulan texniki tələblər:   * havalandırma və tüstü sovurma sisteminin quraşdırılması işlərinin aparılması zamanı Layihə sənədlərinin tələblərinə əməl olunmalıdır. * İstifadə olunan materialların keyfiyyət və uyğunluq serfikatı təqdim olunmalıdır. * İşlərin təhvili müddəti göstərilməlidir. * Tikinti işlərinin aparılması üçün lisenziya təqdim edilməlidir. * İştirakçı rəsmi işçilərinin siyahısı və müqaviləsi(müqavilənin surəti) olmalıdır. * İştirakçı predmet üzrə müqavilələr (havalandırma və tüstü sovurma sistemi) təqdim etməlidir. * Tikinti işləri aparan zaman təhlükəsizlik qaydalarını “AXDG” QSC-nin tələbləri və tikinti norma qaydalarına uyğun yerinə yetirilməsi. |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

**M.Y.**

**MALLARIN VƏ XİDMƏTLƏRİN SİYAHISI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Adı | Ölçü vahidi | Miqdarı |
|  | Havalandırma və tüstüsovurma sistemi | | |
|  | "2A" havalandırma | | |
| 1 | HB-1; Mərkəzdənqaçma ventilyatorunun quraşdırılması: L=27 500 м³/с P=800 Pa, 18,50 kvt | ədəd | 1 |
| 2 | HB-2; Mərkəzdənqaçma ventilyatorunun quraşdırılması: L=18 000 м³/с P=800 Pa, 11,0 kvt | ədəd | 1 |
| 3 | TS-2; Mərkəzdənqaçma ventilyatorunun quraşdırılması: L=22 000 м³/с P=1250 Pa, 18,50 kvt | ədəd | 1 |
| 4 | Tüstü sorma klapanınin quraşdırılması 600x500 mm | ədəd | 16 |
| 5 | Xarici barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 1100x1100 mm | ədəd | 1 |
| 6 | Xarici barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 800x500 mm | ədəd | 1 |
| 7 | Xarici barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 650х650 mm | ədəd | 1 |
| 8 | Qara polad lövhənin quraşdırılması, б=2 mm | m2 | 133.8 |
| 9 | Barmaqlığın quraşdırılması(sanitar qovşağında, plastik) 150x150 mm | ədəd | 288 |
|  | "2B" havalandırma | | |
| 10 | HB-3; Mərkəzdənqaçma ventilyatorunun quraşdırılması: L=27 500 м³/с P=800 Pa, 18,50 kvt | ədəd | 1 |
| 11 | HB-4; Mərkəzdənqaçma ventilyatorunun quraşdırılması: L=18 000 м³/с P=800 Pa, 11,0 kvt | ədəd | 1 |
| 12 | TS-3; Mərkəzdənqaçma ventilyatorunun quraşdırılması: L=22 000 м³/с P=1250 Pa, 18,50 kvt | ədəd | 1 |
| 13 | Tüstü sorma klapanının quraşdırılması 600x500 mm | ədəd | 1 |
| 14 | Xarici barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 1100x1100 mm | ədəd | 1 |
| 15 | Xarici barmaqlığın (paslanmaz metal)quraşdırılması 650x650 mm | ədəd | 1 |
| 16 | Xarici barmaqlığın (paslanmaz metal)quraşdırılması 800x500 mm | ədəd | 1 |
| 17 | Qara polad lövhənin quraşdırılması, б=2 mm(pasdan təmizlənərək antipas boya ilə 2 dəfə rənglənməsi) | m2 | 73.8 |
| 18 | Barmaqlığın quraşdırılması(sanitar qovşaqları) 150x150 mm | ədəd | 270 |
|  | BAXÇA , 2B Havalandırma | | |
| 19 | HS-5; Aspiratorun quraşdırılması; L=1200 m3/saat, H=220 Pa, N=0.32 kVt | ədəd | 1 |
| 20 | Sinklənmiş polad lövhənin quraşdırılması, б=0,7 mm (izolyasiyasız), | m2 | 71.5 |
| 21 | Sinklənmiş polad lövhənin quraşdırılması, б=0,5 mm (izolyasiyasız), | m2 | 35.1 |
| 22 | Plastmas dairəvi anemostatın quraşdırılması ∅ 125 | ədəd | 12 |
| 23 | Flex borunun quraşdırılması ∅ 110 mm | metr | 12 |
| 24 | HB-5,HB-6,HB-7,HB-8,HB-9,HB-10;  Mərkəzdənqaçma ventilyatorunun quraşdırılması: L=600 m3/saat, H=220 Pa, N=0.25 kVt | ədəd | 6 |
| 25 | TS-1, TS-4; Mərkəzdənqaçma ventilyatorunun quraşdırılması:  L=45000 m3/saat, H=1000 Pa, 30,0 kvt | ədəd | 2 |
| 26 | Tüstü sorma klapanının quraşdırılması 600x500 mm | ədəd | 6 |
| 27 | Xarici barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 1400x700 mm | ədəd | 2 |
| 28 | Xarici barmaqlığının(paslanmaz metal) quraşdırılması 750x750 mm | ədəd | 1 |
| 29 | Xarici barmaqlığın (paslanmaz metal)quraşdırılması 700х400 mm | ədəd | 4 |
| 30 | Qara polad lövhənin quraşdırılması, б=2 mm(pasdan təmizlənərək antipas boya ilə 2 dəfə rənglənməsi) | m2 | 408.1 |
| 31 | Barmaqlığın quraşdırılması(paslanmaz metal) 300х200 mm | ədəd | 6 |
|  | QARAJ 2A, 2B Havalandırma | | |
| 32 | HV-1; Kanal tipli ventilyatornun quraşdırılması; L=4800 m3/saat, Pa=400 Pa, | ədəd | 1 |
| 33 | Metal (sinkləşdirilmiş polad) səs boğucunun quraşdırılması; l=1.0 m, 700х300 mm | ədəd | 1 |
| 34 | Filtrin quraşdırılması 700х300 mm | ədəd | 1 |
| 35 | HV-2; Kanal tipli ventilyatorun quraşdırılması; L=4800 m3/saat, Pa=400 Pa, | ədəd | 1 |
| 36 | Metal (sinkləşdirilmiş polad) səs boğucunun quraşdırılması; l=1.0 m, 700х300 mm | ədəd | 1 |
| 37 | Filtrin quraşdırılması 700х300 mm | ədəd | 1 |
| 38 | HV-3; Kanal tipli ventilyatorun quraşdırılması; L=4800 m3/saat, Pa=400 Pa, | ədəd | 1 |
| 39 | Metal (sinkləşdirilmiş polad) səs boğucunun quraşdırılması; l=1.0 m, 700х300 mm | ədəd | 1 |
| 40 | Filtrin quraşdırılması 700х300 mm | ədəd | 1 |
| 41 | HS-1; Kanal tipli ventilyatorun quraşdırılması; L=4000 m3/saat, Pa=400 Pa, N=0.65 kVt | ədəd | 1 |
| 42 | HS-2; Kanal tipli ventilyatorun quraşdırılması; L=4000 m3/saat, Pa=400 Pa, N=0.65 kVt | ədəd | 1 |
| 43 | HS-3; Kanal tipli ventilyatorun quraşdırılması; L=4600 m3/saat, Pa=400 Pa, N=0.65 kVt | ədəd | 1 |
| 44 | HS-4; Kanal tipli ventilyatorun quraşdırılması; L=3200 m3/saat, Pa=400 Pa, N=0.65 kVt | ədəd | 1 |
| 45 | Sinklənmiş polad lövhənin quraşdırılması, б=0,7 mm (izolyasiyasız), | m2 | 610.05 |
| 46 | Sinklənmiş polad lövhənin quraşdırılması, б=0,5 mm (izolyasiyasız), | m2 | 321.2 |
| 47 | Sinklənmiş polad lövhənin quraşdırılması, б=0,7 mm (izolyasiyalı ), | m2 | 242.65 |
| 48 | Sinklənmiş polad lövhənin quraşdırılması, б=0,5 mm (izolyasiyalı), | m2 | 27 |
| 49 | Kauçuk izolyasiyanın quraşdırılması, δ =13mm | m2 | 280 |
| 50 | Barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 800x250 mm | ədəd | 18 |
| 51 | Barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 250x100 mm | ədəd | 158 |
| 52 | Xarici barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 1100х700 mm | ədəd | 2 |
| 53 | Xarici barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 700х400 mm | ədəd | 4 |
| 54 | Əks klapanın quraşdırılması 700x350 mm | ədəd | 2 |
| 55 | Əks klapanın quraşıdırılması 700x300 mm | ədəd | 1 |
| 56 | Əks klapanının quraşdırılması 650x350 mm | ədəd | 1 |
|  | "1A" havalandırma | | |
| 57 | HB-1; Mərkəzdənqaçma ventilyatorunun quraşıdırılması: L=27500 m3/saat, H=800 Pa, 18,5kvt | ədəd | 1 |
| 58 | HB-2; Mərkəzdənqaçma ventilyatorunun quraşdırılması: L=18000 m3/saat, H=800 Pa,11,0kvt | ədəd | 1 |
| 59 | TS-1; Mərkəzdənqaçma ventilyatorunun quraşıdırılması: L=22000 m3/saat, H=1100 Pa, 18,5kvt | ədəd | 1 |
| 60 | Tüstü sorma klapanının quraşdırılması 600x500 mm | ədəd | 15 |
| 61 | Xarici barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 1100х1100 mm | ədəd | 1 |
| 62 | Xarici barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 650x650 mm | ədəd | 1 |
| 63 | Xarici barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşıdırılması 800х500 mm | ədəd | 1 |
| 64 | Qara polad lövhənin quraşdırılması, б=2 mm(pasdan təmizlənərək antipas boya ilə 2 dəfə rənglənməsi) | m2 | 73.8 |
| 65 | Barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 400x200 mm | ədəd | 270 |
| 66 | Barmaqlığın (paslanmaz metal)quraşdırılması 150x150 mm | ədəd | 30 |
|  | "1B" havalandırma | | |
| 67 | HB-3; Mərkəzdənqaçma ventilyatorunun quraşdırılması: L=27500 m3/saat, H=800 Pa, 18,5kvt | ədəd | 1 |
| 68 | HB-4; Mərkəzdənqaçma ventilyatorunun quraşdırılması: L=18000 m3/saat, H=800 Pa, 11,0kvt | ədəd | 1 |
| 69 | TS-2; Mərkəzdənqaçma ventilyatorunun quraşdırılması: L=22000 m3/saat, H=1100 Pa, 18,5 kvt | ədəd | 1 |
| 70 | Tüstü sorma klapanının quraşdırılması 600x500 mm | ədəd | 15 |
| 71 | Xarici barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 1100х1100 mm | ədəd | 1 |
| 72 | Xarici barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 650x650 mm | ədəd | 1 |
| 73 | Xarici barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 800х500 mm | ədəd | 1 |
| 74 | Qara polad lövhənin quraşdırılması, б=2 mm(pasdan təmizlənərək antipas boya ilə 2 dəfə rənglənməsi) | m2 | 73.8 |
| 75 | Barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 400x200 mm | ədəd | 270 |
| 76 | Barmaqlığın (paslanmaz metal)quraşdırılması 150x150 mm | ədəd | 30 |
|  |  |  |  |
|  | "1C" havalandırma | | |
| 77 | HB-5; Mərkəzdənqaçma ventilyatorunun quraşdırılması: L=27500 m3/saat, H=800 Pa, 18,5kvt | ədəd | 1 |
| 78 | HB-6; Mərkəzdənqaçma ventilyatorunun quraşdırılması: L=18000 m3/saat, H=800 Pa, 11,0 kvt | ədəd | 1 |
| 79 | TS-3; Mərkəzdənqaçma ventilyatorunun quraşdırılması: L=22000 m3/saat, H=1100 Pa, 18,5kvt | ədəd | 1 |
| 80 | Tüstü sorma klapanının quraşdırılması 600x500 mm | ədəd | 1 |
| 81 | Xarici barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 1100x1100 mm | ədəd | 1 |
| 82 | Xarici barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 650x650 mm | ədəd | 1 |
| 83 | Xarici barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 800x500 mm | ədəd | 1 |
| 84 | Qara polad lövhənin quraşdırılması, б=2 mm(pasdan təmizlənərək antipas boya ilə 2 dəfə rənglənməsi) | m2 | 73.8 |
| 85 | Barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 150x150 mm | ədəd | 270 |
| 86 | Barmaqlığın (paslanmaz metal)quraşdırılması 400x200 mm | ədəd | 30 |
|  | BAXÇA 1A,1B,1C Havalandırma | | |
| 87 | HV-1; Kanal tipli ventilyatorun quraşdırılması; L=2590 m3/saat, Pa=400 Pa, N=0.54 kVt | ədəd | 1 |
| 88 | Metal (sinkləşdirilmiş polad) səs boğucunun quraşdırılması; l=1.0 m, 500х300 mm | ədəd | 1 |
| 89 | Filtrin quraşdırılması; 500х300 mm | ədəd | 1 |
| 90 | Hava qızdırıcı seksiyanın quraşdırılması (su ilə), Qi = 15.0 kVt SU KALORİFERİ 700x400 | ədəd | 1 |
| 91 | HV-2; Kanal tipli ventilyatorun quraşdırılması; L=1210 m3/saat, Pa=400 Pa, N=0.49 kVt | ədəd | 1 |
| 92 | Metal (sinkləşdirilmiş polad) səs boğucunun quraşdırılması; l=1.0 m, 350х200 mm | ədəd | 1 |
| 93 | Filtrin quraşdırılması; 350х200 mm | ədəd | 1 |
| 94 | Hava qızdırıcı seksiyanın quraşdırılması (su ilə), Qi = 7.0 kVt SU KALORİFERİ 700x400 | ədəd | 1 |
| 95 | HS-1; Aspiratorun quraşdırılması; L=3360 m3/saat, H=400 Pa, N=0.65 kVt | ədəd | 1 |
| 96 | HS-2; Aspiratorun quraşdırılması; L=1650 m3/saat, H=250 Pa, N=0.38 kVt | ədəd | 1 |
| 97 | HS-3; Aspiratorun quraşdırılması; L=720 m3/saat, H=250 Pa, N=0.29 kVt | ədəd | 1 |
| 98 | HS-4; Aspiratorun quraşdırılması; L=1000 m3/saat, H=250 Pa, N=0.32 kVt | ədəd | 1 |
| 99 | HS-5; Aspiratorun quraşdırılması; L=1100 m3/saat, H=250 Pa, N=0.32 kVt | ədəd | 1 |
| 100 | HS-6; Aspiratorun quraşdırılması; L=1400 m3/saat, H=400 Pa, N=0.44 kVt | ədəd | 1 |
| 101 | Sinklənmiş polad lövhənin quraşdırılması, б=0,7 mm (izolyasiyalı), | m2 | 56.8 |
| 102 | Sinklənmiş polad lövhənin quraşdırılması, б=0,5 mm (izolyasiyalı), | m2 | 14.05 |
| 103 | Sinklənmiş polad lövhənin quraşdırılması, б=0,7 mm (izolyasiyasız), | m2 | 328.3 |
| 104 | Sinklənmiş polad lövhənin quraşdılması, б=0,5 mm (izolyasiyasız), | m2 | 292.7 |
| 105 | Kauçuk izolyasiyanın quraşdırılması, δ = 13 mm, | m2 | 85 |
| 106 | Barmaqlığın(paslanmaz metal, yağlı boya ilə rənglənməsi) quraşdırılması 1100x400 mm | ədəd | 1 |
| 107 | Barmaqlığın (paslanmaz metal, yağlı boya ilə rənglənməsi)quraşdırılması 400x400 mm | ədəd | 2 |
| 108 | Barmaqlığın (paslanmaz metal, yağlı boya ilə rənglənməsi)quraşdırılması 350x350 mm | ədəd | 2 |
| 109 | Barmaqlığın (paslanmaz metal, yağlı boya ilə rənglənməsi)quraşdırılması 300x300 mm | ədəd | 2 |
| 110 | Barmaqlığın (paslanmaz metal,yağlı boya ilə rənglənməsi)quraşdırılması 250x250 mm | ədəd | 1 |
| 111 | Barmaqlığın (paslanmaz metal,yağlı boya ilə rənglənməsi)quraşdırılması 200x200 mm | ədəd | 1 |
| 112 | Barmaqlığın (paslanmaz metal,yağlı boya ilə rənglənməsi)quraşdırılması 200x150 mm | ədəd | 2 |
| 113 | Barmaqlığın(paslanmaz metal,yağlı boya ilə rənglənməsi) quraşdırılması 150x150 mm | ədəd | 2 |
| 114 | Barmaqlığın (paslanmaz metal,yağlı boya ilə rənglənməsi)quraşdırılması 100x700 | ədəd | 7 |
| 115 | Xarici barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 1100х700 mm | ədəd | 2 |
| 116 | Xarici barmaqlığın(paslanmaz metal) quraşdırılması 400х700 mm | ədəd | 4 |
| 117 | Plastmas dairəvi anemostatların quraşdırılması ∅ 125 | ədəd | 33 |
| 118 | Flex borusunun quraşdırılması ∅ 110 | metr | 45 |

**Texniki suallarla bağlı:**

**Əəsaslı Təmir-Tikinti şöbəsinin mühəndisi**

**Tel: +994502740251**

**E-mail: [cavid.eminov@asco.az](mailto:cavid.eminov@asco.az)**

**Ödəmə şərti yalnız Fakt Üzrə qəbul edilir və digər təkliflər kənarlaşdırılacaqdır.**

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.