Утвержден Приказом Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» от 01 декабря 2016 года, № 216.



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ КАСПИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»**

**ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКУПКУ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

**К О Н К У Р С № AM-033/ 2018**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Перечень документов для участия в конкурсе: * Заявка на участие в конкурсе (образец прилагается) ;
* Банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе ;
* Конкурсное предложение.

На первичном этапе, заявка на участие в конкурсе (подписанная и скрепленная печатью) и банковский документ об оплате взноса за участие должны быть представлены на Азербайджанском, русском или английском языках не позднее 18:00 (по Бакинскому времени) 27.11.2018 года по месту нахождения Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (далее – ЗАО «АКМП») или путем отправления на электронную почту контактного лица.  Перечень (описание) закупаемых товаров, работ и услуг прилагается. |
|  |  Сумма взноса за участие в конкурсе и приобретение сборника основных условий (пригласительных документов к конкурсу): * Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, должны оплатить нижеуказанную сумму взноса за участие в конкурсе путем перечисления средств на банковский счет ЗАО «АКМП» с последующим представлением в ЗАО «АКМП» документа, подтверждающего оплату, в срок не позднее, указанного в первом разделе. Претенденты, выполнившие данное требование, вправе приобрести сборник основных условий по предмету закупки у контактного лица в электронном или печатном формате в любой день недели с 09.30 до 17.30 часов до даты, указанной в графе III объявления.
* ПАРТИЯ -1 50 АЗН (с учетом НДС)
* ПАРТИЯ -2 50 АЗН (с учетом НДС)
* допускается оплата суммы взноса за участие в манатах или в долларах США и Евро в эквивалентном размере.
* Номер счета :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
|  Наименование : Azərbaycan Beynəlxalq Bankı АМБ –Департамент Клиентского Обслуживания Kod: 805250 ИНН : 9900001881Корреспондентский счет : AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT : IBAZAZ2X Клиент-получатель : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCИНН : 1701579951Счет № (AZN) : AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank : Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT : CITIUS33Beneficiary Bank : The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartamentSWIFT : IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX ID : 1701579951Account № : AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank : Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT : COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank : The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT : IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary : Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID : 1701579951Account № : AZ06IBAZ38150019781115341120 |

* Взнос за участие в конкурсе не подлежит возврату ни при каких обстоятельствах, за исключением отмены конкурса ЗАО «АКМП»!
 |
|  | Предельный срок и время подачи конкурсного предложения :* Участники, представившие заявку на участие и банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе до срока, указанного в первом разделе, должны представить свои конкурсные предложения в ЗАО «АКМП» в запечатанном конверте (один оригинальный экземпляр и две копии) не позднее 15:00 (по Бакинскому времени) 06.12.2018 года.
* Конкурсные предложения, полученные позже указанной даты и времени, не вскрываются и возвращаются участнику.
 |
|  | Информация о применяемых правилах конкурса и преимущественном праве ЗАО «АКМП» :* Конкурс будет проведен в соответствии с Приказом ЗАО «АКМП» от 12 июня 2014 года, № 99 и утвержденным данным приказом «Порядком организации и управления закупок по Закрытому Акционерному Обществу «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство».
* ЗАО «АКМП» вправе отклонить все конкурсные предложения и отменить конкурс согласно «Порядку организации и управления закупок по Закрытому Акционерному Обществу «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство».
 |
|  | Адрес закупочной организации : Азербайджанская Республика, город Баку AZ1029 (индекс), Пр. Гейдара Алиева 152, "Чинар Плаза" 24-й этаж, Комитет по Закупкам ЗАО «АКМП». Контактное лицо : Джалилов Вюгар Секретарь Комитета по закупкам ЗАО «АКМП»Телефон : +994 12 404 37 00 (1132)Адрес электронной почты : tender@acsc.az mailto:tender@acsc.azПо юридическим вопросам :Телефон : +994 50 277 02 85Адрес электронной почты : Huquq.meslehetcisi@acsc.azmailto:Huquq.meslehetcisi@acsc.az |
|  | Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями :Вскрытие конвертов будет производиться в 16.30 (по Бакинскому времени) 06.12.2018 года по адресу, указанному в разделе V.  |
|  | Сведения о победителе конкурса :Сведения о победителе конкурса доступны на веб-странице (раздел объявлений) ЗАО «АКМП»  |
|  | Прочие условия конкурса : |

Комитет по закупкам ЗАО «АКМП»

(на бланке участника-претендента)

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Город \_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

Председателю Комитета по закупкам ЗАО «АКМП»

Господину Дж.Махмудлу,

Настоящей заявкой [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] подтверждает намерение принять участие в открытом конкурсе № [с указанием претендентом номера конкурса], объявленном ЗАО «АКМП» в связи с закупкой «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

При этом подтверждаем, что в отношении [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также отсутствуют иные обстоятельства, не позволяющие участвовать в данном тендере.

Гарантируем,что [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не является лицом, связанным с ЗАО «АКМП».

Сообщаем,что для оперативного взаимодействия с Вами по вопросам, связанным с представленной документацией и другими процедурами, нами уполномочен:

* Контактное лицо: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Должность контактного лица: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Телефон: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Факс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Адрес электронной почты: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение:

1. Оригинал банковского документа об оплате взноса за участие в конкурсе – на \_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность уполномоченного лица)

  **M.П.**

**ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

**ПАРТИЯ - 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | Лом длиной не менее 1,2 м | ш т у к  | 43 |
| 2 | Красный ящик 500 х 650 мм для пожарного шланга. (предпочитаются пластиковые ящики) | ш т у к  | 46 |
| 3 | Ø 66 мм спускная трубка пожарного гидранта.  Внешняя часть трубки для выпуска воды должна иметь наружную резьбу. Пожарный гидрант должен быть укомплектован Ø 66 мм соединительной гайкой с внутренной резьбой типа богдан. | ш т у к  | 30 |
| 4 | Набор искробезопасных ключей | к о м п л е к т | 25 |
| 5 | Пожарный шланг соответсвуюущий ГОСТ Р 51049-2008 РПМ T диаметром Ø-51 мм прикрепленный к 20-метровой проволке. Шланг должен быть испытан на давление не менее 15 атм. Предпочтительны шланги типа РПМ (Д) TИM. Шланг должен быть испытан на давление не менее 15 атм. | к о м п л е к т | 180 |
| 6 | Крановый ствол для пожарного шланга (бросательный шланг) (для прямого и рассеивающего типа струи). Ø-51 мм должен быть предназначен для морской воды. | ш т у к  | 55 |
| 7 | Переходные головки Ø-51-66 мм типа Богдан | ш т у к  | 80 |
| 8 | Гайка диаметром ø-51 мм типа Богдан с внутренной резьбой.  | ш т у к  | 123 |
| 9 | Заглушки диаметром ø-51 мм для внутреннего пожарного крана типа Богдан.  | ш т у к  | 119 |
| 10 | Багор длиной не менее 1,2 м | ш т у к  | 5 |
| 11 | Короткий топор (вместе с кобурой) с резиновой рукояткой который входит в комплект одежды для пожарников | ш т у к  | 10 |
| 12 | Пожарный шланг соответсвуюущий ГОСТ Р 51049-2008 РПМ T диаметром Ø-66 мм прикрепленный к 20-метровой проволке. Шланг должен быть испытан на давление не менее 15 атм. Предпочтительны шланги типа РПМ (Д) TИM. Шланг должен быть испытан на давление не менее 15 атм. | к о м п л е к т | 435 |
| 13 | Крановый ствол диаметром Ø - 66 мм для пожарного шланга (бросательный шланг) (для прямого и рассеивающего типа струи) должен быть предназначен для морской воды. . | ш т у к  | 251 |
| 14 | Гайка диаметром ø-66 мм типа Богдан с внутренной резьбой.  | ш т у к  | 455 |
| 15 | Заглушки диаметром ø-66 мм для внутреннего пожарного крана типа Богдан.  | ш т у к  | 270 |
| 16 | Гайка диаметром ø-51 мм типа Богдан с внутренной резьбой.  | ш т у к  | 55 |
| 17 | Гайка диаметром ø-66 мм типа Богдан с наружной резьбой | ш т у к  | 5 |
| 18 | Головка типа Богдан диаметром Ø 66 мм для пожарного шланга | ш т у к  | 95 |
| 19 | Багор пожарный для пожарного щита  | ш т у к  | 57 |
| 20 | Ведро для пожарного щита  | ш т у к  | 57 |
| 21 | Лопата для пожарного щита  | ш т у к  | 57 |
| 22 | Топор с резиновой рукояткой для пожарного щита  | ш т у к  | 68 |
| 23 | Пожарный щит  | ш т у к  | 3 |
| 24 | Ковш для ящиков с песком | ш т у к  | 100 |
| 25 | Ящик для пожарного шланга 50 x 50 (предпочтительно пластиковый) | ш т у к  | 13 |
| 26 | Гайка диаметром ø-51 мм с внутренной резьбой для международного соединения  | ш т у к  | 25 |
| 27 | Гайка диаметром ø-66 мм с внутренной резьбой для международного соединения | ш т у к  | 30 |
| 28 | Переходные головки Ø-51 x 51 мм. (Один конец переходных головок укомплектуется гайкой диаметром ø-51 мм типа Богдан, а другой конец гайкой диаметром ø-51 мм международного типа). | ш т у к  | 20 |
| 29 | Переходные головки Ø-66 x 66 мм. (Один конец переходных головок укомплектуется гайкой диаметром ø-66 мм типа Богдан, а другой конец гайкой диаметром ø-66 мм международного типа). | ш т у к  | 20 |
| 30 | Переходные головки Ø-38 x 38 мм. (Один конец переходных головок укомплектуется гайкой диаметром ø-38 мм типа Богдан, а другой конец гайкой диаметром ø-38 мм международного типа). | ш т у к  | 20 |

**П А Р Т И Я - 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | Огнетушитель углекислотный ОУ - 50 (2 кг огнетушитель типа диоксид углерода. Предпочитается огнетушитель отвечающий стандарту BS EN3) | ш т у к  | 70 |
| 2 | 6 кг огнетушитель типа сухого химического порошка. (Предпочитается огнетушитель отвечающий стандарту BS EN3) | ш т у к  | 147 |
| 3 | 9 кг огнетушитель типа сухого химического порошка. (Предпочитается огнетушитель отвечающий стандарту BS EN3) | ш т у к  | 15 |
| 4 | Портативный аэрозольный огнетушитель (пенный) - 50 кг (Портативный аэрозольный огнетушитель (пенный) - 50 кг на роликах. Предпочитаются огнетушители отвечающие стандарту BS EN 1866-1) | ш т у к  | 5 |
| 5 | Портативный аэрозольный огнетушитель (пенный) - 80 кг (Портативный аэрозольный огнетушитель (пенный) - 80 кг на роликах. Предпочитаются огнетушители отвечающие стандарту BS EN 1866-1) | ш т у к  | 4 |
| 6 | Портативный аэрозольный огнетушитель (пенный) - 100 кг (Портативный аэрозольный огнетушитель (пенный) - 100 кг на роликах. Предпочитаются огнетушители отвечающие стандарту BS EN 1866-1) | ш т у к  | 4 |

Только DDP принимается в качестве условия поставки от местных предприятий. Принимается только предложения цен указанные в манатах от местных предприятий. Другие условия поставки не принимаются.

Только CIP Баку и DAP Баку принимаются в качестве условия поставки товаров перевозимых из - за рубежом.

Требуется обязательно указать марку и страну изготовления каждой формы одежды, соответствия требованиям надлежащего стандарта во время предоставления предложения цены, в противном случае они не принимаются.

Требуется что компания победитель представила и согласовала образцы до заключения договора.

Контактное лицо по техническим вопросам

Эльчин Байрамов (050) 212 17 59

**E-mail:elchin.bayramov@acsc.az (012) 404 37 00 (внутренний: 1175)**

До заключения договора купли-продажи с компанией победителем конкурса проводится проверка претендента в соответствии с правилами закупок ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство».

Компания победитель должна заполнить специальную форму через адрес ( http://www.acsc.az/az/pages/2/241 ) и представить нижеуказанные документы :http://www.acsc.az/az/pages/2/241

* Устав компании (со всеми изменениями и дополнениями)
* Выписка из реестра коммерческих юридических лиц (выданная в течение последнего 1 месяца)
* Информация об учредителе юридического лица в случае если учредитель является юридическим лицом
* ИНН свидететльство
* Аудированный баланс бухгалтерского учета или налоговая декларация (в зависимости от системы налогообложения) / справка на отсутсвие налоговой задолженности в органах налогообложения
* Удостоверения личности законного представителя
* Лицензии учреждения необходимые для оказания услуг / работ (если применимо)

Договор не будет заключен с компаниями которые не предоставляли указанные документы и не получили позитивную оценку по результатам процедуры проверки !